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(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)
1.
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы:
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области на период до 2033 года

	Основание для разработки Программы:
	•
Градостроительный кодекс Российской Федерации;

•
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного   самоуправления   в   Российской   Федерации»

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

•
Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

•
Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.;

•
Федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

•
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

•
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

•
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

•
«Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ № 204 от 06.05.2011 г.;

•
Устав      муниципального      образования, сельского поселения;

•
Генеральный план.

	Заказчик Программы:
	Администрация Котовского муниципального района Волгоградской области

	Разработчик Программы:
	ООО «Стройреконструкция»

455006,  Челябинская область, г.  Магнитогорск, ул. Ботаническая, д. 2; тел. 8-922-23-77-818, 8-995-470-43-51

	Цель Программы:
	Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Котовского муниципального района Волгоградской области, а также повышение качества жизни населения Котовского муниципального района Волгоградской области за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры сельских поселений

	Задачи Программы:
	Основными задачами Программы являются:

· инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области;

· взаимосвязанное по срокам и  объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области;

· разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области;

· повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Котовского муниципального района Волгоградской области;

· совершенствование
механизмов
развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области;

· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области;

· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Котовского муниципального района Волгоградской области.

	Важнейшие целевые показатели Программы

(к 2033 году):
	Система теплоснабжения:

· аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;

· уровень
потерь
тепловой
энергии
при транспортировке потребителям не более 8%;

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%;

· обеспеченность приборами учета – 100 %. Система водоснабжения:

· аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км;

· соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%;

· уровень потерь в сетях - не более 10%;

· обеспеченность приборами учета – 100 %;

· сокращение эксплуатационных затрат на материалы и энергию на 10%.

Система водоотведения:

· аварийность системы водоотведения – 0 ед./км;

· удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%;

· соответствие  качества  сточных  вод  установленным требованиям на 100%;

Система электроснабжения: 

· Снижение
потерь
электроэнергии
в распределительных сетях – до 10%.

Система газоснабжения:

· обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации и захоронения ТБО:

· обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% от объемов образования отходов на территории городского округа;

· сокращение объема захораниваемых ТБО на 10%.

	Сроки и этапы реализации Программы:
	Сроки  реализации  программы:  2014-2032  годы,  в  том числе по этапам:

1 этап – 2022-2026 годы;

2 этап – 2027-2033 годы.

	Объем и источники финансирования Программы:
	Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2023-2033 гг. составляет 636 670, 0 тыс. руб.

К
источникам
финансирования
программных мероприятий относятся:

· бюджет Волгоградской области;

· бюджет Котовского муниципального района Волгоградской области;

· средства предприятий;

· прочие источники финансирования.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области до 2033 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 204 от 06.05.2011 г.
При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия:


Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.
Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления Котовского муниципального района Волгоградской области. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуется и утверждается Главой администрации.
На основании утвержденной Программы органы местного самоуправления Котовского муниципального района Волгоградской области могут определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса района.
Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.
Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается  на  длительном  временном  интервале  –  до  2033  года  и подразумевает двухэтапную процедуру реализации в соответствии со сроками, обозначенными в проекте генерального плана развития Котовского муниципального района и в схеме территориального планирования Котовского муниципального района.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Котовского муниципального района на период 2023–2033 гг., а также повышение качества жизни населения за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры района.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области.
Основными задачами Программы являются:
· инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района;
· разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района;
· взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем
коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района;
· повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Котовского муниципального района;
· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района;
· повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района;
· обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Котовского муниципального района.
Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа:
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
· целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;
· системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района как единой системы с учетом взаимного влияния всех  элементов  Программы друг на друга;
· комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Котовского муниципального района.
Срок реализации Программы: 2022 – 2033 годы.
Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:
· первый этап – с 2022 года по 2026 год;
· второй этап – с 2027 года по 2033 год.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно- правовыми актами и документами:
· федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
· постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
·  указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
· постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;
·  постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;
· постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
· постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
· постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 857 «Об особенностях 
применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
· приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
· приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 № 45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения Котовского муниципального района
2.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Х.Попки
В настоящее время на территории Котовского муниципального района  осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация - МУП ЖКХ "Попковское".
Функциональная структура теплоснабжения представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 Функциональная структура теплоснабжения х. Попки

Таким образом, МУП ЖКХ "Попковское" х. Попки – осуществляют регулируемые виды деятельности, в том числе – реализуют тепловую энергию (мощность). Тарифы (цены) продажи на реализуемую организациями тепловую энергию подлежат государственному регулированию в соответствии с полномочиями органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
2.1.2. Источники тепловой энергии
Х. Попки
Структура основного оборудования котельной представлена в таблице 1.
Таблица 1.  Структура основного оборудования котельной

	
	Тип котлов
	Марка котлов
	Паспортная производительность, Гкал/час
	Год установки
	Состояние

	1
	Водогрейный
	Ellprex 760
	0,64
	2012
	работа

	2
	Водогрейный 
	Ellprex 760
	0,64
	2012
	работа


Таблица 2.
	Наименование
	Адрес
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	Котельная х. Попки
	Х. Попки 
	1,28
	1,28
	0,5076


Основным видом топлива на модульной котельной является природный газ. Использование резервного топлива не предусмотрено. Все котлы оборудованы форсунками, воздух, используемый для горения топлива, забирается непосредственно снаружи здания котельной. Количество топлива, подаваемого на горение, регулируется при помощи регулятора давления.
Котельная предназначена для теплоснабжения жилых и общественных зданий, расположенных по ул. Больничная, ул. Мира.
На котельной установлено два водогрейных котла марки Ellprex 760 производительностью 0,64 Гкал/час каждый. Общая установленная мощность котельной составляет 1,28 Гкал/час, располагаемая мощность котельной – 1,28 Гкал/час.
Данные о загрузке оборудования котельной представлены в таблице 3.
Таблица 3.
	Месяц
	Выработка, Гкал
	Время работы котельной на нужды отопления, ч.
	Время работы котельной на обеспечение нужд ГВС, ч.

	Январь
	184
	744
	-

	Февраль
	182
	696
	-

	Март
	166
	744
	-

	Апрель
	56
	240
	-

	Октябрь
	87
	360
	-

	Ноябрь
	152
	720
	-

	Декабрь
	199
	744
	-


Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной нет.
Вид топлива – природный газ. Использование резервного топлива на котельной не предусмотрено.
Система теплоснабжения от котельной до потребителей – независимая. Теплоноситель с параметрами 95/75 °С поступает на теплообменники, установленные в тепловых пунктах.
Горячее водоснабжение не осуществляется.
Общая длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 0,927 км.
Время работы системы - отопительный период.
На котельной осуществляется химводоподготовка. Учет отпущенной тепловой энергии осуществляется нормативно.
2.1.3.
Тепловые сети
                    Тепловые сети х. Поки
Тепловые сети имеют следующую структуру: подающий и обратный трубопроводы, тепловые камеры, индивидуальные тепловые пункты. Система двухтрубная, с независимым присоединением системы отопления. Горячее водоснабжение не осуществляется.
Система теплоснабжения от котельной х. Попки закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными труба-ми диаметром от 25 до 150 мм. По тепловым сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление. Изоляция трубопроводов выполнена пенополеуретаном с последующей изоляцией оцинкованным листом – заводского исполнения.
Температурный график работы тепловой сети 95/75 °С. Температурный график 
представлен в таблице 4.
На территории х. Попки бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Таблица 4. Температурный график работы тепловой сети

	Температура наружного воздуха,ºС
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС

	-26
	95.00
	75.00

	-25
	93.65
	74.08

	-24
	92.29
	73.16

	-23
	90.93
	72.24

	-22
	89.57
	71.31

	-21
	88.20
	70.37

	-20
	86.82
	69.43

	-19
	85.44
	68.48

	-18
	84.05
	67.53

	-17
	82.65
	66.57

	-16
	81.25
	65.60

	-15
	79.84
	64.63

	-14
	78.43
	63.65

	-13
	77.01
	62.66

	-12
	75.58
	61.67

	-11
	74.14
	60.66

	-10
	72.70
	59.65

	-9
	71.24
	58.63

	-8
	69.78
	57.61

	-7
	68.31
	56.57

	-6
	66.83
	55.53

	-5
	65.34
	54.47

	-4
	63.84
	53.41

	-3
	62.33
	52.33

	-2
	60.81
	51.25

	-1
	59.28
	50.15

	0
	57.73
	49.04

	1
	56.17
	47.91

	2
	54.60
	46.77

	3
	53.01
	45.62

	4
	51.40
	44.45

	5
	49.78
	43.26

	6
	48.14
	42.05

	7
	46.48
	40.83

	8
	44.79
	39.58

	9
	43.08
	38.30

	10
	41.35
	37.00

	-26
	95.00
	75.00

	-25
	93.65
	74.08

	-24
	92.29
	73.16

	-23
	90.93
	72.24

	-22
	89.57
	71.31

	-21
	88.20
	70.37

	-20
	86.82
	69.43

	-19
	85.44
	68.48


2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
Зона действия котельной х. Попки включает в себя жилые дома и административные здания, расположенные по ул. Больничной и ул. Мира. Зона действия котельной х. Попки указана на рисунке 2.
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2.1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Таблица 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, расположенных в х. Попки

	№ п/п
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление,
Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка,
Гкал/час

	1
	Жилой дом (2 этажный), ул. Мира 12
	0,0036
	-
	0,0036

	2
	Детский сад, ул. Больничная, 12
	0,0966
	-
	0,0966

	3
	МКОУ Попковская СШ, ул. Мира, 27
	0,196
	-
	0,196

	4
	Участковая больница, ул. Мира, 19
	0,0393
	-
	0,0393

	5
	МКУ «ЦДиБО», ул. Мира, 11
	0,1159
	-
	0,1159

	6
	Административные здания, ул. Мира 18, 10
	0,0347
	-
	0,0347

	7
	Гараж, ул. Мира, 21А
	0,0069
	-
	0,0069

	8
	ФГУП «Почта России», ул. Мира 21
	0,0039
	-
	0,0039

	9
	Абоненты встроенных помещений, ул. Мира18
	0,0414
	-
	0,0414

	
	Суммарная нагрузка, Гкал/час
	0,5383
	-
	0,5383


Температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории х. Попки составляет -26 °С. Отопительный период длится 182 суток. Суммарная тепловая нагрузка составляет  0,5383  Гкал/час.
Таблица 6. Суммарные нагрузки по каждому виду теплопотребления

	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/час

	0,5383
	-
	-
	0,5383


Значение объёмов тепловой энергии за 2021 год, отпущенной потребителям на нужды теплоснабжения и ГВС приведены  в  таблице 7.
Таблица 7.
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Год

	Выработка
	184
	182
	166
	56
	-
	-
	-
	-
	-
	87
	152
	199
	1026

	собств. нужды.
Гкал
	1,488
	1,344
	1,488
	0,48
	-
	-
	-
	-
	-
	0,72
	1,44
	1,488
	8,448

	-%
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	-
	-
	-
	-
	-
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	Отпуск
	182,5
	180,7
	164,5
	55,5
	-
	-
	-
	-
	-
	86,3
	150,6
	197,5
	117,6

	потери- Гкал
	5,65
	5,11
	5,65
	1,82
	-
	-
	-
	-
	-
	2,74
	5,47
	5,65
	32,09

	%
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09
	-
	-
	-
	-
	-
	3,09
	3,09
	3,09
	3,09

	Реализ. -всего
	176,9
	175,6
	158,9
	53,7
	-
	-
	-
	-
	-
	83,6
	145,1
	191,9
	985,7

	Отоп. период, сут.
	31
	29
	31
	10
	28
	0
	0
	0
	7
	15
	30
	31
	248


2.1.6. Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета потребления тепловой энергии отсутствуют.

Учет количества отпущенной тепловой энергии на котельной х. Попки осуществляется нормативно.
2.1.7. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии
Данные по резервам и дефицитам тепловой мощности в х. Попки представлены в таблице 8.
Таблица 8.
	Адрес источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	
	Установлен-ная
	Располагае-мая
	нетто
	всего
	В том числе
	

	
	
	
	
	
	Без учёта потерь
	Потери тепла при передаче
	

	Котельная х. Попки
	1,28
	1,28
	1,278
	0,5141
	0,500
	0,0076
	+0,7704


2.1.8. Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.
Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.
Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.
Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
В таблице 8 представлены сведения о резерве/дефиците тепловой  мощности.  На  источнике  отсутствует  дефицит  тепловой мощности, таким образом, источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности.
2.1.9. Оценка  надежности   теплоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» качество теплоснабжения — это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя.  

Системы централизованного теплоснабжения м.о. Попковское обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей. 

При этом существующие особенности (одноконтурные системы теплоснабжения, тупиковые участки и др.) систем централизованного теплоснабжения не позволяют в полной мере обеспечить качественную регулировку теплоносителя.

Вследствие чего, у ряда потребителей наблюдаются отклонения от заявленных договорных параметров теплоносителя. В результате у потребителей не соблюдаются параметры микроклимата помещений, а ресурсоснабжающая организация несет дополнительные издержки.

Также необходимо отметить проблематику по гидравлической разбалансировке систем теплоснабжения. 

Избыточная установленная тепловая мощность приводит к дополнительным затратам на их содержание и в конечном итоге - к увеличению отпускных тарифов на тепло.

Надежность теплоснабжения определяется, как способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения при полном соблюдении условий безопасности для людей   и окружающей среды. Надежность характеризуется вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности и живучестью системы (Приказ от 27 декабря 2021 г. № 1021/пр обутверждении изменения № 2 К СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети").

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (теплоисточника, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также надежностью ее структуры - наличием резервных тепловых мощностей, резервных перемычек в тепловых сетях и др.

Из всех возможных способов методов повышения надежности систем энергоснабжения в первую очередь должны быть рассмотрены и использованы мероприятия, обеспечивающие сопряженный и мультипликативный эффект экономии энергоресурсов при производстве и   транспортировке тепловой энергии. Кроме того, особое внимание необходимо уделить на системы отопления и ограждающие конструкции потребителей. Классическим примерам такого подхода является капитальный ремонт зданий со снижением удельной отопительной тепловой характеристики на 30 - 40%. Помимо экономии топлива на отпуск тепловой энергии это обеспечивает:

- возможность присоединения к существующим тепловым сетям дополнительных абонентов;

- перевод действующих систем отопления реконструируемых зданий на пониженный температурный график без капиталовложений в новые отопительные приборы и трубопроводы;

- повышение теплоаккумулирующей способности зданий, что увеличивает интервал времени на охлаждение помещений и обеспечивает возможность проведения ремонтных работ без снижения температур в помещениях до недопустимых величин (≤80 С).

Анализ существующей системы теплоснабжения с учетом отмеченных способов резервирования и критериев надежности тепловых сетей (Приказ от 27 декабря 2021 г. № 1021/пр обутверждении изменения № 2 К СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети") - вероятности безотказной работы системы теплоснабжения Р = 0,9 и коэффициента готовности Krc = 0,91 показал, что критерии надежности, как правило, выше нормативных.

Основными проблемами надежности системы теплоснабжения м.о. Попковское являются:

- сетевые насосы выработали нормативный срок эксплуатации;

- Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов с последующим корродированием;

Основным видом топлива, используемого для производства тепловой энергии, на котельной х. Попки является природный газ.

На котельной х. Попки системы резервного топливного хозяйства частично отсутствуют или не работоспособны.  Данные обстоятельства не обеспечивают требуемый уровень надежности топливоснабжения теплоисточников.
2.1.10. Воздействие на окружающую среду
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Установление предельно допустимых выбросов вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Для источников тепловой энергии, работающих на мазуте и угле, нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, мазутной золы, пыли неорганической, твердых частиц.
2.1.11. Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса в сфере теплоснабжения
Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии х. Попки входят в тарифы и составляют не более 10%.
Данные о тарифах на производство и передачу тепловой энергии потребителям х. Попки представлены в таблицах  9-11.
Таблица 9.
	
	Наименование источника
	Тариф, руб/Гкал

	
	
	2019
	2020
	2021

	1
	Котельная х. Попки
	1294
	1085
	1098


Таблица 10.
	Наименование показателей
	Период регулирования 2021 г.
	Прирост тарифов с 01.07.2021г., %

	
	с 01.01.2021г.
	с 01.07.2021г
	

	Тариф на тепловую энергию, экономически обоснованный из сетей, НДС не облагается
	2876,13 
	2965,01 
	3,09 

	Тариф на тепловую энергию социальный из сетей, НДС не облагается
	1669,82 
	1733,27 
	3,80 


	Выпадающие по льготному тарифу
	-175,25


Таблица 11. Основные составляющие, учтенные при расчете тарифов на тепловую энергию на 2022 год для потребителей МУП ЖКХ "Попковское"
	№ п/п 
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Предло- 

жение ТСО 2022 
	Основные плановые показатели 

на 2022 год 
	Отклонение планового показателя от предложения ТСО 
	Основания, по которым отказано во включении в тарифы расходов, предложенных организацией / основания включения расходов 

	1. 


	Объем выработки тепловой энергии 
	тыс. Гкал. 
	0,98 
	1,00 
	0,02 
	раздел III Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э. 

	2. 


	Полезный отпуск тепловой энергии 
	тыс. Гкал. 
	0,91 
	0,93 
	0,02 
	


	3. 


	Топливо на технологические цели 
	тыс. руб. 
	1 318,40 
	1 043,03 
	-275,37 
	п. 37 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 26 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	4. 


	Электрическая энергия на технологические цели 
	тыс. руб. 
	429,50 
	321,75 
	-107,75 
	п. 38 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	5. 


	Вода и стоки на технологические цели 
	тыс. руб. 
	24,62 
	30,12 
	5,50 
	

	6. 


	Операционные расходы (подконтрольные) 
	тыс. руб. 
	1 119,70 
	865,13 
	-254,57 
	

	7. 


	Расходы на приобретение сырья и материалов 
	тыс. руб. 
	50,00 
	2,15 
	-47,85 
	п. 40 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	8. 


	Расходы на ремонт основных средств 
	тыс. руб. 
	50,00 
	96,65 
	46,65 
	п. 41 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

	9. 


	Расходы на оплату труда 
	тыс. руб. 
	768,20 
	629,72 
	-138,48 
	п. 42 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	10. 


	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 
	тыс. руб. 
	73,50 
	88,14 
	14,64 
	п. 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	11. 


	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями 
	тыс. руб. 
	91,00 
	26,41 
	-64,59 
	п. 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	12. 


	Расходы на обучение персонала 
	тыс. руб. 
	17,00 
	11,12 
	-5,88 
	п. 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	13. 


	Другие операционные расходы 
	тыс. руб. 
	70,00 
	10,94 
	-59,06 
	п. 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 37 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	14. 


	Неподконтрольные расходы 
	тыс. руб. 
	981,21 
	468,88 
	-512,33 
	

	15. 


	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 
	тыс. руб. 
	6,50 
	5,42 
	-1,08 
	п. 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 39 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

	16. 


	Отчисления на социальные нужды 
	тыс. руб. 
	232,00 
	190,18 
	-41,82 
	п. 42 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 39 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	17. 


	Амортизация основных средств и нематериальных активов 
	тыс. руб. 
	280,00 
	273,28 
	-6,72 
	п. 43 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 39 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. 

	18. 


	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним 
	тыс. руб. 
	462,71 
	0,00 
	-462,71 
	п. 44 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", п. 39 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

	19. 


	Прибыль 
	тыс. руб. 
	120,00 
	84,40 
	-35,60 
	

	20. 


	Налог на финансовый результат (прибыль) 
	тыс. руб. 
	120,00 
	84,40 
	-35,60 
	глава 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

	21. 


	Необходимая валовая выручка 
	тыс. руб. 
	3 993,43 
	2 813,30 
	-1180,12 
	

	22. 
	Среднеотпускной тариф 
	руб./Гкал. 
	4 402,89 
	3 028,31 
	
	

	23. 
	Индекс потребительских цен 
	% 
	
	
	104,3
	В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.


Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на календарный год соответствующим постановлением Комитета по тарифному регулированию Волгоградской области.
Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.
Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.
Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.
2.1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Х. Попки
1. Срок службы некоторых участков тепловой сети - более 60 лет. Протяженность этих  участков составляет:
· теплосети надземной прокладки - 460 м,
· теплосети подземной прокладки - 462 м,
Необходима поэтапная замена данных участков тепловой сети.
2. На котельной установлены котлы, которые  требуют замены.
3. Недостаточно эффективная  система  водоподготовки,  которая  ведет к появлению солевых отложений в теплообменниках и трубопроводах.
2.2 Анализ текущего состояния системы водоснабжения
2.2.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями
Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения Котовского муниципального района осуществляет МБУ «Коммунальное хозяйство». 
МБУ «Коммунальное хозяйство» осуществляет реализацию холодной воды бюджетным и коммерческим потребителям.
МБУ «Коммунальное хозяйство» оказывает услуги холодного водоснабжения потребителям Бурлукского сельского поселения, Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Мирошниковского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения Лапшинского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения.  
Горячее водоснабжение не осуществляется.


Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации осуществляет уполномоченный орган – Комитет  тарифного регулирования Волгоградской области. Федеральная служба по тарифам по решению Правительства Российской Федерации устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организации коммунального комплекса (в среднем по субъектам Российской Федерации).
2.2.2. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения
ЦСВ Бурлукского сельского поселения
На территории сельского поселения находятся 5 артезианских скважины на 2-х водозаборах поселения. В каждом селе водоснабжение осуществляется от самостоятельных систем водоснабжения.

В селе Бурлук находится 4 скважины, оборудованные, погружными насосами, регулирующими емкостями (водонапорными башнями), разводящей сетью с водоразборными колонками.

В селе Сосновка находиться 1 скважина, оборудованная погружным насосом, регулирующей емкостью (водонапорной башней), разводящей сетью с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

В Бурлукском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и надворные уборные.
Общая протяженность водопроводной сети — 11710 м. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет более 90 %.
Установленная мощность водопровода — 967,2 м³/сут.
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Рисунок 3. Структура водопроводной сети Бурлукского сельского поселения
ЦСВ Коростинского сельского поселения
На территории муниципального образования находится 1 артезианская скважина. В каждом селе водоснабжение осуществляется от самостоятельных систем водоснабжения.

В селе Племхоз находится одна скважина, оборудованная погружным насосом, регулирующей емкостью (водонапорной башней), разводящей сетью с водоразборными колонками.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

В Коростинском муниципальном образовании централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и надворные уборные.

Канализационные стоки Коростинском муниципальном образовании сбрасываются в негерметичные выгребные ямы.

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных 
потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя одну артезианскую скважину, одну водонапорную башню и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Водопровод проложен в с. Племхоз с водоразборными колонками. 

Централизованные системы водоснабжения муниципального образования обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров.

Общая протяженность водопроводной сети водоводов — 7,416 км;
· Установленная мощность водопровода — 240 м³/сут.
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Рисунок 4. Структура водопроводной сети Коростинского сельского поселения
ЦСВ Купцовского сельского поселения
На территории Купцовского сельского поселения находятся две технологические зона с централизованным водоснабжением расположенные в с. Купцово, сети водоснабжения 
которого эксплуатируются организацией Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - МБУ «Коммунальное хозяйство»).

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения и водоотведения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина № 02302 расположена Волгоградская область, Котовский район, 500 метров на север от северной окраины с Купцово;

2.
Водозабор «Каптаж» расположена Волгоградская область, Котовский район, 1000 метров на северо-западе от северной окраины с Купцово;

3.
Сети водоснабжения 12409 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Купцовском сельском поселении является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя однуе артезианскую скважину, каптаж и одну водонапорную башню и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Водопровод проложен в с. Купцово с водоразборными колонками. Все нормы соблюдены и имеются паспорта на скважины.


Централизованные системы водоснабжения поселков обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных сетей.

Общая протяженность водопроводной сети водоводов — 12,409 км;

–
Установленная мощность водопровода — 86,4 м³/сут.
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Рисунок 5. Структура водопроводной сети Купцовского сельского поселения
ЦСВ Мирошниковского сельского поселения

На территории Мирошниковского муниципального образования находятся пять зон с централизованным водоснабжением: в селе Мирошники 2 зоны централизованного водоснабжения, в селе Слюсарево 2 зоны централизованного водоснабжения и в селе Гордиенки одна зона централизованного водоснабжения. Сети водоснабжения, которых эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина «Школа» №1 (66-Ф) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 150 метрах восточнее здания администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Школьная, 13;

2.
Артезианская скважина «Новостройка» №2 (2207) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 1,5 км. северо-восточнее здания администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Школьная, 13;

3.
Артезианская скважина «ПТО» №4 (103-р) расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Слюсарево, в 1,6 км. юго-западнее администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Советская 2 в с. Слюсарево;

4.
Артезианская скважина «Школа» №3 (34Р) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 600 м. северо-западнее администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Советская 2 в с. Слюсарево;

5.
Сети водоснабжения 9277 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Мирошниковском муниципальном образовании является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно, частично наземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя 4 артезианские скважины, 4 водонапорные башни и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Сети централизованного водоснабжения расположены в с. Мирошники, с. Слюсарево и с. Гордиенки. Все нормы соблюдены и имеются паспорта на скважины.


Централизованные системы водоснабжения обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных,
-
Установленная мощность водопровода — 494,4 м³/сут.
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Рисунок 6. Структура водопроводной сети Мирошниковского сельского поселения
ЦСВ Моисеевского сельского поселения

На территории Моисеевского муниципального образования находится одна зона с централизованным водоснабжением: в селе Ефимовка одна зона централизованного водоснабжения. Сети водоснабжения, которые эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».

Инженерная инфраструктура поселения представлена холодного водоснабжения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Сети водоснабжения 2372 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Моисеевском муниципальном образовании является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды, подающиеся от магистрального водопровода, находящегося на балансе г. Котово Волгоградской области. Система водоснабжения включает в себя разводящие сети. 
В городском поселении  городе Котово отсутствуют очистные и подготовительные сооружения воды. В воду из скважин на Филинском водозаборе добавляют, в рабочий водовод гипохлорит натрия марки А, проба дозы достаточного хлора отбирается лаборантом на ВРП-2 подается в водопроводные сети поселения. 

Согласно протоколу испытаний №4721 исследованный образец воды подземного источника систем централизованного водоснабжения по химическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», по микробиологическим показателям соответствует требованиям СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Одной из основных задач коммунального водоснабжения является создание барьера на пути возможной передачи кишечной инфекции через воду путем ее обеззараживания. В городе Котово на Филинском водозаборе обеззараживание воды производятся гипохлоритом натрия. Расход рабочего раствора гипохлорита натрия задается в зависимости от расхода подаваемой воды и должен быть таким, чтобы после 30-ти минутного контакта с обрабатываемой водой величина остаточного хлора составила 0,3-0,5 мг/л. Состав и свойство воды, после очистки, обеспечивает безопасность ее в эпидемическом отношении, по бактериологическим показателям, безвредность химического состава и благоприятные органолептические свойства. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. «питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные вкусовые свойства».

В городском поселении  городе Котово вода из скважин отвечает гигиеническим требованиям и микробиологическим показателям. 
В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Сети централизованного водоснабжения расположены в с. Ефимовка. 


Централизованные системы водоснабжения обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных трубопроводов.
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Рисунок 7. Структура водопроводной сети Моисеевского сельского поселения
ЦСВ Мокро-Ольховского сельского поселения
Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в настоящий момент являются подземные артезианские скважины и колодцы. 


Централизованная система водоснабжения в Мокро-Ольховском муниципальном образовании разделена на четыре зоны: с. Мокрая-Ольховка две зоны, с. Крячки одна зона, в с. Неткачево одна зона.

В с. Перещепное система централизованного водоснабжения отсутствует.

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.   Артезианская скважина «ст. Неткачево 1» № 1646 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 14,51 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

2.   Артезианская скважина «ст. Неткачево 2» № 1596 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 14,51 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

3.   Артезианская скважина «НПС» № 6687 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 4,0 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

4.   Артезианская скважина № 7772 расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Крячки, ул. Молодежная 23;

5.    Артезианская скважина № 5941 расположена Волгоградская область, Котовский район, в с. Неткачево;

6.    Сети водоснабжения 36589 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Мокро-Ольховском муниципальном образовании является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения муниципального образования являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя 5 артезианских скважин, 1 водонапорной башни и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Централизованные системы водоснабжения обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных.
-
Установленная мощность водопровода —   979 м3/сут.
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Рисунок 8. Структура водопроводной сети Мокроольховского сельского поселения


ЦСВ Попковского сельского поселения


На территории Попковского сельского поселения находятся три технологические зона с централизованным водоснабжением расположенные в х. Попки, х. Романов и х. Нижние Коробки, сети водоснабжения которых эксплуатируются организацией Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - МБУ «Коммунальное хозяйство»).


Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения и водоотведения.


МБУ «Коммунальное хозяйство» объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина «Лосиновка» № 3 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, пер. Горный, д. №9 А;

2.
Артезианская скважина «Жигарева 1» № 42Р расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, ул. Жигарева, д. 2А;

3.    Артезианская скважина «Жигарева 2» № 2 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, ул. Жигарева, д. 2Б;

4.    Артезианская скважина «Центральная» № 41Р расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов;

5.      Артезианская скважина «Овцекомплекс» № 7754 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов;

6.
Сети водоснабжения 14497 м.

7.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки.

8.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки.  

9.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов.

10.    башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов.

11.    башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Нижние Коробки.

Единственным поставщиком питьевой воды в Попковском сельском поселении является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя пять артезианских скважин, пять водонапорных башен и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые 
используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Водопровод проложен с водоразборными колонками. Все нормы соблюдены и имеются паспорта на скважины.


Централизованные системы водоснабжения поселков обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных сетей;

-           собственные нужды котельной и подпитку тепловых сетей.
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Рисунок 9. Структура водопроводной сети Попковского сельского поселения

ЦСВ Лапшинского сельского поселения

Централизованное водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных ст. Лашинская.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Котовского муниципального района. Выявленные в ходе проведения работ безхозяйственные сети должны быть поставлены на учет Лапшинским сельским поселением и переданы в подведомственность Котовскому муниципальному району.
Все водозаборные комплексы находятся в неудовлетворительном состоянии. По данным полученным от Администрации Котовского муниципального района износ скважин составляет 100 %.

Население обеспечивается водой от двух артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос.

Оборудование скважин было введено в эксплуатацию в 2019 и 2022 году.

Для создания запаса воды и напора в сетях на территории сельского поселения имеется одна подземная накопительная емкость объемом 50 м3.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах составляет 13,599 км. Материал трубопровода асбестоцемент, металл и ПВХ диаметром 32-124 мм. Износ стальных и асбестоцементных водопроводных сетей составляет около 100%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.



[image: image12.png]Ac6ecTouemeHTHble

9124
23%

nBX @25
31%

m AcGecrouemenTHbie $124

MBX 110
Cranb $100
NBX @363 m Cranb 389
16% = M1BX 63
nBX @25

Cranb #89
3%

Ci @100
AnvHa Tpy6onposoaa e




Рисунок 10.  Структура водопроводной сети Лапшинского сельского поселения
2.2.3. Зона действия источников водоснабжения
Бурлукское сельское поселение 

Бу4рлукБе
На территории Бурлукского сельского поселения находится две технологические зоны с централизованным водоснабжением село Бурлук и село Сосновка. Сети водоснабжения которых эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».
Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями теплоснабжения, холодного водоснабжения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина «Школьная» № 06664 расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, ул. Школьная 42А;

2.
Артезианская скважина «Гараж» № 04546 расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, ул. Школьная 46А;

3.
Артезианская скважина «Гора» № 1961 расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, ул. Горная 1А;

4.
Артезианская скважина «Масляная» № 1951 расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, ул. Мира 49А;

5.
Артезианская скважина «Сосновская» № 01224 расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Сосновка, ул. Ленина 64А;

7.
Сети водоснабжения 11710 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Бурлукском сельском поселении является МБУ «Коммунальное хозяйство» Бурлукского сельского поселения.
Коростинское сельское поселение 

На территории Коростинского муниципального образования находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением - село Коростино. Сети водоснабжения эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство» Коростинского муниципального образования.

Инженерная инфраструктура муниципального образования представлена сетями холодного водоснабжения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина № 6528, расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Племхоз;

2.
Водонапорная башня Рожновского, расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Племхоз;

7.
Сети водоснабжения 7416 м.

Купцовское сельское поселение

На территории Купцовского сельского поселения находятся две технологические зона с централизованным водоснабжением расположенные в с. Купцово, сети водоснабжения которого эксплуатируются организацией Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - МБУ «Коммунальное хозяйство»).

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения и водоотведения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина № 02302 расположена Волгоградская область, Котовский район, 500 метров на север от северной окраины с Купцово;

2.
Водозабор «Каптаж» расположен Волгоградская область, Котовский район, 1000 метров на северо-западе от северной окраины с Купцово;

3.
Сети водоснабжения 12409 м.

Мирошниковское сельское поселение

На территории Мирошниковского муниципального образования находятся пять зон с централизованным водоснабжением: в селе Мирошники 2 зоны централизованного водоснабжения, в селе Слюсарево 2 зоны централизованного водоснабжения и в селе Гордиенки одна зона централизованного водоснабжения. Сети водоснабжения, которых эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина «Школа» №1 (66-Ф) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 150 метрах восточнее здания администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Школьная, 13;

2.
Артезианская скважина «Новостройка» №2 (2207) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 1,5 км. северо-восточнее здания администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Школьная, 13;

3.
Артезианская скважина «ПТО» №4 (103-р) расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Слюсарево, в 1,6 км. юго-западнее администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Советская 2 в с. Слюсарево;

4.
Артезианская скважина «Школа» №3 (34Р) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 600 м. северо-западнее администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Советская 2 в с. Слюсарево;

5.
Сети водоснабжения 9277 м.

Моисеевское сельское поселение 

На территории Моисеевского муниципального образования находится одна зона с централизованным водоснабжением: в селе Ефимовка одна зона централизованного водоснабжения. Сети водоснабжения, которые эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».

Инженерная инфраструктура поселения представлена холодного водоснабжения.

МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Сети водоснабжения 2372 м.

Мокро-Ольховское сельское поселение

На территории Мокро-Ольховского муниципального образования находятся четыре зоны с централизованным водоснабжением: в селе Мокрая-Ольховка две зоны централизованного водоснабжения, в селе Крячки одна зона централизованного водоснабжения и в селе Неткачево одна зона централизованного водоснабжения. Сети водоснабжения, которых эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».

Зона централизованного водоснабжения с. Мокрая Ольховка:
МБУ «Коммунальное хозяйство» эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.   Артезианская скважина «ст. Неткачево 1» № 1646 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 14,51 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

2.   Артезианская скважина «ст. Неткачево 2» № 1596 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 14,51 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

3.   Артезианская скважина «НПС» № 6687 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 4,0 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

4.   Артезианская скважина № 7772 расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Крячки, ул. Молодежная 23;

5.    Артезианская скважина №  5941 расположена Волгоградская область, Котовский район, в с. Неткачево;

6.    Сети водоснабжения 36589 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Мокро-Ольховском муниципальном образовании является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения муниципального образования являются подземные воды. 
Система водоснабжения включает в себя 5 артезианских скважин, 1 водонапорной башни и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных. 

Попковское сельское поселение

На территории Попковского сельского поселения находятся три технологические зоны с централизованным водоснабжением расположенные в х. Попки, х. Романов и х. Нижние Коробки, сети водоснабжения которых эксплуатируются организацией Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - МБУ «Коммунальное хозяйство»).

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения и водоотведения.

Муниципальное образование Попковское эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина «Лосиновка» № 3 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, пер. Горный, д. №9 А;

2.
Артезианская скважина «Жигарева 1» № 42Р расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, ул. Жигарева, д. 2А;

3.    Артезианская скважина «Жигарева 2» № 2 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, ул. Жигарева, д. 2Б;

4.       Артезианская скважина «Центральная» № 41Р расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов;

5.      Артезианская скважина «Овцекомплекс» № 7754 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов;

6.
Сети водоснабжения 14497 м.

7.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки.

8.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки.  

9.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов.

10.    башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов.

11.    башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Нижние Коробки.

Лапшинское сельское поселение

На территории Лапшинского сельского поселения находятся две технологические зоны с централизованным водоснабжением, расположенные на территории ст. Лапшинская, сети 
водоснабжения которых эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения.

Муниципальное образование Лапшинское эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1. Артезианская скважина «старая» № 6671 расположена: Волгоградская область, Котовский район, Лапшинское поселение, 1,2 км. Северо-восточнее ст. Лапшинская;

2. Артезианская скважина «новая» № б/н расположена: Волгоградская область, Котовский район, Лапшинское поселение, 1,3 км. Северо-восточнее ст. Лапшинская;

3. Сети водоснабжения 13599 м.

4. Подземная накопительная емкость, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, ст. Лашинская.
2.2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» администрация Котовского муниципального района в целях экономии потребляемых водных ресурсов осуществляет мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций.
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.
В кратчайшие сроки требуется оснащение общедомовыми и индивидуальными приборами учета оставшихся абонентов, оплачивающих услуги водоснабжения по расчетному потреблению воды.
Также, ввиду значительных потерь воды при транспортировке с утечками, необходимо оснащение приборами учета магистральных водоводов от очистных сооружений до городов на всех действующих насосных станциях, для контроля за утечками, ускорения их поиска и устранения.
Таким образом, для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении    энергетической эффективностии о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Система коммерческого учета питьевой воды организована посредством эксплуатации общедомовых и индивидуальных приборов учета. В отсутствие приборов учета расчеты за потребленную воду осуществляются расчетным методом.
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В качестве приборов учета применяются счетчики холодной воды турбинного и крыльчатого типа.
2.2.5.  Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов
Производительность систем водоснабжения Котовского муниципального района ограничивается производительностью насосных станций всех ступеней.
Таблица 12. Резервы насосных станций водоснабжения населенных пунктов
	Населенный пункт
	Производительность, тыс. м3 /сут.
	Резерв

	
	Установленная (включая резервные насосы)
	Фактическая (по средним суткам месяца максимального потребления)
	м3/сут.
	%

	Бурлукское сельское поселение
	967,2
	46,12
	921,07
	95,2%

	Коростинское сельское поселение
	240
	10,67
	229,33
	95,6%

	Купцовское сельское поселение
	86,4
	44,02
	42,38
	49,1%

	Лапшинское сельское поселение
	480
	35,11
	444,89
	92,8%

	Мирошниковское сельское поселение
	422,4
	38,39
	384,01
	90,9%

	Моисеевское сельское поселение
	-
	-
	-
	-

	Мокро-Ольховское сельское поселение
	979,2
	49,84
	929,35
	94,9%

	Попковское сельское поселение
	602,4
	33,93
	568,47
	94,4%


Все существующие насосные станции имеют избыточную установленную мощность. 
2.2.6. Качество поставляемого ресурса
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». Источники водоснабжения и резервуары чистой воды должны быть защищены от радиационного, химического и бактериологического заражения в соответствии с действующими нормативами.
Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки должен производится постоянный мониторинг на соответствие нормативным требованиям.
Сведение о качестве поставляемой воды от администрации Котовского муниципального района Представлены в приложении № 1.
2.2.7. Надежность системы водоснабжения
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в  замене, составляет 93%.
Аварийность централизованных систем водоснабжения низкая. За 2021 г. зафиксировано 18 отказов, 18 из которых сопровождались отключением водоснабжения у потребителей.
Продолжительность перерывов водоснабжения составляет 134 часа, или 1,53 % времени работы систем водоснабжения.
2.2.8. Воздействие на окружающую среду
Объекты централизованных систем водоснабжения, осуществляющие сброс (утилизацию) промывных вод, на территории муниципального образования отсутствуют. Строительство таких объектов на расчетный срок не предусматривается.
2.2.9. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения
Тарифы на холодную воду и водоотведение для организаций, осуществляющих услуги водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании, утверждаются на календарный год соответствующим постановлением Управления по тарифному регулированию Волгоградской области области.
Основными потребителями воды являются:  население Котовского муниципального района Волгоградской области, социально-культурного и бытового назначения.
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей муниципального бюджетного учреждения "Коммунальное хозяйство" Котовского муниципального района Волгоградской области, а также  на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей
МУП "Котово-Водоканал" Котовского муниципального района Волгоградской области приведены в таблицах 14 – 16. 
2.2.10.  Существующие проблемы в системе
водоснабжения и рекомендуемые решения
В
настоящее
время
основными
проблемами
в
водоснабжении населенных пунктов Котовского муниципального района являются:
  -  отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;
  -  большой износ водопроводных сетей.
Таблица 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб.
	Год реализации

	Бурлуксксое сельское поселение

	1
	Проект водоснабжения сельского поселения
	800, 0
	2023-2026

	2
	реконструкция существующего водозабора
	12 140,0
	2026

	3
	строительство станций водоподготовки
	10 500, 0
	2029

	4
	замена изношенных труб в системе водоснабжения
	1 080, 0
	2033

	Коростинское сельское поселение

	5
	проект водоснабжения
	800, 0
	2024-2026

	6
	Устройство артезианской скважины
	1 000, 0
	2026

	6
	реконструкция существующих водозаборов в селе Племхоз
	1 500, 0
	2028

	7
	строительство станций водоподготовки
	10 500,0
	2030

	8
	замена изношенных трубопроводов в системе водоснабжения
	38 400,0
	2033

	Купцовское сельское поселение

	9
	проект водоснабжения
	800,0
	2026

	10
	реконструкция существующих водозаборов в селе Купцово
	8 000,0
	2028

	11
	строительство станций водоподготовки
	12 000,0
	2030

	12
	замена изношенных трубопроводов в системе водоснабжения
	54 900,0
	2033

	Мирошниковское сельское поселение

	13 
	проект водоснабжения


	2 500
	2026

	14
	реконструкция существующих водозаборов в селах Мирошники, Слюсарево, Гордиенки.


	1 500
	2028

	15
	строительство станций водоподготовки
	10 500
	2030

	16
	замена изношенных трубопроводов в системе водоснабжения.
	42 000
	2033

	Моисеевское сельское поселение

	17
	проект водоснабжения
	2 500
	2026

	18
	строительство станций водоподготовки 
	10 500
	2028

	19
	Обустройство водозаборной артезианской скажины и стоительство сетей водоснабжения
	36 000
	2032

	Мокроольховское сельское поселение

	20
	проект водоснабжения
	2 500
	2026

	21
	строительство станций водоподготовки
	10 500
	2028

	22
	замена изношенных трубопроводов в системе водоснабжения
	220 500
	2033

	Попковское сельское поселение

	23
	проект водоснабжения
	1 000,0
	2026

	24
	реконструкция существующих водозаборов в Попковском муниципальном образовании
	12 000,0
	2028

	25
	строительство станций водоподготовки
	15 000,0
	2030

	26
	замена изношенных трубопроводов в системе водоснабжения
	82 000,0
	2033

	Лапшинское сельское поселение

	27
	проект водоснабжения
	1 000,0
	2026

	28
	реконструкция существующих водозаборов в Лапшинском муниципальном образовании
	2 000,0
	2028

	29
	строительство станций водоподготовки
	3 000,0
	2030

	30
	замена изношенных трубопроводов в системе водоснабжения
	29 250,0
	2033


Оценка стоимости мероприятий по реконструкции водопроводных насосных станций принята по объектам-аналогам. Оценка величины необходимых капитальных вложений строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 13.
2.3. Анализ текущего состояния системы водоотведения
2.3.1 Описание системы договоров между организациями, а также с потребителями
Сведений о заключенных договорах на водоотведение с потребителями от Администрации Котовского муниципального района не предоставлено.

2.3.2. Анализ
существующего
технического
состояния
системы водоотведения
Централизованными системами канализирования (ЦСК) обустроены в Купцовском сельском поселении в селе Купцово. В указанном населенном пункте эксплуатируются неполные раздельные системы водоотведения: хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды канализируются подземными сетями, а отведение дождевых сточных вод осуществляется посредством кюветов и канав. Очистные сооружения отсутствуют.
Линии существующих ливневых канализаций разобщены и не образуют систем как таковых. 
Общая протяженность канализационной сети составляет 3,7 км.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет более 80 %.
Централизованным водоотведением хозяйственно-бытовых стоков обеспечено 20% населения.
2.3.3.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения
Зонами нецентрализованного водоотведения Котовского муниципального района являются территории Бурлукского сельского поселения, Коростинского сельского поселения, Мирошниковского сельского поселения, Моисеевского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Лапшинского сельского поселения а также часть территории Купцовского сельского поселения, не обустроенная централизованным водоотведением.

Самотечный к
2.3.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод
Приборы учета принимаемых сточных вод на территории муниципального образования отсутствуют.
Рекомендуется при наличии технической возможности провести оснащение приборами учета сточных вод абонентов, осуществляющих сброс или транспортировку сточных вод по договорам водоотведения.
2.3.5. Надежность работы системы водоотведения
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Канализационные коллекторы  и сети являются наиболее уязвимыми элементами централизованной системы водоотведения Котовского муниципального района, имеют низкий уровень надежности и безопасности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.
Для достижения приемлемого уровня безопасности и надежности требуется увеличение темпов модернизации канализационных коллекторов и сетей, требующих перекладки, и уменьшение доли сетей со стопроцентным износом.
Обеспечение надежности работы насосных станций связано, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.
Контроль за работой и управлением технологическими процессами системы водоотведения рекомендуется выполнять с помощью автоматизированных систем. Для обеспечения эффективной работы необходимо развитие системы измерений и системы управления ключевыми объектами.
КОС Купцовского сельского поселения имеют низкий уровень надежности и безопасности, поскольку в технологической схеме очистки сточных вод отсутствует этап биологической очистки.
Для обеспечения соответствия безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения с. Купцово существующим нормативам необходимо, как минимум, провести следующие мероприятия:
· реконструкция канализационных коллекторов и сетей;
· строительство  канализационных  очистных  сооружений  в  с. Купцово.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.
2.3.6. Качество поставляемого ресурса 
В связи с отсутствием канализационных очистных сооружений в централизованных системах водоотведения с. Купцово, очистка стоков указанных населенных пунктов не осуществляется.
Для применения технологической схемы очистки сточных вод, соответствующей требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, необходимо новое строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки в централизованных системах водоотведения.
2.3.7 Определение  существующих  резервов  и  дефицитов  мощностей очистных сооружений 
Очистные сооружения в Купцовском сельском поселении отсутствуют.
2.3.8.  Воздействие на окружающую среду 
Канализационные очистные сооружения в централизованных системах канализирования отсутствуют. Сброс сточных вод осуществляется по прямым выпускам.
2.3.9. Цены (тарифы) в сфере водоотведения
Тарифы на холодную воду и водоотведение для организаций, осуществляющих услуги водоснабжения и водоотведения, утверждаются на календарный год соответствующим постановлением Управления по тарифному регулированию Волгоградской области области.
На территории сельских поселений услуги по водоснабжению оказываются МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района по тарифам утверждённым Приложением 1 к приказу Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 40/102 от 17 ноября 2023г.

         Таблица 14.  Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей

           муниципального бюджетного учреждения "Коммунальное хозяйство" Котовского муниципального района Волгоградской области*

	Группа потребителей
	Тарифы, руб./куб. м.

	
	с 01.01.2022

по 30.06.2022
	с 01.07.2022

по 31.12.2022
	с 01.01.2023

по 31.12.2023
	с 01.01.2024

по 30.06.2024
	с 01.07.2024

по 31.12.2024
	с 01.01.2025

по 30.06.2025
	с 01.07.2025

по 31.12.2025
	с 01.01.2026

по 30.06.2026
	с 01.07.2026

по 31.12.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	            Питьевая вода (питьевое водоснабжение)

	Население Бурлукского сельского поселения**
	36,13
	37,68
	41,07
	39,19
	40,75
	40,75
	42,38
	42,38
	44,08

	Население Купцовского сельского поселения**
	67,41
	70,30
	76,62
	73,11
	76,04
	76,04
	79,08
	79,08
	82,24

	Население Лапшинского сельского поселения**
	31,75
	33,11
	36,09
	34,44
	35,81
	35,81
	37,25
	37,25
	38,74

	Население Мирошниковского сельского поселения**
	42,13
	43,94
	47,89
	45,70
	47,53
	47,53
	49,43
	49,43
	51,41

	Население Мокроольховского сельского поселения**
	36,86
	38,44
	41,89
	39,98
	41,58
	41,58
	43,24
	43,24
	44,97

	Население Попковского сельского поселения**
	65,61
	68,42
	74,57
	71,16
	74,01
	74,01
	76,97
	76,97
	80,05

	Население с.Племхоз Коростинского сельского поселения**
	65,61
	68,42
	74,57
	71,16
	74,01
	74,01
	76,97
	76,97
	80,05

	Бюджетные потребители
	75,12
	88,84
	95,53
	92,39
	96,08
	96,08
	99,93
	99,93
	103,93

	Прочие потребители
	75,12
	88,84
	95,53
	92,39
	96,08
	96,08
	99,93
	99,93
	103,93

	Бюджетные потребители Мирошниковского сельского поселения
	65,96
	83,87
	89,58
	87,22
	90,71
	90,71
	94,34
	94,34
	98,11

	Прочие потребители

Мирошниковского сельского поселения
	65,96
	83,87
	89,58
	87,22
	90,71
	90,71
	94,34
	94,34
	98,11


На территории 2-х сельских населённых пунктах услуги по водоснабжению оказываются МУП  «Котово-Водоканал» администрации городского поселения г.Котово  по тарифам утверждённым Приложением 1 к приказу Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 2/2 от 25 января 2023г. 

Таблица 15. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей
МУП "Котово-Водоканал" Котовского муниципального района Волгоградской области(
	Группа потребителей
	Тарифы, руб./куб. м

	
	с 01.01.2023

по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024

по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025

по 31.12.2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Питьевая вода

	Население х.Нижние Коробки
	49,74
	49,74
	52,87
	52,87
	55,67

	Население с.Ефимовка((
	46,25
	46,25
	49,17
	49,17
	51,77

	Бюджетные потребители
	49,74
	49,74
	52,87
	52,87
	55,67

	Прочие потребители
	49,74
	49,74
	52,87
	52,87
	55,67


На территории Купцовского сельского поселения (с.Купцово) услуги по водоотведению оказываются МБУ «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района по тарифам утверждённым Приложением 1 к приказу Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 40/102 от 17 ноября 2023г. 

Таблица 16. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей

муниципального бюджетного учреждения "Коммунальное хозяйство" Котовского муниципального района Волгоградской области*

	Группа потребителей
	Тарифы, руб./куб. м.

	
	с 01.01.2022

по 30.06.2022
	с 01.07.2022

по 31.12.2022
	с 01.01.2023

по 31.12.2023
	с 01.01.2024

по 30.06.2024
	с 01.07.2024

по 31.12.2024
	с 01.01.2025

по 30.06.2025
	с 01.07.2025

по 31.12.2025
	с 01.01.2026

по 30.06.2026
	с 01.07.2026

по 31.12.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	          Водоотведение

	Население**
	17,16
	17,89
	19,50
	18,61
	19,35
	19,35
	20,13
	20,13
	20,93

	Бюджетные потребители
	49,95
	81,99
	90,56
	85,27
	88,68
	88,68
	92,22
	92,22
	95,91

	Прочие потребители
	49,95
	81,99
	90,56
	85,27
	88,68
	88,68
	92,22
	92,22
	95,91


2.3.10. Существующие проблемы
в системе водоотведения и рекомендуемые решения
На сегодняшний день система водоотведения остается проблемным сектором коммунального комплекса.
Перечень технических и технологических проблем централизованной системы канализирования (ЦСК) Купцовского сельского поселения:
· отсутствие канализационных очистных сооружений полной биологической очистки;
· высокий физический износ канализационных коллекторов и сетей;
· отсутствие приборов коммерческого учета стоков.
Величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию канализационных сетей произведен на основании НЦС 81-02-14-2012 «Государственные укрупненные сметные нормативы. Сети водоснабжения и канализации».
Оценка стоимости мероприятий по строительству и реконструкции канализационных насосных станций и очистных сооружений для стоков  принята  по  объектам-аналогам.
2.4.  Газоснабжение
2.4.1. Анализ существующего положения в сфере газоснабжения Котовского муниципального района
Анализ существующего положения в сфере газоснабжения Котовского муниципального района невозможен в связи с отсутствием информации.

2.4.2. Надежность работы системы

Оценить надежность системы невозможно ввиду отсутствия информации.
2.4.3. Качество поставляемого ресурса
Информации по качеству предоставляемого ресурса нет.

2.4.4. Воздействие на окружающую среду
Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.
2.4.5. Тарифы (цены) на услуги газоснабжения
На территории сельских поселений услуги по газоснабжению водоснабжению оказываются по тарифам утверждённым Приложением  к приказу Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 41/1 от 18 ноября 2022г. 
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Волгоградской области

	№ п/п
	Направления использования природного газа
населением
	Розничная цена на  природный газ,

руб. за 1000 м3 (с учетом НДС)

	1.
	Приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	10 286,95

	2.
	Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	10 286,95

	3.
	Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	9 255,35

	4.
	Приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
	9 255,35

	5.
	Отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направления использования газа, указанных в пункте 6 настоящего приложения)
	6 572,66

	6.
	Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
	7 122,36

	7.
	Производство электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, а также для всего монастырского или храмового комплекса, в том числе трапезных, помещений, используемых религиозными организациями для обучения религии, монашеской жизнедеятельности, временного проживания паломников, помещений, не имеющих религиозного назначения и предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения
	7 122,36


Применение установленного уровня розничной цены на газ в зависимости от наличия (отсутствия) индивидуального прибора учета:
Розничные цены для природного газа из газовых резервуарных установок рассчитываются и устанавливаются в рублях как за 1 кг сжиженного газа, так и за 1 куб. м с учетом в цене налога на добавленную стоимость.
Данное положение обусловлено тем, что в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, в отношении газоснабжения сжиженным углеводородным газом, норматив потребления газа (при отсутствии    индивидуальных приборов учета) устанавливается в килограммах на 1 человека. Индивидуальный прибор учета ведет учет в метрах кубических.
Расчет розничной цены за 1 куб. м производится путем перевода массового показателя измеренного в килограммах к объемным показателям в куб. м. При переводе учитывается плотность паровой фракции закупаемого сжиженного углеводородного газа, барометрическое давление воздуха и рабочее давление газа, а также температура наружного воздуха в разные периоды года (зима-лето).
2.4.6. Существующие проблемы в системе газоснабжения Котовского 
муниципального района
На территории Котовского муниципального района  1 населённый пункт - село Лобынец не газифицирован.

Село Лобынец относится к перспективному плану подлежащий газификации, который в 2021 год был согласован Главой Котовского муниципального района.
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2.5. Электроснабжение
2.5.1 Краткий
анализ
существующего
технического
состояния системы электроснабжения
Информация о системах энергоснабжения отсутствует.

2.5.2 Качество поставляемого ресурса
Качество поставляемого ресурса оценить невозможно из-за отсутствия информации.

2.5.3 Анализ
тарифов
на
электроэнергию,
плата
(тариф)
за подключение (присоединение)

Информация по тарифам на электрическую энергию не предоставлена.
2.5.4 Существующие
проблемы
и
технологические
решения реализации проекта совершенствования систем электроснабжения
Информация о существующих проблемах и технологических решения реализации проекта совершенствования систем электроснабжения отсутствует.

2.6 Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО
2.6.1. Краткий анализ существующего положения системы сбора и утилизации ТБО
На территории Котовского муниципального района действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки и уборки территории.

В населенных пунктах Котовского муниципального района действует контейнерный способ сбора ТКО. На территории поселений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Вывоз ТКО осуществляется мусоровозами по графику.

На территории сельских поселений Котовского муниципального района мусороперегрузочной станции (площадки временного накопления ТКО) нет. Региональным оператором ООО "Ситиматик - Волгоград" ТКО вывозится сразу на полигон в г. Камышин Волгоградской области.
Информация о контейнерных площадках представлена в таблице 17.

Таблица 17. Информация о контейнерных площадках

	
	Адреса размещения контейнерных площадок
	Количество контейнерных площадок (объемы контейнеров)

	Контейнерные площадки Купцовского сельского поселения

	1
	С. Купцово, ул. Заречная, д.4
	1 контейнер

	2
	С. Купцово, ул. Зеленая, д.23
	1 контейнер

	3
	С. Купцово, ул. Советская, д.1
	1 контейнер

	4
	С. Купцово, ул. Советская, д.15
	1 контейнер

	5
	С. Купцово, ул. Советская, д.33
	1 контейнер

	6
	С. Купцово, ул. Советская, д.37
	1 контейнер

	7
	С. Купцово, ул. Советская, д.57
	1 контейнер

	8
	С. Купцово, ул. Ленина, д.18
	1 контейнер

	9
	С. Купцово, ул. Ленина, д.37
	1 контейнер

	10
	С. Купцово, ул. Ленина, д.46
	1 контейнер

	11
	С. Купцово, ул. Ленина, д.52
	2 контейнера

	12
	С. Купцово, ул. Ленина, д.54
	1 контейнер

	13
	С. Купцово, ул. Чапаева, д.14
	1 контейнер

	14
	С. Купцово, ул. Чапаева, д.22
	1 контейнер

	15
	С. Купцово, ул. Чапаева, д.31
	2 контейнера

	16
	С. Купцово, ул. Чапаева, д.43
	2 контейнера

	17
	С. Купцово, ул. Октябрьская, д.2
	1 контейнер

	18
	С. Купцово, ул. Октябрьская, д.28
	1 контейнер

	19
	С. Купцово, ул. Октябрьская, д.28
	1 контейнер

	Контейнерные площадки Моисеевского сельского поселения

	20
	с. Моисеево, ул. Октябрьская, д.52
	2 контейнера

	21
	с. Моисеево, ул. Жданова, д.3
	2 контейнера

	22
	с. Моисеево, ул. Калинина, д.1
	2 контейнера

	23
	с. Моисеево, ул. Кирова, д.43
	2 контейнера

	24
	с. Моисеево, ул. Октябрьская, д.4
	2 контейнера

	25
	с. Ефимовка, ул. Мира, д.53
	2 контейнера

	26
	с. Ефимовка, ул. Нефтяников, д.4
	2 контейнера

	Контейнерные площадки Бурлукского сельского поселения

	27
	с. Сосновка, ул. Ленина, д.2
	1 контейнер

	28
	с. Сосновка, ул. Карла Маркса, д.12
	2 контейнера

	29
	с. Сосновка, ул. Ленина, д.37
	1 контейнер

	30
	с. Сосновка, ул. Ленина, д.18
	2 контейнера

	31
	с. Бурлук, ул. Школьная, д.40
	1 контейнер

	Контейнерные площадки Попковского сельского поселения

	32
	х. Попки, ул. Заречная, д.5
	2 контейнера

	33
	х. Попки, пер. Горный, д.5
	2 контейнера

	34
	х. Попки, ул. Школьная, д.26
	2 контейнера

	35
	х. Попки, ул. Мира, д.7
	2 контейнера

	36
	х. Попки, ул. Мира, д.27
	2 контейнера

	37
	х. Попки, ул. Мира, д.24
	2 контейнера

	38
	х. Попки, ул. Школьная, д.21
	2 контейнера

	39
	х. Попки, ул. Октябрьская, д.31
	1 контейнер

	40
	х. Попки, ул. Горная, д.19
	1 контейнер

	41
	х. Попки, ул. Горная, д.23
	1 контейнер

	42
	х. Попки, ул. Гагарина, д.13
	1 контейнер

	43
	х. Попки, ул. Октябрьская, д.16
	1 контейнер

	44
	х. Попки, ул. Октябрьская, д.43
	1 контейнер

	45
	х. Романов, ул. Мира, д.9
	1 контейнер

	46
	х. Романов, ул. Калинина, д.3
	2 контейнера

	47
	х. Романов, ул. Калинина, д.11
	1 контейнер

	48
	х. Романов, ул. Советская, д.10
	1 контейнер

	49
	х. Романов, ул. Степная, д.5
	1 контейнер


	50
	х. Романов, ул. Калинина, д.45
	2 контейнера

	51
	х. Нижние Коробки, ул. Нагорная, д.8
	1 контейнер

	52
	х. Нижние Коробки, ул. Мира, д.8
	1 контейнер

	53
	х. Нижние Коробки, ул. Луговая, д.7
	1 контейнер

	54
	х. Нижние Коробки, ул. Шоссейная, д.14
	1 контейнер

	55
	х. Нижние Коробки, ул. Шоссейная, д.10
	1 контейнер

	56
	х. Нижние Коробки, ул. Шоссейная, д.5
	1 контейнер

	57
	х. Нижние Коробки, ул. Центральная, д.8
	2 контейнера


На сегодняшний день нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области составляют (таблица 18): 
Таблица 18. 

	Наименование категорий объектов

	Расчетная единица
	Среднемесячные нормативы накопления

	
	
	кг/мес.
	м3/мес.

	Домовладения

	Многоквартирные дома
	1 проживающий
	35,012
	0,206

	Индивидуальные жилые дома <*>

	индивидуальные жилые дома, расположенные в городских населенных пунктах
	1 проживающий
	30,927
	0,203

	индивидуальные жилые дома, расположенные в сельских населенных пунктах
	1 проживающий
	15,018
	0,179


*Для отнесения населения к категории городского или сельского необходимо руководствоваться типом населенного пункта (городское или сельское) независимо от вида муниципального образования, в границах которого этот населенный пункт расположен.
2.6.2. Тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО "Ситиматик – Волгоград" приведены в таблице 19.
Таблица 19.

	Период действия тарифов
	Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
	Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с сортированными твердыми коммунальными отходами (без захоронения твердых коммунальных отходов)

	
	руб./куб.м
	руб./куб.м

	2023 год
	499,01
	447,98


2.6.3. Существующие проблемы и технологические решения реализации проекта совершенствования системы сбора и утилизации ТБО
1. Обустройство мест (площадок) для сбора ТКО; 

2. Ликвидация несанкционированных свалок и проведение профилактических мероприятий по недопущению разрастания существующих, а также образованию новых свалок.

3. Внедрение раздельного сбора отходов.
2.7. Краткий анализ состояния установки  приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась  доля затрат на энергетические ресурсы. Высокая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении. Сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов – от производства, транспортировки и распределения, до потребления.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий 
(использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых коммунальных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений города, а также их ввода в эксплуатацию.
Установка приборов учета и энергоресурсосбережение у потребителей на территории муниципального района будет произведена в рамках реализации долгосрочной целевой программы «ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 – 2026 ГОДЫ» (в настоящее время данная программа находится в стадии разработки).
Программа направлена на реальный контроль потребления энергоресурсов и создание действенного механизма стимулирования энергосбережения. В ходе реализации Программы повысится эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению на объектах и в учреждениях, находящихся в муниципальной собственности, что позволит уравнять платежи с фактически используемыми объемами холодной воды.
Основной целью Программы является стимулирование ресурсоснабжения иповышение энергоэффективности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
· расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
· проведение  энергоаудита,  энергетических  обследований,  ведение энергетических паспортов;
· обеспечение  учета  всего  объема  потребляемых  энергетических ресурсов.
Реализация Программы позволит достигнуть:
· улучшения снабжения абонентов;
· уменьшения потерь энергоресурсов и числа аварий;
· уменьшения себестоимости тепла;
· снижения непроизводительных потерь тепла;
· снижения аварийности в тепловых сетях города и уменьшение затрат на ремонтные работы;
· нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Наиболее важными факторами, влияющими на развитие Котовского муниципального района, являются:
· экономико-географическим положение, природно-климатические и транспортные условия;
· имеющиеся ресурсы;
· накопленные экономический и социальный потенциал;
· развитие новых форм хозяйственной деятельности муниципального образования, его функций и совершенствование системы самоуправления.
В настоящее время просматриваются следующие основные направления развития Котовского муниципального района Волгоградской области:
· сельскохозяйственная деятельность и животноводство;
· развитие транспортно-логистической функции;
· развитие административно-деловой функции, активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе, организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата;
· создание достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни населения.
В значительной степени развитие планируемой территории будет определяться инвестиционной политикой, осуществляемой на рассматриваемой территории администрацией области.
Генеральный план муниципального образования предусматривает сохранение общего характера сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды.
Задачами пространственного развития Котовского муниципального района являются:
- обеспечение  целостности  муниципального  образования  посредством территориального планирования;
- функциональное зонирование территории;
- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;
- развитие и совершенствование природно-экологического каркаса;
- усиление взаимосвязи мест приложения труда с жилыми территориями. 
     Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить основные направления развития хозяйственной деятельности муниципального образования:
  Генеральным планом Котовского муниципального района предусматривается:
- 
обеспечение реализации на территории поселений программ комплексного социально-экономического развития Котовского муниципального района;

- 
мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Котовского муниципального района Волгоградской области;

- 
обеспечение сохранения объектов культурного наследия на территории поселения Котовского муниципального района Волгоградской области;

- 
подготовка предложений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 
приведение ГП и ПЗЗ в соответствие с нормами действующего законодательства;

- 
анализ реализации действующих ГП Котовского муниципального района; 

- 
актуализация положений ГП и карт планируемого размещения объектов местного значения Котовского муниципального района; 

- 
установление территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности;

- 
определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- 
определение предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

- 
определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 
подготовка документации для внесения сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и границах территориальных зон, в Единый государственный реестр недвижимости.
Прогнозируется стабилизация численности населения муниципального района к 2033г.
Прогнозируемая динамика численности населения Котовского муниципального района Волгоградской области на период до 2025 года представлена на рисунке 11.
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Рисунок 11.  Прогнозируемая динамика численности населения Котовского муниципального района Волгоградской области на период до 2025 года, чел
Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.
Проведенный анализ первоисточников и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения муниципального образования и его возрастной структуры на перспективу расчетного срока.
Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.
Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.
Ключевыми показателями уровня жизни остаются денежные доходы населения, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей в потребительских товарах и разнообразных услуг.
Помимо величины дохода важным является показатель соотношения уровня дохода и стоимости жизни, как характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.
Величина прожиточного минимума – это минимальная величина затрат на набор продуктов питания и услуг, который необходим для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Следовательно, если большая часть дохода индивида используется на этот минимальный набор, то тем меньше у него возможностей удовлетворять другие потребности в услугах и благах: медицинских, образовательных, культурных. Мировой опыт свидетельствует, что минимальным необходимым фактором обеспечения жизнедеятельности является превышение величины среднедушевого денежного дохода над величиной прожиточного минимума в 2-2,5 раза. Ниже этого соотношения развитие социальной сферы считается неустойчивым.
     Жилищно-коммунальное хозяйство Котовском муниципальном районе является важнейшей  сферой, требующей постоянного внимания для решения множества  проблем  и вливания финансовых средств. Поэтому  одной  из первостепенных  задач  администрации  Волгоградской области совместно с Админстрацией Котовского муниципального района является стабилизация и улучшение работы предприятий жилищно-коммунальной отрасли муниципального образования. 
Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищно- коммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ поселения являются:
· организация качественного и бесперебойного предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;
· обеспечение граждан равным доступом к получению муниципальной услуги;
· создание эффективной организационной структуры жилищно- коммунального комплекса, обеспечивающей права и законные интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями.
Одним из ключевых направлений экономических преобразований является проведение последовательной и ответственной инвестиционной политики, предусматривающей концентрацию бюджетных средств на финансирование приоритетных программ и проектов, содействие и активизации инвестиционной деятельности предприятий, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов, создание и внедрение комбинированных гибких схем финансирования жилищного строительства.
Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность поселения и позволит закрепить молодые кадры в муниципальном образовании.
В сфере предоставления коммунальных услуг населению произошли изменения,  обусловленные  вступлением  в  силу  «Правил  предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ № 354. Новые правила действуют с 1 сентября 2012 года.
Появились два платежа по каждому виду коммунальных услуг: за потребление 
внутри квартиры и за потребление на общедомовые нужды. Объем коммунальной услуги на общедомовые нужды рассчитывается независимо от того, есть ли у жильца индивидуальный счетчик. Расчет производится пропорционально площади занимаемого помещения и выделяется в платежном документе отдельной строкой.
При наличии общедомового прибора учета объем коммунальных услуг на общедомовые нужды вычисляется как разница между показаниями коллективного прибора учета и суммой объемов индивидуального потребления во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме. Если общедомового узла учета нет, то этот объем определяется по установленным нормативам потребления на общедомовые нужды.
Обоснование и количественное определение перспективных 
показателей развития:
Перспективные показатели развития Котовского муниципального района Волгоградской области являются основой для разработки Программы и сформированы на основании следующих нормативных документов:
1. Генерального плана Котовского муниципального района.
2. Долгосрочной целевой программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Котовского муниципального района Волгоградской области на 2023-2026 годы (находится в стадии разработки и утверждения).
Прогноз потребности в коммунальных ресурсах:
В расчетах показателей прогноза потребности (спроса) по каждому виду коммунальных ресурсов в качестве базовых приняты следующие показатели:
· технико-экономические показатели реализации Генерального плана Котовского муниципального района;
· действующие нормативы потребления коммунальных услуг;
· численность постоянного населения (прогнозная) в 2022 году – 28,6119 тысяч человек, в 2025 году – 29,450 тысяч человек.
Прогноз потребности в коммунальных ресурсах разработан в объемах годового расхода с учетом присоединенной нагрузки при строительстве новых объектов по современным стандартам эффективности и сноса старых объектов.
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Таблица 20. Нормативы потребления населением услуг холодного и горячего водоснабжения

	
	Горячее водоснабжение
	Холодное водоснабжение

	
	Для жилых помещений, куб.м на 1 чел. В месяц
	На общедомовые нужды, куб.м. на 1 кв.м. в месяц
	Для жилых помещений, куб.м на 1 чел. В месяц
	На общедомовые нужды, куб.м. на 1 кв.м. в месяц

	1. Частичное благоустройство

	1.1. Многоквартирные дома и/или жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением

	1 – 3 этажа
	-
	-
	3,54
	0,005

	4 – 6 этажей
	-
	-
	-
	-

	7 и более этажей
	-
	-
	-
	-

	1.2. Многоквартирные дома и/или жилые дома с холодным водоснабжением

	1 – 3 этажа
	-
	-
	2,76
	0,005

	4 – 6 этажей
	-
	-
	-
	-

	7 и более этажей
	-
	-
	-
	-

	1.3. Многоквартирные дома и/или жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок

	1 – 3 этажа
	-
	-
	0,72
	0,005

	4 – 6 этажей
	-
	-
	-
	-

	7 и более этажей
	-
	-
	-
	-


При этом учтена реализация долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котовского муниципального района Волгоградской области на 2023-2026 гг, предусматривающей снижение удельного расхода потребления коммунальных ресурсов.
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204, к которым относятся:
· критерии доступности коммунальных услуг для населения;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок;
· показатели качества поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата потребителей приборами учета;
· показатели надежности поставки ресурсов;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.
При формировании требований к  конечному  состоянию коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому  виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Котовского муниципального района Волгоградской области без существенного снижения качества среды обитания при 
любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение бесперебойного электроснабжения;
· обеспечение энергосбережения;
· повышение качества и надежности электроснабжения;
· снижение уровня потерь;
· снижение количества аварий на 1 км сетей в год;
· минимизация воздействия на окружающую среду.
Результатами  реализации  мероприятий  по  системе  теплоснабжения Котовского муниципального района Волгоградской области являются:
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;
· повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;
· обеспечение энергосбережения;
· снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой энергии;
· снижение количества аварий на 1 км сетей в год;
· минимизации воздействия на окружающую среду.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;
· обеспечение энергосбережения;
· снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды;
· минимизации воздействия на окружающую среду;
· обеспечение
возможности
подключения
строящихся
объектов
к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
· обеспечение  возможности  подключения  строящихся  объектов  к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение
надежности
и
обеспечение
бесперебойной
работы объектов водоотведения;
· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;
· обеспечение энергосбережения.
Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании Котовский муниципальный район.
Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:
· обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;
· снижение износа основных фондов;
· снижение количества аварий на 1 км сетей в год;
· минимизации воздействия на окружающую среду.
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:
1. Теплоснабжение:
1.1.  Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2021г. – 0,3 ед./км; 2033 г. – 0 ед./км.
1.2.  Удельный уровень потерь: х. Попки в 2021 г. – 6 %
1.3.  Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2021 г. – 60 %, 2032 г. – не более 15%.
1.4.   Обеспеченность потребителей приборами учета: 2021 г. – 0%; 2032 г. – 100%.
 
Оптимизация технической структуры:
·  Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;
·  Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;
·  Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения городского округа;
·  Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.
Параметры надежности:
Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СниП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:
· по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инцидента /км в год;
· по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;
· по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;
· по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;
· по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;
· по способности системы препятствовать развитию проектной аварии с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.
Параметры энергетической эффективности:
· Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;
· Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;
· Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;
· Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;
Параметры качества обслуживания:
· Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;
· Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;
· Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;
· Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;
· Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.
Параметры экономической эффективности:
· Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, 
· мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;
· Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;
· Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;
· Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;
· Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.
2. Водоснабжение:
· Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений в 2021 г. – 18  отказов,  18  из  которых  сопровождались  отключением  водоснабжения  у потребителей;
· Износ системы водоснабжения:
- Бурлукское сельское поселение на 2021 г – 100 %
- Коростинское сельское поселение на 2021 г – 100 %
- Купцовское сельское поселение на 2021 г – 100 %
- Мирошниковское сельское поселение на 2021 г – 100 %
- Мокроольховское сельское поселение на 2021 г – 100 %
- Моисеевское сельское поселение на 2021 г- 100 %

- Попковское сельское поселение на 2021 г – 100 %
- Лапшинское сельское поселение на 2021 г – 100 %
- Уровень потерь воды на 2021 г. –11,2% на 2032 г. – 3,5%.
· Обеспеченность потребителей приборами учета: 2021 г. – 44%; 2033 г. – 100%.
· Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2021 г. Не более 88%, 2033 г. – не более 15%.
Оптимизация технической структуры:
· Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;
· Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;
· Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.
Параметры ресурсоэффективности:
· Обеспечить снижение потерь воды;
· Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;
· Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;
· Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;
· Организовать установку водосберегающей арматуры;
· Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за  установку водосберегающего оборудования;
· Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 5%.
Параметры надежности и качества обслуживания:
· Обеспечить бесперебойное снабжение  абонентов  услугами водоснабжения;
· Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;
· Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;
· Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. В год;
· Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;
· Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;
· Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;
· Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;
· Для
потребителей,
не
оснащенных
приборами
учета,
организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.
· Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.
Параметры экономической эффективности:
· Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;
· Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;
· Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;
· Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;
· Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.
3.  Водоотведение:
3.1.  Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 10 км сетей в год: 2021 г. – н/д; 2032 г. – 0 ед./км.
3.2.  Износ системы водоотведения: 2021 г. – 100%; 2032 г. – 5%.
Оптимизация технической структуры:

· Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;
· Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.
Параметры надежности и качества обслуживания:
· Осуществить реконструкцию канализационных очистных сооружений и канализационных сетей;
· Снизить показатель отказов в сетях канализации;
· Снизить количество жалоб по услугам канализации до 5 на 1000 чел. в год;
· Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;
· Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;
· Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;
· Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.
· Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.
Параметры экономической эффективности:
· Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;
· Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;
· Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;
· Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 95%.
4. Электроснабжение:
Оптимизация технической структуры:
· Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;
· Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;
· Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;
Параметры энергетической эффективности:
· Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;
· Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;
· Расширить использование тарифов по зонам суток;
· Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.
Параметры надежности и качества обслуживания:
· Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;
· Обеспечить необходимое резервирование мощности и  электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;
· Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;
· Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;
· Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;
· Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.
Параметры экономической эффективности:
· Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;
· Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;
· Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;
· Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.
На территории Котовского муниципального района находится 20 несанкционированных свалок, включенных в региональный реестр свалок, входящий в состав регионального кадастра отходов на территории Волгоградской области, порядок ведения, которого утвержден приказом комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 15.11.2018 № 2788 «О ведении регионального кадастра отходов на территории Волгоградской области».

Несанкционированные свалки в с. Ефимовка (34:14:000000:139), с. Крячки (34:14:030006:471), с. Перещепное (34:14:000000:161), в соответствии с выписками из 
Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, находятся в частной собственности, в связи, с чем не могут быть ликвидированы силами администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

Администрацией Котовского муниципального района разработан План природоохранных мероприятий Котовского муниципального района на ликвидацию 17 свалок. Общая сумма расходов на их ликвидацию рассчитана согласно предоставленным коммерческим предложениям и составляет 881171,00 тыс. рублей.

Реализация Плана мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании Котовский муниципальный район.
П Л А Н

 природоохранных мероприятий
_________________Волгоградская область__________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

Котовский муниципальный район

(место составления)

	№ п/п
	Код мероприятия

***
	Наименование мероприятия
	Муниципальное образование, на территории

которого реализуется мероприятие, месторасполо-

жение и координаты объекта
	Описание меропри-

ятия
	Стоимость меропри-

ятия, тыс. рублей
	Сроки реализации мероприятия
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	дата начала
	дата завершения
	объем произведенных расходов*
	межбюджетные трансферты из федерального бюджета

	бюджет субъекта
Российской Федерации

	местный бюджет
	Необходимый объем финансового обеспечения
за пределами планового периода

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	план расходов
	план расходов
	план расходов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	текущий год
	2023 год
	2024 год
	текущий год
	2023 год
	2024 год
	текущий год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, с. Мирошники расстояние до населенного пункта 0,8 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)


	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	- 

	2
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Слюсарево расстояние до населенного пункта 0,8 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	3
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Бурлук расстояние до населенного пункта 0,5 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	4
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Сосновка расстояние до населенного пункта

1 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	 -

	5
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, ст. Лапшинская расстояние до населенного пункта

0,5 км  
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	6
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, с. Смородино расстояние до населенного пункта

0,5 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	7
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Купцово расстояние до населенного пункта

2 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	8
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Авилово расстояние до населенного пункта

2 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	9
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, с. Новониколаевка расстояние до населенного пункта

2 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	10
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Моисеево расстояние до населенного пункта

0,5 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	11
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Коростино расстояние до населенного пункта

1 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	12
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Племхоз расстояние до населенного пункта

1 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	13
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

г. Котово расстояние до населенного пункта

0,5 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	14
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

с. Мокрая Ольховка расстояние до населенного пункта

1 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	15
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

х. Нижние Коробки расстояние до населенного пункта

0,4 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	16
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

х. Попки расстояние до населенного пункта

1,6 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	17
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр
	Котовский муниципальный район, 

х. Романов расстояние до населенного пункта

0,3 км
	Разработка паспортов отходов (2 паспорта отходов и 1 заключение о компонентном составе)
	5,0

5,0

3,0


	1 полугодие
	1 полугодие
	13,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	13,0
	-
	-

	18
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации свалок, включенных в региональный реестр 
	Котовский муниципальный район, с. Мирошники расстояние до населенного пункта 0,8 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 4,2 тыс. м3) 
	3,5
	-
	-
	14700,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	14700,0

	19
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Котовский муниципальный район, 

с. Слюсарево расстояние до населенного пункта 0,8 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 2,5 тыс. м3)
	3,5
	2-3 квартал
	2-3 квартал
	8750,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	194,0
	415,0
	8141,0

	20
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Котовский муниципальный район, 

с. Бурлук расстояние до населенного пункта 0,5 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 10 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	35000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	35000,0

	21
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Котовский муниципальный район, 

с. Сосновка расстояние до населенного пункта

1 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 5 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	17500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	17500,0

	22
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Котовский муниципальный район, ст. Лапшинская расстояние до населенного пункта

0,5 км  
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 30 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	105000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	105000,0

	23
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, с. Смородино расстояние до населенного пункта

0,5 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 6 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	21000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	21000,0

	24
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, 

с. Купцово расстояние до населенного пункта

2 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 30 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	105000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	105000,0

	25
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Котовский муниципальный район, 

с. Авилово расстояние до населенного пункта

2 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 2,5 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	8750,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	8750,0

	26
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, с. Новониколаевка расстояние до населенного пункта

2 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 12 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	42000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	42000,0

	27
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, 

с. Моисеево расстояние до населенного пункта

0,5 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 6 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	21000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	21000,0

	28
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Котовский муниципальный район, 

с. Коростино расстояние до населенного пункта

1 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 20 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	70000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	70000,0

	29
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Котовский муниципальный район, 

с. Племхоз расстояние до населенного пункта

1 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 10 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	35000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	35000,0

	30
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, 

г. Котово расстояние до населенного пункта

0,5 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 64,8 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	226800,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	226800,0

	31
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, 

с. Мокрая Ольховка расстояние до населенного пункта

1 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 15 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	52500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	52500,0

	32
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, 

х. Нижние Коробки расстояние до населен-ного пункта

0,4 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 9 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	31500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	31500,0

	33
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, 

х. Попки расстояние до населен-ного пункта

1,6 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 18 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	63000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	63000,0

	34
	1.3.3.
	Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 
	Котовский муниципальный район, 

х. Романов расстояние до населенного пункта

0,3 км
	Вывоз мусора на полигон (приблизительный объем отходов 6,7 тыс. м3)
	3,5
	-
	-
	23450,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	23450,0

	План расходов муниципального образования (всего)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	415,0
	415,0
	х

	Прогноз доходов муниципального образования (всего)**
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	415,0
	415,0
	х

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	План расходов (всего)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	
	х

	Прогноз доходов (всего)**
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	
	
	х


5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
5.1. Краткое описание форм организации проектов
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
· проекты, реализуемые действующими на территории Котовского муниципального района Волгоградской области организациями;
· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием Котовского муниципального района Волгоградской области;
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО.
Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.
Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:
· источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);
· технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;
· экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:
Инвестиционная  программа  организации  коммунального  комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа).
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.
Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. 
Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,  утверждает Правительство Российской Федерации.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».
Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.
Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики:
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.
Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.
Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории городского округа территориальных сетевых организаций.
Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения Котовского муниципального района, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.
Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения:
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.
Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти   субъектов   Российской   Федерации   по   методике,   утверждаемой Федеральной службой по тарифам.
Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.
Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.
5.2.  Источники и объемы финансирования по проектам
При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей городского округа будут являться механизмы их финансирования:
· с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):
· федеральный бюджет;
· областной бюджет;
· местный бюджет.
· с привлечением внебюджетных источников:
· за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;
· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
· привлеченные средства (кредиты);
· средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов); Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.
В 1 квартале текущего года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.
5.3.   Прогноз расходов населения на коммунальные услуги
Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).
Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.
Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.
При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской   Федерации   и   муниципальных образованиях учитываются среднедушевые
доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.
6. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Ответственные за реализацию Программы
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.
Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Программа реализуются администрацией Котовского муниципального района, а также предприятиями коммунального комплекса Котовского муниципального района, в том числе теплоснабжающей организацией и субъектами электроэнергетики муниципального образования.
Основными функциями администрации Котовского муниципального района Волгоградской области по реализации Программы являются:
· оценка эффективности использования финансовых средств;
· вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.
· реализация мероприятий Программы;
· подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;
· организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;
· обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Котовского муниципального района и организаций, участвующих в реализации Программы;
· обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Котовского муниципального района, Управления тарифного регулирования Волгоградской области по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;
· мониторинг и анализ реализации Программы;
· сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;
· осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;
· подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;
· подготовка заключения об эффективности реализации Программы;
· подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации муниципального района и предложений о ее корректировке.
· осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.
В рамках осуществляемых полномочий администрация Котовского муниципального района Волгоградской области подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Котовского муниципального района Волгоградской области.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, а также средств организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками организаций коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Котовского муниципального района Волгоградской области носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Котовского муниципального района на очередной финансовый год.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Котовского муниципального района Волгоградской области, а также долгосрочными финансово- хозяйственными планами организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Котовского муниципального района.
Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.
При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.
Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Котовского муниципального района или Управлением тарифного регулирования Волгоградской области и организацией коммунального комплекса.
В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса; целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности   систем,   эффективности   деятельности,   обеспечения экологической безопасности энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов; контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).
В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.
6.2.  План-график основных работ по реализации Программы
	№ п/п
	Наименование и содержание действий по реализации программы
	Сроки реализации действий

	1.
	Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры
	В течение 2 месяцев после утверждения Программы.

	2.
	Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры


	В течение 4 месяцев после
утверждения технических

заданий по разработке инвестиционных программ.

	3.
	Утверждение договоров на реализацию инвестиционных программ. Договоры должны включать:

· цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

· права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам,   как   порядок   финансирования   мероприятий,  эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);
· права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

· ответственность сторон;

· перечень мероприятий программы и их стоимость;

· объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).
	

	4.
	Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы
	Ежегодно в период формирования проекта бюджета Котовского муниципального района в сроки, установленные органами местного самоуправления.


План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, газоснабжении, утилизации (захоронении) ТБО.
Реализация программы осуществляется поэтапно:
· 1 этап – 2023-2026 годы;
· 2 этап – 2027-2033 годы.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Котовского муниципального района Волгоградской области».
7.3.  Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.
Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
На основе результатов мониторинга выполнения Программы администрацией Котовского муниципального района Волгоградской области формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.
Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Котовского муниципального района.
Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений Исполнители в рассматриваемый срок представляют пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет предоставляется в бумажной и электронной формах.
7.4.   Порядок корректировки Программы
Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее Решение Совета депутатов Котовского муниципального района, которым утверждена Программа
Корректировка Программы осуществляется в случаях:
· отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;
· приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;
· снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;
· уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.
Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения отчета   о   ходе   выполнения   Программы   составляют   предложения   покорректировке Программы и представляют их для утверждения в установленном порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ТОМУ I  (ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ) ПРОГРАММЫ  КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМ   КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА  ПЕРИОД  ДО 2033 ГОДА
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ArTtecrar AKKDCIITaL MK Qpraua uucniekunu Ne RA.RU. 710056 or 02.06.2015 r
3AKJIIOYEHHUE N: 12555 OT 24 mas 2022 r

(yxaseiBaetcs Ne u nata IpOTOKOIA MCTIBITaHMiT)

I10 PE3YJIbTATAM HNCNBITAHUM, UCCJIEJOBAHHMIA

Hccnenosannas poba (kox paboTsr HK.1167.1) Bomsr nomsemuoro HCTOYHHKA
CHCTEMBI IIEHTPATTM30BaAHHOIO BotocHaOXeHuss MBY « Kommynansaoe X03s1#icTBO » Ko-
TOBCKOr0 MyHHIMIIATTEHOTO paifoHa Bounrorpanckoit o6macty CkBaxuHa 1 kmacca «Iopay
yn. T'opuas, 1, c. Bypnyk Bypmykckoe CeJIbCKoe mocenenue Kotosckoro MYHHUIIUIIATEHOTO
paifona Bonrorpanckoit o6macty  ma MHKPOOHONOrHYecK i mokasatens, -- uunexc BIKIT —
« He 0GHapyKeHO» HpH HopMaTuse «He Gonee 3 KOE / mvdy » IT0_ COOTBETCTBYeT TpeGo-
BaHUSM IOZI3EMHOMY HCTOYHHKY 1-ro kmacca mmo STOMY MHKPOGHONOTHIECKOMY MOKa3a-
Temo Mexrocyaapersennoro cranuapra 'OCT 2761-84 «Mcrounnxy LEHTPAIN30BAaHHOTO
XO3SCTBEHHO - NMHTHEBOro BOJIOCHaGKeHHs. [ MTHEHHYCCKAE, TEXHHYECKHE TPeGOBAHUS W
TIpaBuiIa BEIOOpay.

Hccnenosannas npoba (xox paGorsr  IIK.1 167.2) Bombl momsemuoro HMCTOYHHKA
CHCTEMBI IIEHTPAIN30BAHHOTO BOOCHAOKEHHS MBY « KommyHamsmoe X03s#cTBO » Ko-
TOBCKOT0 MYHHIIMIIATHEHOTO paioHa Bosrorpanckoit o6nactu ckaxuHa 1 kimacca «[opay
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«HMcrounuxu UCHTPAITH30BAHHOI0  XO3SHCTBEHHO -  HTBEBOro BOJIOCHAOKEHHSL.
Turuenmyeckue, Texamueckue TpeGoBaHus W TpaBuia BEIGOpay, CanlTuH 1.2.3685-21
«I'uruennyeckue HOPMATHBBL M TpeOOBaHHS K o0GecrmedyeHmio 6e3omacHocTH 1 (um)
Ge3BpeHOCTH 1S YeoBeka (axTopos cpembr 06uTaHmISY.
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YTBEPKIAIO
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JIOMKHOCTD JIHLL QIOILIEr0 JIOKYMEHT
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nonnch H. O. Gamuis
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IMPOTOKOJI HCIILITAHUM
Ne 7LSSE ot A4 .£,5.2022

1. Hamvenosamme 1po6bl (oOpasua): 1-2. Bojma mON3EMHOr0 HMCTOUHHKA CHUCTEMBI
[EHTPAITH30BAHHOTO BOJIOCHAGKEHMS

(B coorsercrauu ¢ HJI)
2. Bakazunk: MBY «KoMMyHanbHOE XO3SHCTBO» KOTOBCKOTO _MYHHLMIAILHOTO _paioHa
BoJrorpaickoii o61acTu; IOpUIMYECKUH afpec: 403805, Bosrorpamckas obnactb, KoToBckuit
paiton, r. Kotopo, yi. Mupa, 1.122. ob. 14; (baxrrueckuit anpec: 403805, Boarorpackas 00J1aCTh,
KoroBckuii paiio, r. KotoBo, yii. Mupa, 1.122, ob. 14; VHH 3453005700

(HaMMEHOBAHHME HAJ30PHOTO OPraHa Hilk IOPHIHHCECKOro ML, 0PUANECKHH 1 QakTuieckuii anpec, WHH;
Ans (l!mmecxam JIA1Ia MHULHATIBI, (baMHJ'lMSI, TOYTOBBIHA aﬂpcc)

3. OcHOBaHHE UL TIPOBENEHHS HMCIBITAHUM: AKT oT6opa _mpoG K yorosopy Ne 249-2022 ot
11.05.2022

(axr 0T60pa NPOG K NPEANMCAHHIO, ONPEAC/ICHHIO, TIPHKA3Y VPITH, f0oroBopy | T. I1.)

4. HamMenopanue opranmsanuu (00BEKTa), HA TEPPUTOPHH KOTOPOTO IMPOBOMMIICH orbop mpod
(o6pasos), — IOPUIMYECKUN  AIPeC: MBY  «KommyranpHoe  xo3gifcrso»  Korosckoro
MYHHITHIATBHOTO paifona Bonrorpackoi obnacty; 403805, Boxrorpasickas o6iacth, KoToBekui
paiion, r. KoToso, yi. Mupa, 1.122, 0(.14

5. HauMenoBaHHe opraHusaiyu (00BEKTa), Ha TEPPUTOPHH KOTOPOTO MPOBOAMICH ot6op mpobd
(o6pasuos), axTHIECKui axpec, TOUKA (u) orbopa: MBY «KoMmyHampHOE X03AHCTBOY
KOTOBCKOro MYHMIUAIATEHOTO paifona Bonrorpaackoit o6macta; 403826, Bonrorpajckas 061acTb,
KoTosckuit paiton, c. Bypiyk. yi. Ilkonbnas, 42 (Touka or6opa: 1-2. Cxpaxuna «[IIKoTbHALY)

6. IIpo6sr (0Opasipl) —HAIpaBleHBL MBY «KommysanbHoe  xo3sifctBo»  KOTOBCKOTO

MYHHMIAIIATEHOTO paifona Bonrorpajickoi 001aCTH
(CTpYKTYPHOE TOJPA3ENEHHE YUPEKACHUS, HAMMCHOBAHHE OpraHn3aIHu)

HacTosiuii pOTOKOJI HE A0JDKEH ObITh BOCIPOH3BEACH HC B IOIHOM oGbeme 6e3 HCHMEHHOTO paspelleHus pyKoBoauTesa MenbrrarennHoii
naboparopun ®BY3 «LIeHTp THIHEHEI H JMHACMHOJIOTHH B Bosrorpazckoii 06macTiy». TlonyueHHbIE PE3yIbTaThl OTHOCATCA K NPE0CTABICHHOMY
3aKa34MKOM 00paslly, PH TOM OTBETCTBEHHOCTH W orpanuyena. JlanHbie pe3y/IbTarhl OTHOCHTCA TOBKO K npoGe (o0pasity), npouieamemy
HCTIBITAHMA.

O6uee kon-so c1p. 7 ctp._7.




[image: image19.jpg]7. Jlata u Bpemst ot60opa mpo6sI (06pasma):_ 12.05.2022 14:00

8. Jlata u Bpems moctaBku mpoOs! (06pasia): 12.05.2022 16:00

9. Kon pa6otsr: [1IK.1168.1-2

10. H]JI, ycranaBmmBatomue TpeboBaHust k o0bekTy ucrbitanuii:_CanlluH 1.2.3685-21, 'OCT
2761-84

11. HJI na MeTox ot6opa:_ 0TOOpaHo 3aKa3uuKoM

12. JlononuuTenbHBIE CBENEHUA: IIpoObl 0TOOPAaHBI M JOCTABIEHBI 3aKA3YMKOM. HAMMEHOBAHHE
1po6hl, MecTo, 1aTa ¥ BpeMsi 0T60pa Ipob yKa3aHbl cO CIIOB 3aKa34HKa

HsroroButens: -
(HaMMeHOBaHKe, IOPHANYECKHH 1 (pakTHIecKuii anpec (CTpaHa, PErHOH | T. [, YKa3bIBACTCS IIPH HEOGXOAMMOCTH)
JlaTa H3rOTOBIICHHS: - Howmep maptun: - O6BeM mapTuu: -

(yKasbIBaeTCst NP HEOOXOIMMOCTH)
Tapa, YIaxKoOBKa: CTeDHJ’ILHa}I IIaGODaTODHa}I nocyjia, EMKOCTh M3 TTOJIMMEPHBIX MAaTEpHAIOB
VYcenosus TPaHCIIOPTUPOBKHU: JIOCTABJICHO 3aKaA3YNKOM
YcnoBus XpaHeHUs: COGH}OZ[CHLI
Jpyrue cBeneHus:_-

ITpo651 (06paster) oToOpaHs:: I maBueM nikenepom Haraitnesbiv C.M.
(1OJKHOCTB, @munyz.OA)

JIuo, oTBETCTBEHHOE 32 O(OPMIIEHIE TPOTOKOJIA: DA i Depmuit E.A.
nomnMch Pamuns KU.0.

Hacrosuuii poToKo/I He 10/bKeH GBITH BOCIPOM3BEICH HE B MOJTHOM 0GbeMe Ge3 MMChbMEHHOTO paspelueHus pykosoauteis McnbitarebHoit
nagoparopun ®BY3 «LIeHTp rurkeHsl 1 snuaemMuonorun B Bonrorpaackoit o6mactiy. [ToyueHHbIe Pe3yibTaTbl OTHOCATCS K MPEIOCTABIEHHOMY
3aKa3uHKOM 06pa3ily, IPH 3TOM OTBETCTBEHHOCTE MJI orpannycHa. JlaHHbie pe3y/ibTaThl OTHOCATCA TONBKO K npoGe (06pastty), npomeaumemy
HCTIBITAHHS.

O6uwee koi-8o ctp. Y crp._ U




[image: image20.jpg][Koxpabore: LKA
Jlata noctynaenus B madoparopuio: 12.05.2022

PE3VJILTATBI UCTIHITAHUIA

Hanmvenosanne npoOel: Boja noa3eMHOr0 MCTOMHHUKA CHCTEMBI LICHTPAIN30BAHHOTO BOIOCHAOKEHNE i
Perucrpannonubiii Hoyep npodst B jraboparopuu: 46 ‘

Abnpeﬂezxemme Eaunnus usMepenus Pesyibrarst HJT wa meTo/ist

TIOKa3aTesun MCTIBITAHMH |
/U, S S . ; B . W
ungexe BIKIT KOE/am’ ne obnapysxenb* [ [OCT 18963-73
* JIONOTHATENNBPHO K MaToMKe ncnbitanms: Munexe bIUKIT menee 3
JlaTa BBIZaun pesynbTata ucnptanmiin.  16.05.2022
HeeneoBauns MpoOBOLMIM:

JIOKHOCTD D.H.0. Mmcb
3as. dax. 1abopatopueii Jleaenuos A.A.
JlaGopant Jlenennosa JLH. oﬁ} -

- B 2 S

OKQHYAHUE Pe3yJIbTaToB UCIbITaHui DakTeproIorudeckoit nabopatopnn

Hactosnwii npo1okon He A0JBKeH GbITh BOCIPOH3BEACH HE B NOJHOM 00hene 53 IHChMEHHOTO pazpeticHns pykosoamTe Mewbiateiannoii sadoparopin
®RY3 «lienip ruruenn 1 dniesnosiorny B Boarorpasckoii o6aacy. TToAyHEHHBIC PE3YIbTATH OTHOCHTCA K HIPSIOCTABICHHOMY JAKAIHKOM 00pasity.
npu 31oM orsercrernocts Ml orpanimena. Jlansbic pe3yintatsl 0THOCHTCH T0ALKO K 1pode (00pasity), NPOIe/IieMy Henbitanna.

Obmiee KOn-BO CTP. 14 emp d





[image: image21.jpg]Kox paGotsr: [1K.1168.2

Harta noctymrenus B rabopatopuio: 12.05.2022

PE3YJIBTATBI UCIIBITAHWUN

Haumenosanue I'Ip06LI (o6pa3ua): BOJIa MOI3EMHOI0 HCTOYHHUKA CUCTEMBI LIEHTPAIN30BAHHOTO

BOJIOCHAOKEHMS

Perucrpanuonnsiit Homep npo6sI B naboparopuu: 306

Ompenensiempie Enuunner Pesynpratsr | [lorpemmocts | Benuuuna HJI va metozs
roxasareJu HM3MEPEHUST | UCTILITAHUI H3MEPEHUs (ITAK)* HCIBITAaHUI
(P=0,95)+A He boitee
MyTtHOCTB SETD
I'ocT
(1m0 KaosHHy) /v
MT/ 1M menee 0,5 X 1,5 57164-2016
I'OCT 31868-
Heernocts rpaaychl 5 X 20 2012
(1.4 MeTox A)
ITHT @
Bemunna pH el 7,1 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)
Keneso obmee M/ 0,14 +0,03 0.3 {HOZ(;T 4011-72
I'OCT 4-
Cyxoii ocTaTox Mr/nm® 461,0 +41,5 1000 7;)(: 156
I'OCT 31954-
KecrkocTs 0K 4,0 +0,6 7 2012
(1.4 Metox A)
‘I'OCT 2761-84
Mata BEIIaun pesynsrara ucnetanmit: 19.05.2022
Hcnpiranus nposoamn:
JomxkHocTh O.1.0. onmuce
Umxenep-aGopant Tpersax M.A. o7/ 44
] o

KOHYAHHE PE3YNIbTATOB UCTIBITAHMIE CAHUTAPHO-THTHEHHIECKOH TaGopaTopuu

HacTosuwii npoTokost He A0MKeH GbITh BOCTIPOM3BEACH HE B MOMHOM 00beMe 663 MHCHMEHHOro PpaspemicHust pykopoautens MensitatensHoii

naboparopun GPBY3 «LIeHTp rHrueHs! H dMuAeMHOOrHH B Boarory
3AKA34MKOM 00pasLly, NpH 5TOM OTBETCTBeHHOCTs MJT orpammuen:

HCTIBITAHMS.

pazckoii 06aacTiy. ITony4eHHbIe Pe3yIbTaThl OTHOCATCA K NPEOCTABICHHOMY
@. JlaHHbIC Pe3y.IbTATE! OTHOCATCS TONBKO K NpoGe (06pasity), npoeameMy

O6uee Kon-Bo CTp.: 4 crp. _§
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DEJEPAJIBHAST CJIY)KB“A 11O HAA30PY B COEPE 3ALIUTLI IIPAB
IOTPEBUTEJIEU M BJIAT'OIIOJIYYUS YEJIOBEKA
DegepanbHoe GIOIKETHOE YUPEKICHHE 3ApaBOOXpaHEHHs

«IEHTP TUT'MEHBI U1 SIIMAEMHUOJIOT U B BOJITOT'PAJICKOM OBJACTH»
400049 r. Bonrorpan yi. Anrapekast, 1.136, Ten/daxc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Kampimuucknii gpuonan ®BY3 I u D

4 403874, r. Kambiumn, yi1. 22 Iaprebesaa, aom 10, nomemenue 2 %/ 844(57) 9-41-15 , 8 /paxc 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Atrectar akKkpenuTanuy oprana uuenekimi Ne RA RU. 710056 or 02.06.2015
SAKJIIOUYEHHUE Ne 12556 OT 24 masi 2022 1

( ykasbiBaeTcs Ne i laTa POTOKONIA HCTIBITAHH)

IO PE3VJIBTATAM HUCIBITAHUI, UCCJIEJOBAHUI

Hcenenosannas npoba (xox pabotsr ITK.1168.1) BoasI MOA3eMHOI0 HCTOYHHKA
CHCTEMBI EHTPAIM30BaHHOI0 BoJocHatkeHHss MBY « KommynansHoe x03siicTBo » Ko-
TOBCKOI'O MYHMIIMIIAJILHOIO paiioHa Bonrorpanckoii o6mactu ckBaxuna 1 xnacca «IIIkonb-
Has» yi1. [xonbuas, 42, c. Bypnyk Bypiykckoe cenbekoe nocenernne KoToBCKOro MyHHIHI-
HanbHOTO palioHa Bonrorpasckoii 06acti Ha MHUKPOOHOJIOIUYECKUH MOKA3aTeNb -- HH-
neke BI'KII — « ne o6HapysxeHO» mpu HOpMatuBe «He Gosee 3 KOE / mv3?» , uto
COOTBETCTBYeT TPeGOBAHUAM IIO/[3EMHOMY HCTOYHHKY 1-r0 Kiiacca IO 3TOMY
MHKPOOHOJIOrHIECKOMY II0Ka3aTemio MexrocynapcrBentnoro crangapra FOCT 2761-84
«MCTOYHNKH IEHTPAITH30BAaHHOTO XO35iCTBEHHO - IATHEBOTO BOJIOCHAOKEHHS.
l'uruenuyeckue, TEXHUYECKHE TPEOOBAHUS U IPABUIIA BEIGOPAy.

HUccnenosannas mpoba (xox paborer IIK.1168.2) BoasI HMOA3EMHOr0 HCTOYHHKA
CHCTEMBI LIEHTPAIM30BaHHOTO BojgocHabxenuss MBY « Kommynanenoe xo3sitctBo » Ko-
TOBCKOI'O MYHHIIMIIAJIEHOTO paiiona Bonrorpanckoit oonactu ckpaxkuna 1 ximacca «IlIkomns-
Hasy yi. llkonbuas, 42, ¢. Bypnyk Bypriykckoe cenbckoe nocenenue KoToBekoro MyHuIm-
NaNbHOro paifioHa Bonrorpazckoi obnacTd Ha ompejeiseMble CAHUTAPHO-TUTHEHHIECKUE
TOKA3aTeNlM - MYTHOCTH ( IO KaoJMHY), I[BETHOCTb, BenynHa pH, xene3o obiee, cyxoit
OCTaToK, JKECTKOCTh OOHapy>XeHbl B KOHIEHTpAI[U{ HIDKE JONYCTHUMBIX, YTO
COOTBETCTBYET [0 OTHM IIOKa3aTelsiM TPeGOBaHMAM MeXrocyIapCTBEHHOTO CTaHIapTa
I'OCT 2761-84 «Vcrounuku LEHTPAIN30BAHHOTO  XO3SUCTBEHHO - IIMTHEBOIO
BoJocHaOKeHus!, ['Mruenuyeckye, TeXHMIeCKHe TPeOOBaHus U TpaBuia BeiGopay, CanlluH
1.2.3685-21 «I'urueHnyYecKre HOPMATHBBI M TPeOOBaHMSA K OOECIEUEHHIO GE30IaCHOCTH H
(unm) 6e3BpeHOCTH JUIS YeloBeKa (PaKTOPOB CPEeIBl OOUTAHMSA».

3aB. oTHENICHUEM 10 00ECIICYEHUIO
CaHUTapHOTO HaI30pa
Bpau no o6wieii ruruene Ckopuxos B.H.
/ /

JIOJDKHOCTB [)5(0) TOMIIHCH

O61mee kon-Bo CTp. cTp,




[image: image23.jpg]DenepanbHast ciryxkba o Han30py B cdepe 3aIHUTHI IPaB norpeGureneii 1 61aronoyns 4eI0BeKa
derepanbHOE OIOKETHOE YIPEKICHHE 3(PABOOXPAHEHUS
«lleHTp rUrdeHbl U SNHAEMHOJIOIHH B Bousrorpajckoii 06aacTm
(®BY3 «lleHTp rUrHeHbl U HIHIEMHOJOTHH B Bousrorpajckoii 0061acTu»)
Azpec MecTa HaxokAeHHs 10puuieckoro auua: 400049 r. Bonrorpan yi1. Axrapekas, 13 6
Ten./daxkc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcenbiTaTebHas 1a00paTopust
®BY3 «lleHTp rHrHeHbl U SNNIeMHOJ0IHE B Boarorpaackoii 001acTH»
VHUKANbHBIH HOMEP 3aricH 00 aKKpeUTALI B PeecTpe HAIMOHANLHOI cHcTeMbl akkpenuTauun: RA.RU.21BO03
Jlata BHECEHHUS B PEECTP CBENEHHUIT 00 aKKPeAMTOBAHHOM JIHLE 07.08.2015
dakTHYECKUif afpec MECTa OCYLIECTBICHHUS N€ATEIbHOCTH: 403874, Bonrorpasckas 001acTh, . KaMbILIHH, Y. 22
IMaprebesna, A.10, momewenne 2
Ten./dakc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPKIAIO
3apeayiommii  OTJeIOM [0 00eCIeueHuto
CAHUTAPHOIO it SIHMIEMHIOJIOTHUECKOr0

HaJ30pa, 3ALIMTEL IIpaB moTpedurenei - Bpad
110 o01IIeH mmeHe) P

ﬂO!l HOCTbH JIU] JIAloLIero J0KyMeHT
M.IO. [Toropeako
nmm/ucx, . O. Gavunus
24 04 2022
Jjara
IPOTOKOJI HCIIBITAHMIA

Ne JLs55F or L4.04 2022

1. Haumenosanme 1poGsl (oGpasua): 1-2. Bojga MOA3EMHOTO HMCTOYHMKA CHCTEMBI
LEHTPATN30BAHHOTIO BONOCHAGKEHNUsI

(B coorserctauy ¢ HJI)
2. Bakasumk: MBY  «KoMMyHanpHOE X03siicTBO» KOTOBCKOrO MYHHIMITANLHOLO paifoHa
Bourorpazckoif_oGmacTu: topumuueckuit azapec: 403805, Bosrorpanckas o6macth, KoToBekuit
paiton, r. Kotoso. yi1. Mupa, 2.122. od. 14: hakrndeckuit axpec: 403805, Boarorpajckas 001acT.
KoToBckuit paiion, r. Kotoso, yi. Mupa, 1.122. od. 14;: UHH 3453005700

(HAMMCHOBAHUE HA/I30PHOTO OPraHa WiIM I0PUANIECKOTO JHLIA, fopHMYecKmit 1 akTuucckuit anpec, MHH;
Jutst pU3UYECKOro UL HHULHKATIBI, (pamuus, TOUYTOBBIH anpec)
3. OcHoBaHue JUISL TIPOBENEHHS HCIbITaHMi: AKT oT00pa npo6 k_gorosopy Ne 249-2022 ot
11.05.2022

(axT oTGOpa NPOO K MPEIANUCAHAIO, ONPEICIICHHIO, PHKasy VPIIH, gorosopy u T. I.)
4. HawmeHoBanue oprauu3anui (00BEKTa), HA TEPPUTOPHUM KOTOPOTO MPOBOAMICA orGop mpod
(0OpasioB), IOpPHAMYECKHMI  azmpec: MBY  «KommyHampHOE _ X03stiicTBO»  KoOTOBCKOTO
MYHHIIMIALEHOro paifona Bomrorpajckoit o6nactu; 403805, Boxrorpajckas o6nacts, KoToBckuit
paifoH, r. Kotoso. yi. Mupa, 1.122. 0d.14
5. Haumenosauue opranmsaruu (00BeKTa), Ha TEPPHTOPHHM KOTOPOTO IIPOBOAHJICA or6op mpod
(oGpastos), (axTHueckuii anpec, Touka (i) or6opa: MBY «KOMMyHAILHOE XO3SHCTBO»
KOTOBCKOIO MYHHIMIAIBHOTO paiiona Bosrorpanckoii oGmactu; 403826, Boirorpasckas 00IacTh,
KoTtoBcKuii pation, c. Bypiyk, yi. Mupa, 49 a (Touka or6opa: 1-2. CkBaxkuna «MacisiHas»)
6. Tlpo6er (o6pasupr) Hampasnens: MBY «KoMmyHambHO® x03siicTBO» _ KOTOBCKOIO
MYHUIMIIATBHOTO paifona Boxrorpanckoi o6mactu

HacToAmuii IpOTOKOM He JOMKeH GbiTh BOCTIPOM3BEICH HE B MONHOM 00BEME Ge3 NHCHMEHHOrO Paspeilichit PyKOBOANT es1st McnbrratenbHoi
naGoparopun PBY3 «LeHTp rurueHe! 1 AMHACMHONONHH B Bonrorpajickoii 06i1acTiy. TTojryseHHbIE Pe3yILTAThl OTHOCTCA K MPEAOCTABJICHHOMY
3aKa3MHKOM 0Opa3iLy, PU TOM OTBETCTBEHHOCTH MJI OrpanmyeHa. JIaHHEIC Pe3ybTaThl OTHOCATCS TONBKO npoGe (00pasLly), Npowewemy
HCTIBITAHUSA.

Oblwee ko-80 cTp. __[_ cTp. 7




[image: image24.jpg](CTPYKTYpHOE MOJAPa3/eNieHHe YUPEKACHNS, HAMMEHOBAHNE OPTraHH3aLIHH)
7. Nara u Bpems 0160pa mpoOsI (06pasna):_ 12.05.2022 14:10
8. Jlara u Bpems nocTaBku npo6s! (00pasua):_12.05.2022  16:00
9. Kox pa6otsr: [1K.1169.1-2
10. HII, ycranmapmusaromme TpeGoBaHus K o0bekTy membrranmit:_CanlluH 1.2.3685-21. TOCT
2761-84
11. H/I Ha MeTox 0TGOpa: 0TOOPaHO 3aKa3YuKOM
12. lononHutensHble cBeneHus:_IIpoObl 0TOGPAHBI M JIOCTABIECHBI 3aKA3YAKOM, HAUMEHOBAHHE
poObl, MECTO, J1aTa U BpeMs 0T60pa Mpob yKa3aHkl cO CIIOB 3aKa34UKa

W3rotoBuTens: -
(HanMeHoBaHKe, IOpUIMIECKHif M (hakTHUeCKui anpec (CTPaHa, PETMOH M T. ., YKa3bIBAETCS TP HEOGXOIMMOCTH)
JlaTa H3roTOBICHHS: - Homep maprumu: - O6Bem mapTuu: -

(yKa3eIBaeTCst IPU HEOOXOAUMOCTH)
Tapa, ynaxoska: CrepuiibHas 1abopaTopHas I0Cyia, EMKOCTD M3 MTOJMMEPHBIX MATEPHATOB
VenoBus TPaHCIIOPTHPOBKHU: HOCTABIEHO 3aKA3UAKOM
VcnoBust XxpaHeHus:_COOIIOIEHBI
Jlpyrue cBeneHus:_-
ITpoGs1 (06pasisr) oToOpans:: InaBubv uixenepom Haraiinessm C.M.
(momxHOCTH, Daymmus’h.0.)

JIuno, OTBETCTBEHHOE 32 O)OPMIIEHHE IPOTOKOIA: St Depnmii E.A.

TOAIHUCH Damumus K.O.

HacTosuuii npoTOKON He 10/uKEH GEITH BOCTIPOM3BE/CH HE B M0JIHOM 00beMe 63 MHCHMEHHOrO paspeleHus pyKoBoauTe s HenbrraresbHoii
naGoparopuu PBY3 «LleHTp rurueHs! 1 SnunemMuosoruu B Bosrorpanckoii o6nactiy. ITomyueHHbIe pe3yIbTaThl OTHOCATCS K MPEAOCTABICHHOMY
3aKA34HKOM 00pasLly, MpH 3TOM oTBeTCTBEHHOCTH MJT orpannuena. JlaHHbIC pe3yIbTaThl OTHOCATCS TONMBKO K npobe (0Gpasity), npoweuemy
HCTIBITAHHS,

O6uee kon-Bo c1p. __ M\ ctp._]
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PE3YJILTATBI MCTIBITAHMIA

Haumenosauue ﬂpOGbl: Boja moA3eMHOr0 MCTOYHUKA CHCTEMbL LHEHTPATU30BAHHOIO BOIIOCHaG)KCHMC

PerucTpauonHsiii Homep 11po0dst B adoparopuu: 47

3ag. Gak. saboparopueit

JlenennoB A.A.

OnpepensieMble EUHALG! H3MEPeHHst PesynbTarst § H[[> Ha METOJIb!
MOKa3aTeIN WCTTBITAHIH
1 o 3 - 4 - 6
mugexc BIKIT ~ KOE/mv e obmapyxens* [ TOCT 18963-73
* JIOTMOTHATETBHO K METOIKE HCTIBITAHHS: Wnexe BIKIT menee 3
Jlata BIAQYH pesyabTaTa uernbiTanmit.  16.05.2022 3
|
VcesenoBanus IPOBOMIN: |
JIOMKHOCTD D.N.0. Tloanucs

Jlabopant

Jlepennosa JLW.

OKOHYAHHE Pe3ybTaTOR HCHBITAHNH 0aKTepUOJIOrNIeCKol iabopaTopuu

HacTos il POTOKOI HC AQKCH OhiTh BOCHDPOHIKE/CH HE B NONHOM 00heME 603 IHCHLMCHHOTO paspeileHia pykosoarTes Mennarebnol sadopaiopin
DBY3 «Llenrp rurucan: i MAeMHGI0rH B Boarorpajiekoit 08:actiny. TIONYHCHRBIC PE3yALTATH OTHOCKTCH K IPEAOCTARICHHOMY 3aKASIHKOM olpasity.

1pu atoM otBercTBeHHOC TS FUT orpannnacHa. JlaHHbie pesy:bTatil OTHOCHICH TOIbRO K npode (oGpasity). NPOHICULCMY HCTBITaHIA,

Oo1iee K0A-BO CTP.

w3




[image: image26.jpg]Koz pa6otsr: [1IK.1169.2

Jlata moctymierus B aboparoputo: 12.05.2022

PE3YJITATBI MCIIBITAHUI

HammvenoBanue mpoOsI (00pa3ia): Bo/a O3EMHOI0 HCTOYHUKA CHCTEMBI LIEHTPATM30BAHHOTO

BOJIOCHAOKEHHUS

Perucrpanuonnsiit Homep npods! B taboparopu: 307

Omnpenensemble Enuaunet Pesymprater | ITorpemnocts | Bemwmunna | HJ[ Ha MeTo 61
TOoKa3aTeIu M3MEpPEeHUs | UCIIBITaHMH H3MEepeHust (I AK)* HCIIBITAaHUI
(P=0,95)+A He Oonee
MyTtHOCTB 3 LOCT P
/ 0,5 1.5

(110 KaosHHy) A R X » 57164-2016
T'OCT 31868-

[gernocts rpajychl 5 X 20 2012
(.4 meto A)
[MH ©

Benunna pH el 73 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)

Keneso obmee Mr/ov’ menee 0,1 % 0,3 {HOST A0LIT2
I &

Cyxoii ocTaTok M/’ 458.0 +41,2 1000 7;) G 18le
I'OCT 31954-

JKectxocts 0K 4,2 +0,6 7 2012
(1.4 metoz A)

T'OCT 2761-84
Jlara Beinaun pesynbrara uensiranuit: 19.05.2022
VicnpiTanust mpoBo Iy
JlomkHOCTB D.J1.0. ~Honnuce
Wmxenep-nabopant Tpersax M.A. Wb

1~

KOHYAHUE Pe3yJIbTATOB UCIBITAHHH CAaHUTAPHO-THTHEHHYECKO#l TabopaTopuu

Hacrosiuwii npotokon He z0/keH GbiTh BOCIPOH3BEACH HE B NOTHOM OGheMe 03 MHCbMEHHOrO paspelleHns pyKoBoauTes McnbitaressHoii
naboparopun PBY3 «Llentp ruruenst u snuaemuonornn B Bosrorpaackoit o6nactiy. [ToydeHHbIe pe3y ibTaTbl OTHOCATCS K MPEAOCTaBICHHOMY
3aKa3unKoM 00pasLy, npu 3Tom oTBeTcTBEHHOCTH MJT Oorpanutiena. [lannbic pesybTarbl OTHOCATCS TONBKO K Mpode (06pasity), mpoueiemy

MCTIBITAHMS!

Obuwee kon-so c1p.: __~ crp. £
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DEIEPAJIBHAS CJIY! )KBMA 11O HA/I30PY B COEPE 3AIIIUTHI IIPAB
IIOTPEBUTEJIEU M BJIAT'OIIOJIYUYHUST YEJIOBEKA
DegepasibHoe GIOIIKETHOE YUPEKICHHE 3APaBOOXPAHEHHS

«IEHTP I'MT'MEHBI 1 SIIMAEMAOJIOT'UHA B BOJII'OI'PAICKOU OBJIACTH»
400049 r. Bosrorpan yi. Anrapekast, 1.136, Ten/paxc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Kambimuncexnii gpumnan ®BY3 I u D

4 403874, r. Kambiuun, yi1. 22 Iaprebesia, aom 10, nomemenue 2 %/ 844(57) 9-41-15 , B /(axc 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

AtTecrar aKkkpenuTaiuy oprana uacrekimn No RA RU. 710056 or 02.06.2015 ¢
3AK/IIOYEHHUE Ne 12557 OT 24 mas 2022 ¢

( yxaspiBaeTcst Ne ¥ 1ata IPOTOKOIIA HCIIBITAHMIT)

11O PE3VJBTATAM UCIBITAHUM, UCCJIENOBAHUI

Hccenenosannas nmpoba (xox pa6otsr ITK.1169.1) Boas! 03¢ MHOTO HCTOYHHKA
CHCTEMBI LIEHTPATM30BaHHOrO BojgocHatkenuss MBY « KommyHansHoe xo03siicTBO » Ko-
TOBCKOI'O MyHHIUIIAJIILHOTO paiioHa Boirorpanckoii obnactu ckBaxkuna 1 kimacca «Mac-
nsHas» yi. Mupa, 49 a, c. Bypiyk Bypnykckoe cenbckoe nocenense KoToBekoro MyHuIH-
nanbHOro paiioHa Bosrorpazckoii 06acTH Ha MHKPOOHOJIOTHYECKHM MOKA3aTeb --
nnzexc BI'KIT — « He o6HapysxeHo» npu Hopmatuse «He 6osiee 3 KOE / mv®» , uto
COOTBETCTBYET TPEOOBAHHUAM IIOA3EMHOMY HCTOYHHKY 1-TO KJlacca IO 9TOMY
MHKpOOHOJIOTHYECKOMY IOKasaTeno MexrocymaperBentoro crauaapra TOCT 2761-84
«VCTOUHNKM IEHTPATU30BAHHOTO XO35HCTBEHHO - IUTHEBOTO BOJOCHAGIKEHHSL.
I'uruenuyeckye, TeXHUYECKHE TPeOOBaHHUS M IIPAaBHJIa BEIOOPay.

HccnenoBannas mpoba (xox paGorer  I1K.1169.2) BoAsI MOA3EMHOr0 HCTOYHHKA
CHCTEMBI LIEHTpaIM30BaHHOro BojocHaOxkeHus MBY « KommyHnanbHoe xo3stiictBo » Ko-
TOBCKOI'O MyHMIUNIAJILHOTO paiioHa Bonrorpanckoii oOnactu ckBaxkuna 1 ximacca « Mac-
nsHas» yn. Mupa, 49 a, c. Bypnyk Bypmykckoe cenbckoe nocenenue KoToBekoro MyHuim-
nanpHOro paifona Bonrorpazckoit obnacTé  Ha ompejenseMble CAHUTAPHO-TUTHEHMYECKUE
HOKa3aTeNM - MYTHOCTH ( IO KaoOJHHY), LIBETHOCTh, BelH4IMHa pH, XKene3o obuiee, cyxon
OCTaToK, JKECTKOCTh OOHapyXeHBl B KOHIEHTpAL[H{ HM)KE JIOMYyCTHMBIX, 4TO
COOTBETCTBYET TIIO DTHM IIOKa3aTeNlsIM TPeOOBAaHMUSM MeXrocyapcTBEHHOIO CTaHaapTa
T'OCT 2761-84 «Hcrounuku LIEHTPAJIM30BAHHOTO  XO3SIMCTBEHHO - IHMTHEBOTO
BoJ0CHa0XeHus. ['HrueHnyeckye, TeXHUYeCKHe TpeGoBaHus U mpaBuiia BbiGopay, CanlluH
1.2.3685-21 «I'urneHuyecKkre HOPMATHBBI M TPeOOBaHHS K 00eCeYeHUI0 GEe30MacHOCTH 1
(unmm) Ge3BPEXHOCTH JUIS YeIoBeka (hakTOPOB Cpe/Ibl OOUTAHUSY.

3aB. OTAEIECHHEM 110 00ECICUCHUIO
CaHHTAPHOT'O Haa30pa
Bpau no o6meit ruruene Cxopukos B.H.
/ / /

JIOJKHOCTh [0)5(0) noamuce

OGee Ko-Bo CTp. cTp.




[image: image28.jpg]denepanbHast CIyK0a 10 HAA30PY B cepe 3amUTH IpaB MOTpeCuTeENei 1 GIIaroIoayyrs yeaoBeKa
denepaibHoe GIOIKETHOE YUPEAKICHIE 3APABOOXPAH CHISI
«I{eHTp rHrHeHbl U 3MHACMHOJIOIHH B Bosrorpaackoii o6acrm
(PBY3 «lleHTp rUrHensbl 1 SMHIeMU0JIOTHH B Bosrorpaackoii 061acTm»)
Anpec MecTa HaX0)KIeHHs FOPHIUIECKOro JIHLA: 400049 r. Bonrorpan yii. AHrapekas, 13 6
Ten./dakc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HenbiTaTebHas 1abopaTopust
®OBY3 «lleHTp rUrHEeHbI H JNHAEMHOJIOTHH B Bousirorpackoii 06J1acTim
VHUKaTbHBIM HOMEP 3amucH 00 aKKpeIUTaluu B peecTpe HAIMOHATLHOI crcTeMbl akkpeantauui: RA.RU.21BO03
JlaTa BHECEHHs B PEECTp CBEIEHHH 00 aKKPSAUTOBAHHOM JILE 07.08.2015
DakTHIECKHiT aIPEC MECTA OCYIUECTBICHHS AeATEIbHOCTH: 403874, Bonrorpaznckas o6nacts, r. Kambiumm, yir. 22
Maprcbesna, 4.10, momemenne 2
Ten./(axc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPKIAIO
3apelyIOLMi _ OTJENIOM 110 OGECIeyeHnIo
CAHUTAPHOTO u SIUIEMHUOIIOTUIECKOrO
Ha30pa, 3AIIUTHI IpaB noTpedureneil - Bpad

) 10 OBIIeH THIHeHE s~
107 L[omxéocn, PKJQIOIET0 JOKYMEHT
\ s M.IO. Tloropeinko
TIOATIHCH, U. O. Gamunus
\ LY. L£7.2022
MPOTOKQIOR | nara
[Ty ((MecTo Tiewath) /|
S NPOTOKOJ UCHBITAHUU

N A2 5 45 ot L4 L 2022

1. Hamvenosamme 1po6sl (oOpasma): 1-2. Bojma MOJM3EMHOr0 HCTOUHNKA CHCTEMBI
[IEHTPAIH30BAHHOIO BOJIOCHA0KEHNUS

(B coorserctuu ¢ HJI)
2. 3axasunk: MBY «KoMMyHAILHOE XO3SHCTBO» KoTOBCKOro MYHMITMITAIIBHOTO _paifoHa
Boarorpaackoii o61acTu; IOpHAMYECKUH anpec: 403805, Bonrorpamckas obnactb. Koropckuit
paiiom, r. Kotoso, yi. Mupa, 1.122, od. 14: (baxtiueckuit axpec: 403805, Bonrorpaackas 061aCcTh,
KoroBckuii paiiow, T. Kotopo, yi1. Mupa, 1.122, od. 14; IHH 3453005700

(HAMMEHOBAHKE HAZZOPHOTO OPraHa WM IOPUAN'ECKOr0 JIHLA, joprandecKii 1 GakTHIeCKHi anpec, WHH;
Jutst PU3HYECKOTO JMLA HHHLMAIBL, (amuus, MOUTOBBIH anpec)
3. OcuoBaHue Ul TPOBEEHMs HCIbITaHuil: AKT 0TGOpa npo6 K _norosopy Ne 249-2022 ot

11.05.2022

(axT 0TGOpa MPOG K MPEANMCAHMIO, ONPE/IE/ICHHUIO, NPHKA3y VPIIH, sorosopy H T. 1.)
4. HaumeHoBauue opraHusaiuu (00BeKTa), Ha TEPPUTOPHU KOTOPOTO MPOBOIMICH ot6op mpod
(06pasuoB),  IOPUIMUECKHH  ajpec: MBY  «KommyHanpHoe  xossiictBoy  KoTOBCKOrO
MYHHIIUIAIBHOIO paitona Bosrorpajickoit 061act; 403805, Bosrorpazickas o6nacth, KoToBekmi
paifon, r. Kotoso, yn. Mupa, 1.122, 0d.14
5. HamveHnoBaHue opranusanuu (00BEKTa), HA TEPPUTOPUH KOTOPOrO MPOBOIMICH ot6op mpod
(o6pasuos), (aKTAIECKHH ampec, TOHUKA (n) otbopa: MBY «KomMyHaIBHOE XO3STHCTBO»
KOTOBCKOro MyHHIMIAIBHOTO paifona Bonrorpaackoit obnacti; 403826, Bonrorpajckas 001acthb,
Koropckuii paiton, ¢. Bypuyk, yi. Illkonsnas, 46 a (Touka ot6opa: 1-2. Cxpaxkuna «l apax» Ka.
Ne 34:14:010003:981)
6. TIpo6er (06Gpasmer) —HAIpPaBICHBL MBY  «KommyHampHOe _X03s1iicTBO»  KOTOBCKOro
MYHHIATIAIBHOTO paliona Bosrorpaickoit obnacti

Hacrosumuit npOTOKOJ HE J0IKeH ObITh BOCTIPOH3BE/EH HE B NOHOM obbeMe Ge3 MHCEMEHHOrO paspelienits pykoowTens KenbirarensHoi
naBoparopni ®BY3 «LIeHTp THIHEHBI U SITHACMHOIOTHH B Bonrorpazckoii 06nacTiy. [ToyueHHbIC PE3yIbTaThi OTHOCATCA K TMPENOCTABICHHOMY
3aKa3uiKOM 0OpasLLy, PH 3TOM oTBeTCTBeHHOCTL HJT orpanena. JlaHHbIC PE3YIHTATEI OTHOCATCA TONBKO K npoGe (06pasiy), mpoLueAmeMy
HCTIBITAHMS,

O6iwee kon-Bo ctp. ¥ ctp._7




[image: image29.jpg](CTPYKTypHOE MOJpa3NeNeHne yupeskAeHNs, HAUMEHOBAHHE OPTaHN3aLIH)
7. Jlata u Bpemst or6opa mpo6sI (06pasma):_12.05.2022 14:20
8. Ilata u Bpems mocTaBKH mpoOs! (06pasua): 12.05.2022 16:00
9. Kox pa6otsr: [1IK.1170.1-2
10. HJI, ycranapmuBaromue TpeGoBaHus K 00BekTy mcmbrtanuit;_CanlluH 1.2.3685-21, TOCT
2761-84
11. H1 va MeTox ot6opa:_0ToOpaHo 3aKa3unKkoM
12. lononuutenbupie cBeneHus:_IIpoObl 0TOGpaHbl W JOCTABIEHBI 3aKA3YMKOM. HAHMEHOBAHHE
npoObl, MECTO, IaTa ¥ BpeMs 0T0G0pa Ipob yKasaHbI co CIIOB 3aKa34uKa

WsroroBurens: -
(HauMeHOBaHWe, IOPUAMYECKUii U HaKTHISCKHIA anpec (CTpaHa, PErHOH U T. /L., YKa3bIBAETCA MPH HEOGXOIMMOCTH)
Jlata H3roTOBNECHHUS: - Howmep naprtun: - O6beM napruu: -

(yka3pIBaeTcs Mpu HEOOXOIMMOCTH)
Tapa, ynaxoska: CrepuiibHas 1aG0paTopHas II0Cy/1a, EMKOCTh U3 TIOJIMMEPHBIX MATEPHAIOB
YcnoBus TpaHCHOPTHPOBKH; IOCTABJIEHO 3aKA3YHKOM
VcnoBHs XpaHEHUS:_COOIONEHEI
Jlpyrue cBemeHust:_-
ITpo6sI (06pa3ier) oToOpans:: InaBubv urxkenepom Haraiinessmv C.M.

(nomkHOCTD, DamHu. }?OA)/'
Jluno, oTBETCTBEHHOE 3a 0()OPMIICHHE IPOTOKOJIA; //?i e Depmuii E.A.
TIOJMHCH Damunus H.0.

Hacrosuwii npoTokoi He A0/keH ObITh BOCNPON3BE/ICH HE B TIOTHOM 0GbeMe 6e3 THCHMEHHOTO PaspelieHus pyKoBoauTes MenbiTatensHoi
naboparopun ®BY3 «LleHTp ruruensi 1 snuemMuosnoruy B Boarorpaackoit o6nactiy. IToyueHHbIe pe3yibTaTh OTHOCATCS K NPE/IOCTABICHHOMY
3aKa34MKOM 06pasily, pu 3ToM oTBeTcTBeHHOCTE MJI orpanuyena. JlaHHble pe3y/bTaTsl OTHOCSTCS TONBKO K Npode (06pasity), npolueauemy
HCTIBITaHHS.

OGuwee KON-BO CTP. "\ cTp.. :l




[image: image30.jpg]Kox pz;60m:  HK.1170.1 B
Jlata noctynnenus B nafoparopmio: 12.03.2022

PE3VJIBTATHI UCTILI TAHMIA

Haumenopanue npoOsi: Boia N013eMHOr0 HCTOYHUKA CHCTEMbI HCHTPAU30BAHHOTO BOJIOCHAOIKEHHE
Peructpanonubiil Homep npobsl B 1adoparopun: 48

OrpesessiemMpie EAuHAIBL 13MEPeHIs Pesynbrarsl HJT na MeTojibl
ToKa3aTelin UCTIBITAHH
! 3 ] i 6 |
unexe bI'KIT - KOE/am’ B _ue obmapyxensr*  [TOCT 18963-73

* JIOMOTHATEIBHAO K MeTOANKE UCTbiTanus: HMaaexe BIKIT menee 3

Tlata Beitavy pesynbTata uemsitanmit,  16.05.2022

WcenenoBanus TPOBOIMIIA: |

JlonkHOCTH D.HN.0. Topnune ~
3ag. Oax. jadopartopuei JlepenuoB A.A. o a
Jlabopast . Jleaenmosa JLA. ) ng{ -

OKOHYAHHE PE3YTRTATOB HCHbITamHil dakTeproTornteckoii raboparopnu

Hacrosinsil BPOTOKeA HE JM0GKEH OBiTh BOCHPOHIBCICH HE B 10HOM OFbene Be3 IHCHMEHHOIO PaIpeIlicHis pyKoBowTens HenbrarenHoi Aa00PATOPHI
DBY3 «lleHIp rHImeHH! 1 SIICMHOOTHH B BOATOTpaickoi odiacin». TloayHeHHbIE PE3YABTATH OTHOCHTCH K HPEIOCTABICHHOMY 3aKA3UHKOM odpasiy,
upw yroum otkercrsennocts MIT|orparutena. JTaHbIC PEsyAiathl 0THOCHTCA TOHILRO K npode (06pasity). NPOLICIHEMY HCHBITAHMA.

i

O6wiee K0A-BO CTP. / cTp.





[image: image31.jpg]Kox pabotsr: [1K.1170.2

Jlata mocTyninenus B naboparopuio: 12.05.2022

PE3YJIbTATBI WCIILITAHUI

Haumenosanue npo0s! (00pa3na): BoJa IO3eMHOI0 HCTOUHHKA CUCTEMBI [EHTPAIM30BAHHOIO

BOJIOCHA0KEHHUS

PerucTpanuoHHbI HoMep IpoObI B Taboparopuu: 308

Onpenensemble Enunauie: Pesynpratel | [lorpemnocrs | Bemuumma | HJI ma meTonst
oKa3aTesn HU3MEPEHHUs | UCTIBITAHUH HM3MEpPEeHUs (ITOK)* HCIIbITaHUH
(P=0,95)+A He Gosee
MyTHOCTb 3 TOCT®
8 5 1.5
(1o KaoJmHy) M s = ’ 57164-2016
'OCT 31868-
IserHOCTH rpagychl 5 X 20 2012
(.4 meton A)
MHA ©
Benuurna pH el 7,1 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)
Kenezo obmee M/ M menee 0,1 X 0,3 {HO:ZC)T 4011-72
['OCT 18164-
Cyxoit ocTaToK mr/m’ 471,0 +42.4 1000 7 E
TOCT 31954-
JKectkocTh O 4,0 +0,6 7 2012
(1.4 meTon A)
TOCT 2761-84
Jlata BBImaun pesynbraTa ucenbrranuii: 19.05.2022
VicmpITaHus IpOBOIMIL
JIOJKHOCTD O.1.0. __Iloxnuce

VmxeHep-nabopanT

Tpersik MLA.

5%"//{(—(

KOHYaHUE PE3YyJIbTaTOB MCIIBITAHUN caﬂmapHo-mmeHqucxoﬁ naﬁoparopuu

Hacrosimwmii TIPOTOKOJ HE JIOJDKEH OBITH BOCIIPOM3BE/ICH HE B MOJHOM o0beMe 03 MUCHMEHHOrO paspeieHus pykosoauTENA HcnbiTatenbHOM
naGoparopuu GBY3 «L{eHTp rurnensl i snuaemuonornu B Bonrorpazckoii odnactiy. IlonyuenHbie pesyIbTaThl OTHOCATCS K MPE/IOCTABICHHOMY
3aKa3uMKOM 0Gpa3LLy, PH DTOM OTBETCTBEHHOCTh MJI orpamitiena. JlaHHbIC PE3yMBTaTEl OTHOCATCA TOBKO K 1poGe (o0pasiy), npomeamemy

MCTIbITAHHS.

b  d

Obuiee KO-BO CTP.: cTp.
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OEJIEPAJIBHASL CJIYKBA IO HAJI3OPY B COEPE 3AIIUTHI IIPAB
IMOTPEBUTEJIEN M BJIAT OIIOJIYUMS YEJTOBEKA
(I)euepaﬂbﬂoe 010/1KETHOE yqpe)lczxelme :mpaBooxpaHeHml
«IEHTP TUT'EHBI U SMUJAEMUAOJOTIN B BOJITOT'PAJICKO! OBJIACTH»
400049 . Bonrorpaz yi1. Anrapckas, 1136, ren/daxe (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Kampruuncknii puanar @BY3 0T n 3
54 403874, r. Kampuuu, yir. 22 Iaprenesaa, 10mM 10, momemenue 2 B/ 844(57) 9-41-15, W /axc 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
eCTAT AKKPEAMTALIH oprana uncnekin No RA.RU. 710056 ot 02.06.2015

ATT D D!

3AKJIIOYEHHUE Ne 12558 OT 24 mas 2022 r

( yKasbiBaeTcs No M JiaTa NpOTOKONa HCTIBITAHH)

[0 PE3YJBTATAM UCIIBITAHUAM, HCCJIEJOBAHUI

WccnenopanHas mpoba (ko paboTh! T1K.1170.1) BOABI TOJI3EMHOTO MCTOYHUKA
CHCTEMBI [EHTPAIH30BAHHO0 BOJIOCHAOKEHHS MBY « KommyHamsHOe X03sHCTBO » Ko-
TOBCKOTO MYHHMIIMIIATEHOIO PafoHa BoJrorpa/ickoii 061acTi CKBaXUHa 1 xnmacca « I'a-
paxc» Kam. Ne 34:14:010003:981, yir. IlIkomnsHas, 46 a, C. Bypiyk BypityKCKoe CebCeKoe
Hocernenne KOTOBCKOro MyHHIM-TIATBHOr0 paiiona Bourorpaackoii o67acTi  Ha MHAKPO-
GUOJOrHUeCcKUi MOKa3arelb -- HHIICKC BI'KII — « He 06HApY)KEHO) IIPX HOPMATABE «HE
Gonee 3 KOE / iM3» , 4TO COOTBETCTBYET TpeGOBAHISM TIO/[3EMHOMY HCTOTHUKY 1-ro
Kacca To 5TOMY MHKPOOHOJIOrHYECKOMY I0Ka3aTelio MeXrocyIapcTBEHHOIO CTaHIapTa
TOCT 2761-84 «VcTOYHUKA LIEHTPaIM30BaHHOTO XO3SCTBEHHO - IUTHEBOTO BOJIOCHA0-
scerus. TUrHEHTHecK e, TEXHAUECKUE TPEOOBAHHS 1 NPaBUIA BHIOOpAY.

Wccnemosannas  mpoba (Kox paborer  I1K.1170.2) BOABI MOA3CMHOTO MCTOUHMKA
CHCTEMBI IIEHTPAIM30BaHHOIO poocuaGkerus MBY « KommyHaibHOS xo3giicto » Ko-
TOBCKOTO MYHHITMIIAJBHOTO paioHa Bourorpajckoif 06JacTi CKBaXHHA 1 xiacca
« Tapaxc» xam. Ne 34:14:010003:981, yn. IlIxonpHas, 46 a, c. Bypayk Bypiykckoe celbekoe
nocenenre KOTOBCKOrO  MyHMIMIIAIBHOTO paifona  Boxrorpaznckoi obnacTu Ha
OmpeIeNseMble  CAHUTAPHO-THIHCHIIECKHE HoKa3aTely - MyTHOCT ( 1O KaoJuHY),
IBeTHOCTH, BenuumHa pH, JKeneso obree, CyXOll OCTaTOK, JKECTKOCTH o6HapyXeHbl B
KOHLEHTPAllWH | HUDKE JIOMYCTHMBIX, HTO COOTBETCTBYET 1O O3TUM  I[OKa3aTesiM
TpeGopanusiM | MeXrocyapCTBeHHOTO cranmapra T'OCT 2761-84  «VcTOUHHUKHA
[EHTPATM30BAHHOTO  XO3SHCTBEHHO - [MTHEBOTO BONOCHAGKEHHS. [ MTHEHHYECKHS,
TexHuyeckue TpeOoBaHHs M IIpABHIA BoiGopa», CanlluH 1.2.3685-21 «['MrHE€HUYIECKUE
HOpMaTHBBI M TpeOOBaHHSL K oGecreuenmio OesomacHocTH M (Wmi) Oe3BpE/HOCTH UL
uesoBeKa (paKTOpOB CPEeIbl OOHTAHUY.

3aB. OT/IEIEHAEM 110 00ECIICYCHUIO

CaHMTAPHOTO HAI30pa

Bpad 1o o0mmei rTuruene Cxopuxos B.H.
/ / =

JIOJDKHOCTH DUO noanuch’

OOG1ee KoN-BO crpi_ cTp. /




[image: image33.jpg]DenepanbHast ciyx06a mo Haa3opy B chepe 3aIuTh IpaB noTpebuTeNel u 6aronoiyyus 4eIoBeKa
DenepasnbHOe OI0KETHOE YIPEHK/ICHHC 31paBOOXPaHEHUsI
«llenTp rUrHEeHbI H YMHAEMUOJOTHH B Bosrorpaackoii 06acTm
(PBY3 «lleaTp rUrHenb! ¥ dMH/IEMHOJIOTHM B Bosrorpaickoii 001acTi»)
AZpec MecTa HaXO)KACHHUs IOPHIMYECKOTO JIMIA: 400049 r. Bonrorpan yi1. Aurapekas, 13 6
ten./(paxc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcnbiTaTesbHast 1a00paTopHst
®BY3 «llenTp rHrHeHbl U SMUIeMHO0J0rHH B Bourorpaackoii o6acti»
VHUKANBHBIM HOMED 3anucH 00 aKKpeUTalyuu B peecTpe HALMOHAJLHON CUCTEMBI aKKPEAUTALIMH: RA.RU.21BO03
Jlata BHeCEHUs B PEECTP CBEICHHI 00 aKKpeMTOBAHHOM JIHLE 07.08.2015
DakTHYECKHI aIpec MECTa OCYIIECTBICHUS EATEBHOCTH: 403874, Bosrorpazickas 06;1acTh, T. KaMbIlIuH, Y. 22
IMaptebesna, A.10, momenienne 2
Ten./dakc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPXKJIAIO
3aBeyIOmpil OTIENOM 10 OOECHEUYCHHIO
CaHUTapHOTO u SIUIEMHOJIOTHYECKOTO

HaJ130pa, 3allMThl IPaB HOTDe6HTCH€fI - Bpa4d
=L

110 001Iel TUFHEH!
HOJ'I)K CTh JIH] BC] J1AI0LEro OKYMEHT
M.IO. Tloropenko

A\ nouTuch . O. amunus

LY. 242022
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IIPOTOKOJI UCIILITAHUIA
N F2I/2 ot LY. 22022

1. Hamverosaume 1pobel (oGpasua):  1-2. Boja  [OJ3€MHOTO  MCTOYHHKA  CHCTEMbL
eHTPAIM30BAHHOIO BOIOCHAOKEHNUS

(B coorsercteu ¢ HID)
9. Bakasunmk: MBY «KoMmMmyHAnbHOE XO3SHCTBO» KOTOBCKOTO MYHHIMIAILHOIO pafioHa
Boyrorpaickoil_061acTu; IOPHIMYECKUH aapec: 403805, Bonrorpazckas 0061acTh KoroBckuit
paiion, r. Kotoso, yi. Mupa, 1.122, od. 14; paxriaeckuii anpec: 403805, Bosrorpanckast 006acTh,
KoTosckuii paiion. r. KoToso, yi. Mupa, 1.122. od. 14; IHH 3453005700

(HaMMEHOBAHHE HA/[30PHOTO OPraHa MM IOPUANICCKOT0 JIHIIA, jopuarueckuii ¥ GaKTHICCKHH aipec, WHH:
U151 (PU3HUYECKOTO JIALA MHULIAAIBI, (haMHIIHs, OYTOBBIH A/IPEC)

3. OcHoBaHMe Ui HPOBEICHUS HCIBITAHMH: AKT otGopa 1ipo6 K morosopy Ne 249-2022 ot
11.05.2022

(akT 01GOpa NPOG K MPEAMHMCAHUIO, ONIPLCIICHHUIO, npukaszy YPITH, rorosopy u T. 1)
4. HauMeHoBanue opranusamui (00beKTa), Ha TEPPUTOPHU KOTOPOTO IPOBOAMIICS. OTGOP TPO0
(06pasmuos), JOpHIMYECKUi  ampec: MBY  «KommyHampHOE _x03stiictBO»  KOTOBCKOrO
MYHHIMIAIBHOrO paifona Bomirorpaackoit o6Gnacty; 403805, Bosrorpasckas o61acTs, KoTtoBckui
paiton, r. KoroBo, yi. Mupa, j1.122. 0¢.14
5. HamMenopanue opranusanun (00BeKTa), Ha TEPPUTOPUE KOTOPOTO rpoBoIIcst 0TOOpP TPod
(o6pasuoB), (akTHUeCKHd ampec, TOUKA () orbopa: MBY «KoMMyHalIbHOE XO3STHCTBO»
KOTOBCKOr0 MYHHIMIIAIBHOTO paiiona Bonrorpaickoit o6macta;, 403826, Bonrorpajickas 06:1acTh
Koropckuii paiion, cr. Jlanmmmckas (Touka or6opa: 1-2. Cxpaxuna «Jlius BOJBD Kal. Ne
34:14:130001:1509)
6. TIpoGer (0Opa3sisl) —HAIPaBJICHDL: MBY  «KommyHaubHoe xo3sifctoy KoTOBCKOTO
MYHUIIHIANBHOTO paifona Bonrorpanckoii obnacTu

Hanonmuﬁ NPOTOKON HE JIOJKEH OBITH BOCNPOHU3BEACH HE B 10JIHOM o6beme 63 NMMCbMEHHOTO pEL'S[)SlLlCHHSl pyKOBO}lHTGHﬂ ”Cl’lblﬁleﬂbHOﬁ
naGopatopun GBY3 «LIEHTP FHIHEHEI 1 SMMACMHOJIOTIH B Boarorpazckoii oonactiy. [101y4eHHbIC Pe3ybTaTbl OTHOCHTCA K [PCIOCTABNEHHOMY
3aKa3qMKOM 00pa3Ily, NPH ITOM OTBETCTBEHHOCTH WJT orpanitena. JIaHHbIC PE3Y/ILTATE! OTHOCATCS TONBKO K npoGe (o00pasity), npoweaemy
UCHBITAHUA.

OOuee KoM-BO CTP. £ cp._ 2




[image: image34.jpg](CTPyKTyPHOC TioApa3zenenue YUPEKICHHUS, HAUMEHOBAHKE opraHmaunn)
7. lata u Bpemst ot6opa po6sl (06pasua):_ 12.05.2022 14:25
8. lara u Bpems nocraBkn po6sI (06pasua): 12.05.2022  16:00
9. Kox pa6orsr: 1K.1171.1-2
10. HJI, ycranapmuBarommme TpeGoBanus K 00beKTy HemblTanmit: CanllnHl 1.2.3685-21, ’'OCT
2761-84
11. HI] na metop 0TO0pa: 0TOGPAHO 3aKaA3UHKOM
12. ononuurensusie ceenenus:_IIpo6er 0To6pansl u_ moctasieHs: 3aKa3YMKOM, HAMMEHOBAHME
IpO6KL, MeCTo, /1aTa U BpeMms 0T60opa 1Po6 YKa3aHEI €O CIIOB 3aKA3UHKA
HWsrorosutens: -
(HauMeHoBanue, IOpUANYeCKuit U (hakTHYeCKuit azpec (CTpaHa, PernoH u T. 1., YKa3bIBACTCS NPH HEOOXOAUMOCTH)
Jlara u3rorosienus: - Homep maprum: - O6bem napruu: -
(ykasbiBaetcs npu HE0OX0MMOCTH)
Tapa, ynakoska: Crepuibuas 1abopaTopHas HoCy1a, eMKOCTE 13 IIOJMMEPHBIX MATEPHAIOB
Venosus TPaHCTIOPTHPOBKH; IOCTABIICHO 3aKA3UHKOM
VcnoBus Xpanenust: CObIIOIEHEI
Jpyrue ceenenms:_-
IIpo6st (06pasisr) 0T0Opaus!: TIIABHEIM HEIKEHEPOM HaraiirieBsm C.M.
(romkHOCTH, Dampus .0.)
Jlumo, otBeTcTBeHHOE 32 odopmIIeHHe MpoToKoNa; _ ;’7” il Depnuii E.A.
MOAIHUCH Damumus U.0.

Hacroswmii npotokon He no/mwke GiTn BOCMPOM3BEJICH HE B NOTHOM 00BEME €3 THCHMEHHOTO Paspewenys pykosoauntesns MenbitarensHoii
naGoparopuu OBY3 «LIeHTp rUrHEHSI K ST AEMHONOrHH B Bonrorpazckoit o6nactuy. Tonyyennbie pe3ynbTatsi oTHOCSTCS K NPEAOCTABJIEHHOMY
3aKa34MKOM 00pasLly, MIPH 3TOM OTBETCTBEHHOCTS MJT OrpaHuycHa. JIanHbIe Pe3y/IbTaThi OTHOCSTCS TONBKO K npode (oGpasity), npowememy
HCMBITAHUA,

OGuutee kos1-Bo cTp. __w cp. pY]




[image: image35.jpg]Ko paboter _ TIKCIL7LL
Jlata nocTyILIeH s B 1a00PaTOPHIO: 12.05.2022 |

PE3VIILTATBI UCTIbITAHIH

Haumvenosanne npodsr: Bo/ia 10/13¢MHOTO HCTOYHUKA CHCTEMBI IIEHTPAIN30BAHHOIO BOIOCHA0KEHHE
PerucTpanuotnblil Homep 11podst B naboparopuu: 49

- OnpejesiemMble o EiMHAIB M3MEPEHIS Pesym,TaTm [ HJ ma MeTOJTh

| TOKa3aTeH i ACTIBITAHH !
e 1 - 3 T 4 [ 6
mmpexcBUKI | | KOEmw | “ne obmapywensr*  [[OCT 1896373 _
* JIOTIONHUTENIBHO K METOJIMKE MCTIRITARMS: Manexe BIKIT menee 3 1
!}Ia"ra BBIAYUM PE3YTIBTATA HCTIBITAHH . 16.05.2022 ‘
‘ ;
iI/ICCJIeILOBaHl/lﬂ [POBOIMIIA: !
; JLOKHOCTD) | D.M.0. I [ogavich 5
[3as. Gax. saboparopueit | Jlepenuon A.A. - o o -

JeSopart |l ,,,4v£ﬂ§§@ﬂ:@-___.f,,,j_ i o‘gt/

OKOHYaHUE PE3YJILTATOB JCHbITaHui 6amepp10nomqecxoﬁ naﬁopampﬁu

Hac ot 1IPOTOKOA HE JIOIUACH GbiTh BOCHPOHIBEICH HC B HGIHOM 0GLEME 5C3 TTHCBMSHHOIO PA3PCIICHIA PYKOBOAHTE S HcusirareibHO 1abopatopui
DRY3 «llenip rHrHeHb 1 ONHICMHONOHH B Bourorpasckoii o6aactwy, TToayueHHbie pesyInrathl OTHOCHTCH K UIPE/IOCTARICHHOA) JAKATHUKOM abpasiy.
AU YTOM OTBETCTBOHHOCTD VT orpanmmena. JIaHHBIC PE3VAR AT OTHOCKTER [OABKG K 1pOGE (0Gpasty). PO NHeMy HCHBITARMA.

OBuee KOA-BO CTP. ¥ c'rp.-" -





[image: image36.jpg]Koxn pa6otsr: ITIK.1171.2
Jlata TOCTYIUICHHS B JJAGOPaTOPHIO: 12.05.2022
PE3VJILTATBI WCITBITAHUHA

HaunmvenoBanue HpO6I>I (06pa311a): BOJIA ITOJI3EMHOTO HCTOYHUKA CHCTEMBI IIEHTPAIM30BAHHOI'O

BOJIOCHAOXKEHHUSI
PerucTpanioHHbIH HOMep IPOOHI B na6oparopun: 309

OmnpenenseMbie Enununst Pesynbrarel | [lorpemrsocTh Bemuuuna | H/l na METOmH |
oKa3aTellH M3MEpEHHsl | MCHBITAHUA | H3MEPEHUSL (TIOK)* HCIIBITAaHUM
(P=0,95)+A He Oosee
MyTHOCTB 3 roCcTP
/ 1
(110 KaoHHY) M Higes s * >3 57164-2016
T'OCT 31868-
L{eTHOCTH rpamychbl 5 X 20 2012
(.4 metoz A)
H @
Bemmuuna pH el 72 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)
Keneso obmmee Mr/m’ menee 0,1 X 0,3 LOCT 40112
(.2)
T 18164-
Cyxoii 0cTaToK Mr/ve 402,0 +36,2 1000 SSC Ltk
T'OCT 31954-
KectkocTh 0K 5,0 +0,7 7 2012
(.4 metox A)

“TOCT 2761-84

Jlara BbImaun pe3yibTaTa uenbrranmit: 19.05.2022

WcnpiTaHus ITPOBOIMIL:

JI0IKHOCTD D.M.0. Tonmuch
Vnoxenep-1abopanT Tpersik M.A. r’j/ (/L%
z

KOHUYaHHE PE3YIBTATOB UCTIBITAHHIL CaHHTAPHO-THIHEHHYECKOT 1abopaTopuH

HacToAwuii NPOTOKON HE JOMKCH ObITb BOCTIDOM3BEACH HE B MOJHOM obbeMe 63 MHCHMEHHOrO pa3peler s PyKoBouTeNs HcenbiratesbHoi
naGopatopui PBY3 «LleHTp THIHEHbI H SNKIAEMHOIOTHH B Bonrorpasckoii o6niactiy. [lonyuennbie pe3y ibTaTbl OTHOCATCA K NPEIOCTaBICHHOMY
3aKa3uikoM 06pasily, MpH 3TOM OTBETCTBEHHOCTL MJI orpaniuena. JlatHble pe3yBTAThI OTHOCATCS TONBKO K 1IpoGe (0Opastiy), mpouie/emMy
MCTIBITAHMS.

O6uee kon-o c1p.: __Z_cip. _~
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®EJEPAJIBHAS CJIV)KB;A IO HAZ3OPY B C®OEPE 3AILIATHI IIPAB
MOTPEBUTEJENA M BJIAT OIOJIYUYHA YEJOBEKA
Dejrepasiboe G10/KETHOE YIPEKCHIC 3ApABOOXPAHEHMST
«IEHTP T'UrUiEHBI 1 BHHIIEMI/IOJIOFI/II/I B BOJITOT'PAJICKOU OBJIACTH»
400049 r. Bosrorpax yi. AHrapekas, 1,136, Ten/dakc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail; info@fguz-volgograd.ru
Kampumuncknii puman ®BY3 1T n €]
54 403874, r. Kaviuns, yir. 22 Tlaprenesna, 1oM 10 . nomemenne 2 B/ 844(57) 9-41-15, ®/axc 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.m
ecTaT AKKPEJMTALUH OpraHa MHCICKIMH Ne RA.RU. 710056 ot 02.06.2015 ©

ATT D D!

3AKJIIOUEHHE Ne 12559 OT 24 mag 20221

( yxaseiBaetest Ne i jiaTa npoToKOIIa MCTIBITAHHT)

IIO PE3VJIBTATAM UCHBITAHUMH, I/ICCJIE)LIOBAHI/WI

Wcenenopauaas 1poba (Kox paboThI IIK.1171.1) BOMBI MOJ3EMHOTO MCTOYIHHKA
cHCTEMBl LEHTPATU30BAHHOIO pojocHaGkenus MBY « KoMMyHaIBHOE XO3AHCTBO »
KOTOBCKOrO MyHHIMIIAILHOIO paiiona Bosrorpajickoit 061acTi CKBaKHHA « Jlist BOABI» CT.
JlammmHCKas , CKBaXHHA 1 xmacca, JlammmHCKOE CEIBCKOE noceneare KOTOBCKOTO
MyHHIMIIATEHOTO paiiona Bourorpazickoii o6nactd  Ha MEKpOGHOJIOTHIECKH I TI0Ka3aTelb
- mEpeke BIKIT — « me OOHapyKeHo» IpH HOpMaTHBe «HE Goiee 3 KOE / nm®» , 410
COOTBETCTBYET  TPeOOBaHUIM l-ro  Kjacca  TOJ3EMHOTO HCTOYHHMKA ~ TIO STOMY
MHKDOOHOIOTHIECKOMY TIOKA3aTENO MeKrocyIapCTBEHHOIO CTaHAapTa TOCT 2761-84
«ICTOUHAKA [IeHTAM30BAHHOTO ~ XO3AHCTBEHHO - [UTHEBOTO  BOJZOCHAGIKEHHS.
T UrueHuYeCKue, TEXHHIECKIE TpeGoBaHusL ¥ IPABHIA BBIOOpAY.

Wccnenopannas 1poba (Kox paboTel [K.1171.2) BOMBI MOA3EMHOTO HCTOTHUKA
CHCTEMBI LIEHTPAIM30BaHHOrO pojocHabkerns MBY «  KomMyHanbuoe X034ICTBO »
KOoTOBCKOrO MYHHIUIAIBHOTO paiioHa Bounrorpackoil 06macTH CKBaXHHA « Tl BOIBD)
or. JlammmHcKas , cKBaxuHa 1 Kiacca, JIammUHECKOE CEeNbCKOe MOCENCHHE , KoTOBCKOTO
MyHHIMIAIBHOTO paiiona Bourorpafckoi obnacTd  Ha CaHUTAPHO-TUTHEHHIECKAE
[10Ka3aTeNy - MYTHOCTH ( IO KaOJIMHY), [BETHOCTH, BEJIMIHHA pH, ofmas MUHEepATH3aul
(cyxoii OCTaTOK), JKENE30 obimee, KECTKOCTh, OOHapyXKeHbl B KOHITGHTpAIUH  HIDKE
nonycrumpix TIJIK, 4o cooTBeTCTBYET TpeOOBaHMAM UL [1OJ3eMHOr0 HCTOYHHKA 1
KTacea o 5TEM TIOKa3aTelisM B COOTBETCTBHUM C MeKrocynapcTBEHHbIM CTaHIapTOM rocCT
2761 — 84 « VICTOYHHKY LEHTPATH30BAHIOTO XO3SCTBEHHO - MATBEBOTO BOJIOCHAOKEHHS.
HrieHuecKye, TEXHIIECKUE TPEOOBAHMS 1 MpaBIIa BBIOOpAY,

CanlluH 1.2.3685-21 «l'HrHeHIYCCKHE HOpPMATHBBI H TpeGoBaHus K 06ecTeueHHIO
GesonacHOCTH U (Wn) 6e3BpeIHOCTH UL yejioBeKa (pakTOpOB CPENBI OOHTAHUD).

3aB. OT/IENCHUEM 10 00ECIICUEHUIO
CaHHTAPHOTO HAJ30pa
Bpay 110 001mei rurueHe Cxopuxos B.H.
/ /

JIOJDKHOCTB U0 TOANNCH

OGuee koui-BO cTp._[ _ CTp. /




[image: image38.jpg]DenepanbHast ciIyxk0a [0 HAA30py B cepe 3aIMUTE IpaB HOTpeOHTENeH H 61aronoyyus 4eIoBeKa
DenepajibHOE OIOZKETHOE YUPEKICHHE 3APABOOXPAHEHMST
«llenTp rurveHsl u 3nugeMuosioray B Boarorpaackoii odsiactm
(OPBY3 «llenTp rurueHs! u dnuaeMuogornu B Bosirorpaackoii 06aacTm»)
Azpec MecTa HaxOXAeHus ropuaudeckoro iuna: 400049 r. Bonrorpan yi. Anrapekas, 13 6
Te./(axc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcnprTaTensHast 1abopaTopust
®BY3 «IllenTp rurneHsl 1 snuaemMuooruu B Boarorpaackoii o6aacrm»
VHUKaNbHBII HOMEp 3amicu 06 aKKpeUTalii B PEeCTpe HaLMOHANbHOM cucTeMbl akkpeauTanuu: RA.RU.21BO03
Jlata BHeceHuUs B peecTp cBefeHHit 06 akkpenuToBanHoM nuue 07.08.2015
DakTHYECKHi aipec MecTa OCyIIeCTBIeHus AesTenbHocTh: 403874, Bonrorpaickas o6nacts, r. Kambiwuus, yi. 22
IMaprcbesna, .10, nomemenue 2
Ten./dakc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPIKJIAIO

3aBefyomMi  OTENIOM 10 00ECHEYECHHIO
CaHUTapHOIo u SMUACMHOJIOTHYECKOT O
Haza3opa, 3alluThL aB_IIOTpeOuTenei - Bpay

1o ofuieil TurueHe i

I[omm(ocn i ABEPHKIAIOIIETO JOKYMEHT

M.IO. Tloropenko
TIOATHKCh H. O. Gamunust

LY. L2022
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i
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IPOTOKOJI UCIIBITAHUIA
N ILITED ot LY. 2F.2022

w22z

1. HawmmenoBauue 1npoOsl (oOpasma): 1-2. Boja HOA3EMHOr0  MCTOYHHKA  CHCTEMBI
LEHTPAITH30BAHHOI'O BOJIOCHAOKEHHS

(B coorerctBun ¢ HJT)
2. 3axazuumk: MBY «KommyHanbsHOe xX03siicTBO» KOTOBCKOrO —MYHHUIMIIAIBHOIO _paifona
Bourorpanckoii o6nactu; ropuamyeckui anpec: 403805, Bonrorpaickast oOnacts, KoToBekuit
paiion, . KoToBo, yi. Mupa, 1.122. od. 14; dbaxruueckuit agpec: 403805, Boarorpajckas 061acTh,
KoToBckuii paiion, r. Koroso, yi. Mupa, 1.122, od. 14; UTHH 3453005700

(HaMMEHOBAHHE HAA30PHOTO OPraHa WIlM IOPHANYECKOTO JIHLIA, Fopuanueckuit u pakruueckuit anpec, MHH;
Jutst PU3HYECKOTO JIHIA MHULMAIBI, (haMUIIHs, TOUTOBBIH ajpec)

3. OcHOBaHMe JUIS TIPOBEACHUs HCIBITAHWH: AKT 0TO0pa mpoG Kk jorosopy Ne 249-2022 ot
11.05.2022

(axt 0TGOpa NPoG K MpPeANKUCaHuIo, OnpeaecHuio, nprkasy YPITH, xorosopy u T. 11.)
4. HaumeHnoBanue opraHusanuu (00BEKTa), HA TEPPUTOPHH KOTOPOTO MPOBOAMICH O0TOGOp Mpod
(obpasmos), ropummdeckmit ampec: MBY  «KommynaneHoe  xossiictso»  Kortosekoro
MYHHIUIAIBHOTO paiiona Bonrorpaznckoit o6macti; 403805, Boarorpanckas obnacts, KoTopeknii
paiion, r. KotoBo, yi. Mupa, 1.122, od.14
5. Hanmenopanue opranusarmuu (00beKTa), Ha TEPPUTOPHH KOTOPOrO IIPOBOMHICSA OTOOP mpod
(o6pasuos), GakTiyeckuii ampec, Touka (i) orbopa: MBY «KomMyHaIbHOE XO3AHCTBOY
KOTOBCKOr0 MyHHUIHIIANEHOTO pattona Bonrorpazckoi obmactu; 403826, Boarorpanckas 061acTh,
Korosckuii _paifon, cr. Jlanmmnckas (Touka ot6opa: 1-2. CkBaxkuua Ne 6671 xam. No
34:14:130001:1508)
6. IlIpo6er (oOpasupl) nampasnens: MBY «KomMynameHOe xo3sfictBo» KortoBekoro
MYHUIUNAIBHOTO paifona Bonrorpaackoit obmacty

HacTosimii npoToKo/1 He A0JbikeH ObITh BOCIPOH3BE/ICH HE B MOHOM 06beMe Ge3 NUChbMEHHOrO paspeLtietiis pyKoBOAHTE I HcnbrratebHoi
naboparopun ®BY3 «LIeHTp rurueHs 1 dnuaeMuonoruu B Bonrorpaackoii o6nactiy. Tlonyuenibie pe3yabTaThi OTHOCATCS K NPEJOCTABIEHHOMY
3aKa3uMKOM 00Pa3LLy, PH STOM OTBETCTBEHHOCTH MJI orpanntcha. JlaHHbIe PE3y/IbTaThi OTHOCATCS TONLKO K npoGe (0Gpasity), npoememy
HUCTIBITAHHA.

OB1uee KOMI-BO CTP. 4 cTp. 7




[image: image39.jpg](CTPYKTYpHOE N0Apa3JieIeHHe YUPEskICHHs, HAMMCHOBAHHE OPTaHU3aLuH)
7. Nata u Bpems ot6opa npo6s! (06pasma):_ 12.05.2022 14:15
8. Jlata n Bpems JocTaBKH poOs! (06pasna): 12.05.2022  16:00
9. Kox pa6otsr: [TIK.1172.1-2
10. H/I, ycranaBmuBaromue tpeGoBaHHs k o0bexTy ucnblTanuii: CaulluH 1.2.3685-21, IT'OCT
2761-84
11. HJI na metoz or6opa:_0To6paHo 3aKa3unKoM

12. IIOI'IOJIHI/ITCJII:HBIS CBCICHHUS: HQOGLI 0TO6QaHLI W _JOCTaBJICHBI 3aKa3dWKOM, HAUMCHOBAHUC
npoOBl, MECTO, JIaTa ¥ BpeMs 0T00pa IIpob YKa3aHbI CO CIIOB 3aKa3urKa

HWsroroButens: -
(HaMMEHOBAHHUE, IOPUANYECKUIT U haKTHUCCKUH anpec (CTpaHa, PEerHoH M T. [., yKa3bIBAETCS NPU HEOOXOAMMOCTH)
JlaTa H3rOTOBIIECHHS: - Howmep maprun: - O6BeM mapTum: -

(yKa3sbIBaeTCst MPH HEOOXOAUMOCTH)
Tapa, ymakoBka: CrepuibHas Ja60paTopHas MOCY1a, EMKOCTh M3 HOIUMEPHBIX MaTePHAIOB
YcnoBus TpaHCIOPTUPOBKY: JOCTABICHO 3aKA3YAKOM
YcnoBust XpaHeHHS: _COOIIOIEHBI
JIpyrue cBeneHus: _-
ITpo6sr1 (06pasmer) oTobpans:: I'naaem umkenepoM Haraitiessmv C.M.

(nomxkHocTh, Pam yyo )
JInmo, oTBeTCTBEHHOE 3a 0(OPMIIEHIE IPOTOKOJA: /é Depiuit E.A.

TIO/UNKCH Damunus K.0.

Ha(m:»lmuﬁ TIPOTOKOJI HE JIOJKEH ObITh BOCHNPOHM3BEJCH HE B NOJIHOM 0bbeme 6e3 NHCbMEHHOTO paspeiieHus pyKOBOAUTE s HcnbitaTenbHOM
naGoparopuu ®PBY3 «LIeHTp rHrueHsl U SMHAEMHOIOTHH B Bonrorpazickoit o6mactiy. [TonyueHHble pe3yJbTaTl OTHOCATCS K NPEAOCTABICHHOMY
3aKa34nKoM 06pasily, npy 9ToM otBercTBenHOCTh I orpanuuena. JlaHHbie pe3y bTaThl OTHOCSTCS TONBKO K npoGe (00pasily), npoweeMy
UCTIBITAHHA.

Ob1uee KoJI-BO CTp. h cTp.. v
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Jlara noctynnenns 8 naboparopuio: 12.05.2022

PE3YJIBTATHI ‘I/ICHI)ITAHI/IPI

Hammenosaine ipoSui: Bojia Mo/3eMHOr0 MCTOUHHKA CHCTEMBI IEHTPATM30BAHHOIO BOIOCHAGKEHHE
Perucrpauuonnbiii Homep 1podst B siaboparopun: 50

o OnpeiensiemMuie Eumuisl H3MEpEHYs PC3S/JH>T21TI>I ' | HI mameroust |
TIOKa3aTen, HCIBITAHIH
1 3 4 6 N
uraexe bIKTT KOE/nv’ e obHapyxensr* | TOCT 18963-73

*JIOMOMHUTENBHO K MeTOUKe nerbiTanns: Wuneke BIKIT Menee 3

Jlata Bbinaun pesysbTata HCnBTanmit.  16.05.2022

HcerneroBanus HPOBOANIIN

JlomkHocTs D.H1.0. ﬂoﬁnncb
3aB. Oax. jrabopatopueit Jlesiennos ALA.
JlaGopant - Jlepenmona JLA. N

OKOHY[aHUE PEe3y/IhbTaTOB HCTBITAINH GaKTepHONOrIecKoii 1abopaTopH

HactoA1mii UPOTOKOSI HE JI0/UKEH GBIT BOCHPOHIKECH HE B HOJNHOM 0GHEME 0C3 1IHCHMEHHOIO PAIPCIICHHA PYKOBO T/ MCHbITaTeiibHoi 1adoparopun
DBEY3 «llentp rHrncHbt 1 AMeMHOH0NIH B BOATOrpaickoil odaacTiy, TIonyHCHHBIC PE3YALTATR OTHOCHTCA K HIPC/IOCTABICHHOMY 3aKA3MHKOM 05pasy.
1pu oM aTseictreHroc MIT orpdunacka. JIaHHbIC PCIVABTATH OTHOCATCS TOABKO K 11pOGE (0BPA3LLy), HPOUICUNCNY HCHBIAHNS

Obimee Kon-Bo C1p. ¥ <Tp. /
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Jlara noctymienus B tabopatopuro: 12.05.2022

PE3VJIbTATBI UCIIBITAHUN

HaumenoBanue npo0Os! (006pasia): Bojia HOA3EMHOr0 HCTOYHUKA CUCTEMBI LIEHTPAIU30BAHHOTO

BOJIOCHAOKEHHUS

Perucrpanuonusiit Homep npoOsl B taboparopuu: 31

OnpenensiemMble Enunauie! Pesynbrarel | [lorpemmocts | Benwuuna | HI Ha MeToms!
1oKa3aresu M3MEpEHHUs] | MCIBITaHUH HU3MEpEeHUst (ITAK)* UCTIBITAHUH
(P=0,95)+A He Goee
MyTHOCTB 3 I'oCcTP
/ 1,2 +0,2 1,5
(0 Kaommy) AT 57164-2016
T'OCT 31868-
serHocTs rpazycel 5 X 20 2012
(1.4 meTon A)
[MH ©
Benuunna pH el 7.2 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)
Keneso obmee M/’ 0,14 +0,03 0,3 {HOST Alll-2
Cyxoit ocTaToK Mr/mv’ 433,0 +38,9 1000 ZS Grislet
I'OCT 31954-
JKectkocTh O 52 +0,7 7 2012
(.4 meton A)
TOCT 2761-84
Jlata BeImaun pesynbraTta ucnelitanuii: 20.05.2022
VcbITaHus IPOBO UL
JI0JDKHOCTB $.J1.0. Tlommnucn
Hmxenep-nadopaHT Tpersik M.A. (ﬁ// 2.

KOHYaHHE Pe3yJIbTaTOB HCIBITAHUI CAHHTaPHO-TUTHEHUIECKOH J1abopaTopuy

Hacrosumumii npoTokos He J0KEH OBITh BOCTIDOM3BE/ICH HE B MOJIHOM 00beMe Oe3 NMHChbMEHHOro paspeleHus pykosoautens HcnbiratenbHoi
nadoparopun OBY3 «LleHTp rUrHeHBI 1 SNHMAeMHOI0rMH B Bosrorpackoit obnactiy. IlonyueHHbie pe3ysibTaThl OTHOCATCS K TPEJOCTABICHHOMY
3aKa34MKOM 00pasity, npH 9TOM oTBeTCTBEHHOCTh MJT orpannucna. JlaHHbIe Pe3y/bTarsl OTHOCATCA TONBKO K npobe (o0pasity), mpowmeamemy

HCTIBITAHMUSA.

O6uee kor-so crp.: _ 7 ctp._
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DEJNEPAJIBHASL CJIY)KB:'A 1O HAZI30PY B C@®EPE 3AILUUTHI IIPAB
HOTPEBUTEJIEU M BJIAT'OIIOJIYUUS YEJIOBEKA
DenepannpHoe 0I01IKETHOE YUpeKAeHHE 3APaBOOXPAHEHHUS]

«IEHTP 'MT'MEHBI U SIIMTEMUOJIOTUH B BOJIT'OTI'PAICKOM OBJIACTH»
400049 r. Bosrorpan yi. Aurapckas, 1. 1306, Ten/daxc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Kambimnncknii gpunnan ®BY3 I u D

4 403874, r. Kambiiuy, yi1. 22 IMaprebesaa, aom 10 , nomemenne 2 @/ 844(57) 9-41-15 , /(axc 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

ATTecrar akkpeuTaLmi oprana urcniekimi Ne RA RU. 710056 or 02.06.2015

SAKJIIOYEHHUE Ne 12560 OT 24 mas 2022 ¢

( ykaspiBaeTcs Ne 1 ata poTOKOMIA HCTIBITAHH)

I10 PE3YJIbTATAM HUCHOBITAHUIA, UCCJELOBAHUIA

HccenenoBannas mpoGa (kox paborsr I1K.1172.1) Bosl MOJ3EMHOTO HCTOYHHKA
CHCTEMBI LEHTPAM30BaHHOrO BojocHaOxeHust MBY « KoMMmyHanbHOe X03SiCTBO »
Korosckoro MynununansHoro paiiona Bosnrorpazckoit o6macta ckBaxuna Ne 6671 cr. Jlan-
INMHCKass , CKBaXHMHa | Kiacca, JlammuHCcKoe  cenmbekoe moceieHue KoToBckoro
MyHULHIIAIBHOTO paiiona Bonrorpazickoii o6nactd  Ha MUKpOOHOJIOTHYECKHH TOKa3aTellb
-- unneke BI'KIT — « me oGHapyxxeHo» npu HopmaruBe «He Gonee 3 KOE / mv®» , uro
COOTBeTCTBYET  TpeOoBaHMAM 1-ro  Kjmacca  HOA3EMHOTO HCTOYHHKA 10 3TOMY
MHKPOGHOJIOTHYECKOMy ToKasaTeno Mexrocynapersensoro crangapra I'OCT 2761-84
«Mcrounuku LCHTPAJIM30BAHHOIO  XO3fHCTBEHHO - IHTHEBOrO BOJOCHAGKEHHS.
I'uruennyeckue, TeXHUYECKHE TPEGOBAHMS | IIPABHIIA BEIGOPaY.

HccenenoBannas  npoGa (kox paborsr [1K.1172.2) Boasl MOA3EMHOrO HCTOYHHKA
CHCTEMBI LEHTPAIM30BaHHOrO BojocHaOxeHHsI MBY « KoMMmyHanbHOe XO034#CTBO »
Korosckoro MynuiunansHoro paifoma Bousrorpazckoit o6nactu ckpaxunaa Ne 6671  cr.
Jlanmmuckas , ckpaxkuHa 1 Kiacca, JlanmmmHCcKOe cenlbCkoe moceneHHe , KOTOBCKOro
MyHHUWIAIBHOTO pailona Bosrorpajackoif o6IacTH  Ha  CAaHHTapHO-THIHEHHYECKHE
IIOKa3aTeN| - MyTHOCTH ( IO KaoJHMHy), IIBETHOCTh, BenuunHa pH, 06as MuHepamm3ars
(cyxoif OCTaToOK), Keme3o obmiee, JKECTKOCTb, OOHAPYKEHBl B KOHIEGHTPAMH  HHKE
nonyctuMbix I1JIK, 4To cooTBercTBYeT TpeGOBaHMAM U NOA3EMHOTO HCTOYHMKA 1
KJ1acca 0 3TUM II0Ka3aTellsiM B COOTBETCTBHM ¢ MexrocynapcrseHHbM crannaprom [OCT
2761 — 84 « MCTOYHMKM IIEHTPAIH30BAHHOTO XO3SHCTBEHHO - MHTHEBOTO BOIXOCHAGIKEHHS.
I'uruenunyeckue, TexHuYecKHe TPeOOBAHKS M IPaBUIIA BEIOOPay,

CanlluH 1.2.3685-21 «['MrHeHHYeCKHE HOPMATHBEI H TPEeGOBAaHMS K OGECIEYEHHIO
GezomacHOCTH ¥ (MIH) GE3BPEIHOCTH [UIA YeNoBeKa paKTOPOB CPE/Ibl OGUTAHUSY.

3aB. OT/IEJICHHEM II0 00ECTICYCHHUIO
CaHHTApHOTO HaJ30pa
Bpau no o6eit rurnene Cxopukos B.H.
/ /

JIOJDKHOCTh OHO noxmucy

OGuiee Ko-BO CTP. crp.




[image: image43.jpg]DenepanbHas ciryxk6a Mo Han3opy B cepe 3aluTh paB MOTpeOuTeNeH 1 O61aronomyus JesoBeKa
DepepanbHOE OIOIKETHOE YIPEKICHHE 3APABO0XPAHEHHST
«[IeHTp rUrMensI U 3NHAEMHOIOrHH B Bosrorpajackoii odsacrm»
(DBY3 «IlenTp ruruens 1 snuaemMuoaornu B Boarorpajackoii odacrm»)
Azpec MecTa HaxoKaeRHs ropuanIecKkoro muua: 400049 r. Bonrorpan yi. Aurapekas, 13 6
Ten./daxc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcnerraTenbHast 1a00paTopHst

®BY3 «llenTp ruruensl 1 snugemMuoaorna B Boarorpaackoii odaacru»
VHUKaNbHBI HOMEp 3amicy 06 aKKpeHTALUH B PEECTpe HALWOHATLHOM cucTeMbI akkpeauTauun: RA.RU.21BO03
JlaTa BHECEHHS B PEECTp cBeeHuil 00 akkpeauTopaHHOM juue 07.08.2015
DakTHUECKMH aIPec MecTa OCyLIECTBIeHNs AesTenbHocTi: 403874, Bonrorpanckas 061actb, r. Kambiuns, yir. 22
TMaprebesna, 4.10, nomemenue 2
Ten./dakc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

VYTBEPKIAIO
3aBeAyIONHMH _ OTJIENOM 10 00eCcHeYeHHIo
CAHUTAPHOTO " OIUIEMHIOJIOTHYECKOTO
HA/30pa, 3alIMThL IpaB motpeduteneil - Bpay
1o 00IIel TUrHEHE)

Llomkuzbcn JIK! Bl JIAlOUIEro JOKYMCHT
M.IO. IToropenko
110HTHCh U. O. amuaus
LY. P52022
Jara
HPOTOKOJI UCIILITAHUI

N A28 ot LY. L5 2022

1. HaumenoBanme m1poObl (oOpasma): 1-2. Boma 1OA3EMHOrO HCTOYHHKA  CHCTEMBI
LIEHTPATM30BAHHOTO BOJXOCHA0KEHUS

(8 coorerctauu ¢ HJT)
2. Bakasumk: MBY  «KoMMyHanpHOE X03s1icTBO» KOTOBCKOTO MYHHIMIANBHOIO paiioHa
Bonrorpaznckoii obmacty; topummdeckmii ampec: 403805, Bonrorpanckas o6nacth, KoTopckumit
paifon, r. KoToBo. yi1. Mupa, 1.122, od. 14; daktuuecknii axpec: 403805, Bonrorpasckas o6aactb
KoTosckuii paiion, r. KoToo, yi1. Mupa, 1.122, o¢. 14; UHH 3453005700

(HauMEeHOBAHHE HAI30PHOTO OPraHa Wi IOPUAMNECKOro LA, Iopunieckuii u pakruueckuii anpec, MHH;
JU1s PU3MYECKOrO JINLA MHALHATBI, (haMMIIis, IOYTOBbIH a1pec)

3. OcHOBaHHEe IS TIPOBEJIEHMsS HCIBITAHUN: AKT orGopa mpoG K jorosopy Ne 249-2022 or
11.05.2022

(axT oTGopa PO K MpeAnKcaHuio, OnpeencHuio, npukasy YPITH, norosopy u T. i.)

4, HanMemnoBanne opranmsamum (00beKTa), Ha TEPPATOPHH KOTOPOTO MpoBOAmics 0TGop 1mpod
(oGpasmoB), ropumuueckuii  ampec: MBY  «KommymambHoe  xossiicreo»  Korosckoro
MYHHIMITAIBHOTO paifora Bonrorpanckoit obnactu; 403805, Bonrorpanckas o6nacts, Kotosekuit
paiton, r. KotoBo, yi. Mupa, 1.122. od.14

5. HauMeHoBaHME OpraHM3almuu (06BEKTa), Ha TEPPUTOPHI KOTOPOTO MPOBOMMICH OTOOP Hpod
(o6pasuoB), Gaxrmueckuit ampec, Touka (u) or6opa: MBY «KommyHanpHoe XO3HCTBO»
KOTOBCKOro MyHHIMIIAILHOTO paifona Bosrorpanckoii obnactu; 403826, Bonrorpajckas o61acth
KoroBekuit paiion, ¢. Kynmoso (Touka or6opa: 1-2. Kanrax)

6. TIpo6er (ob6pasupsr) Hampaemens: MBY «KomMyHalbHOE XO3SHCTBOY KotoBckoro

MYHUIUNATBHOTO paifoHa Bosrorpackoii obnactu
(CTPYKTYPHOE NOAPA3AEICHAE YUPEKICHHS, HANMEHOBAHHE OPTaHH3ALIH)

HacTosiuit IpoTOK0/ He A0JIKeH OBITh BOCTPOH3BE/CH HE B MOTHOM 00beME Ge3 MHCBMEHHOTO PaspelleHHs PYKOBOAUTES HcenbitarenbHoit
naGoparopui DBY3 «LlenTp rurkers! 1 snuzemuosoruu B Bonrorpazckoii o6nactiy. Ilonyuentble pesybTarbl OTHOCATCS K NPCAOCTABICHHOMY
3aKa3unKOM 0GpasLly, NPy 9TOM oTBeTCTBeHHOCTh MJT orpannyena. JlaHHble pesyibTaTbl OTHOCATCS TOJBKO K npo6e (00pasity), npoueemy
UCTIBITAHUA.

Obince kon-so etp. 7 cp._ 7




[image: image44.jpg]7. lata u Bpemst oT60pa npo6st (06pasna);_ 12.05.2022  14:40
8. llata u Bpemst goctaBku mpo6sr (06pasua): 12.05.2022  16:00
9. Kox pa6otsr: [TK.1173.1-2
10. HJl, ycranasmuBaromye TpeGoBanms K 006bekry Hcnbrranmit: CanlTuH 1.2.3685-21, T'OCT
2761-84
11. H] va MeTox 0TGOpa:_ 0TO6PAHO 3aKA3UHKOM
12. lononuutensreie cBenenns:_IIpoGEl OTOBPAHBI M IOCTABICHBI 3AKA3UHKOM, HAMMEHOBAHHE
Ipo6BL, MeCTO, JTaTa i BpeMs 0T60pa IPo6 yKa3aHEI co CIIOB 3aKA3UHKA
HsrotoBuresns: -

(HZ.HMBHOBBHPIC, Klpmmqecxuﬁ u (])aicmqecxuﬁ anpec (C’l‘paﬂﬂ, PErHOH U T. M., YKa3bIBacTCsl npu HCOGXO&MMOCTH)
JlaTa H3roToBICHUS: - Homep napruu: - O6®eM maprun: -

(yKa3sbiBaeTCs NP HEOOXOMMOCTH)

Tapa, ynaxoska: Crepuibnas naGopaTopHas mocy;ia, eMKOCTb U3 IOIMMEPHEIX MATEPHATOB
VeroBus TPaHCIOPTHPOBKY: JIOCTABIEHO 3aKA3YHKOM
YenoBys XpaHeHHUsI:_COOIIONEHBI
Jlpyrue cBenenus:_-
IIpo6e1 (06pasuer) oroGpars:: [nasnem mmkenepom Haraiinessm C.M.

(nomkHoCTH, Dam w/
JIuuo, oTeeTcTBEHHOE 32 O(OPMIIEHHE TIPOTOKOIA: A}; Depnit E.A.
MOAMHCH @amunus H.O.

Hacrosuii npoTokoJ1 He 10/DkeH GBITh BOCIIPOM3BEEH HE B MIOHOM 00HeMe 663 MHChMEHHOT0 paspewenus pykosoauTessi MenbrratensHoit
naGoparopun PBY3 «LIeHTp THIHEHEI H SMHIeMHONOTHH B Bororpazckoit oGnacty. TloNyueHHBIC pesybTaTh OTHOCATCA K TNPE/IOCTABJIEHHOMY
3aKa34HKOM 00pasLly, NpH 3TOM OTBETCTBeHHOCTS MJT orpanmueHa. JlaHHbIe Pe3yIBTaThi OTHOCATCS TOIBKO K npoGe (oGpasity), mpoureawemy
HCIIBITAHHS,

“w A
OBuwee kon-Bo cTp. ___\ c1p.__k




[image: image45.jpg]Kon paSOTI;IZ _WHK 11 23_1 )

JlaTa nocryiienns B nafoparopuio: 12.05.2022

PE3VJIbTATHI UCITBITAHUM

Haumenopanue npo0si: [BoJa MO13eMHOI0 HCTOUHMKA CHCTEMb] LCHTPAIIM30BAHHOIO BOJIOCHAOKEHME
PerucTpauuonibii HoMep 1poOs! B aboparopun: S1

Onpenernsiemple Emnuisl u3mepenus Pesynbrarst HJI na metoisl
TToKa3aTe/n HCTTBITaHNH
1 T | 3 e 6
nnjexe bI'KIT KOE/mM® ue obmapyxkens*  TOCT 18963-73

* JLOMOTHUTETTBHO K MeTOMKe nerbitanms: Mugexe BIKIT menee 3

JlaTa BRIAAYHM pesylbTaTa ucnbTanmi:.  16.05.2022

Hcenenosanus OpoBOAMJINL

JlomKHOCT, | D.N.0. TToanucs

3ag. 6ak. nabopatopuei Jleaenuos A.A. o

, ¢
JlaGopant ~ Jleaentosa JLIL Ty — 77
_ : . i 2z

OKOHWaNUe pe3yJIbTaTos MCbiTatuii 6akTepuoiorndeckoil raboparopnn

HacTosnusii IPOTOKO HE JI0IUKEH GbiTh ROCHPOHIBEACH HC B IIOAHOM OGHEME Ge3 IHCHMEHHOTO PAIPCHICHIA PYKOBOH I HensimareiibHoii sadoparopin
DBY3 «llerip ruraennt it Miefnonori B Boarorpa;ekoi 06actinn. [ToAyueHHbIC Peayibiatht OTHOCHTCH K IPEAOCTARICHHOMY JARa3HIKOM o0pasity.
HpK HTOM O rRErCTBeHOCTL FUT orpannacHa. JIaHHbio pesy:ib rarsl OTHOCHTCH TOLKO K npode (0GpasiLy ), HPOIICAICNY HCHbITARMNS.

Obuee K0A-BO CTP. f cp.  f





[image: image46.jpg]Kon pabotsr: [1K.1173.2
Jlara moctynnenus B raboparopuio: 12.05.2022
PE3VYJIbTATBI

UCIBITAHUM

Haumenosanue mpo6s! (06pasia): Bo/a 013eMHOI0 HCTOYHHKA CHCTEMbI [[EHTPATH30BAHHOLIO

BOJOCHAOKEHUS

Perucrpamuonnsiit Homep npo6s B ntaGopatopun: 31

Omnpenernsemsie Enununer Pesymprarer | ITorpemnocts | Bemmumna | HJT Ha MeTopt
TOKa3aTeNH HU3MEPEHUS | UCIIBITAHHIH H3MEPEHUS ATIK)* HCTIBITAaHU
(P=0,95)+A He Goree

MyrHOCTE 3 roctp

(110 KaoHHy) Ml MEREE 0.3 x L5 57164-2016
I'OCT 31868-

[eerHocTs Tpajychr 5 X 20 2012
(.4 merox A)
[THT @

Benuunna pH el 7,9 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)

Kerneso obmee M/ menee 0,1 X: 0,3 S
(m.2)

Cyxoii ocTaTtok mr/om’ 372,0 +33.,5 1000 I;SCT LoLon:
I'OCT 31954-

JKecrkocts MK 5.0 £0,7 7 2012
(1.4 metox A)

TOCT 2761-84
Jlata BbInaun pesyibrara uctbranuii: 20.05.2022
HcnpiTanus TpoBOIMIL:
JlomKHOCTD O.1.0. [onnuce
Hmxenep-nabopant Tpersk M.A. /ot

[¢]

KOHYaHHE PE3yJIbTATOB UCIBITAHMI CAHUTAPHO-THTHCHUYECKOH J1aG0paTOpHH

Hacrosunit npotokon He A0/UKEH GbiTh BOCMPOM3BE/CH HE B MOMHOM OGbEME Ge3 MHCHMEHHOTO PA3pellieHus pyKoBOMMTEN MenbiTatensHoii
naGoparopnn ®BY3 «LlenTp rurkenst u snuaemuoniornn B Bonrorpazckoit o6nactiy. [lonyueunsie Pe3yJIbTATEl OTHOCATCS K MPEAOCTABICHHOMY
3aKA3UUKOM 06Pasily, NP TOM OTBETCTBEHHOCTH MJI orpaHuuena. Jlanmbie pesybTaTsi OTHOCATCS TOMBKO K 1poGe (06pasity), npoweauemy

HCTIBITAHMS,

O6uiee kor-Bo c1p.: 7 cp. _~
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QEIEPAJIBHASI CJIYIKBA 110 HA/I30PY B COEPE 3ALIUTHI IIPAB
IOTPEBUTEJIEIN M BJIATOIIOJIYYHS YEJIOBEKA
DejepasibHoe GIO/IKETHOE YUPEKIEHHE 3APABOOXPAHEHHS

«IEHTP TMTMEHBI X SIIUAEMHOJIOTUU B BOJITOT' PAJICKOI OBJIACTH»
400049 r. Bostrorpan yii. Anrapekas, 1. 136, Ten/(akc (8442) 37-26-74, 36-38-67

E-mail:_info@fguz-volgograd.ru
Kampimuacexuii puanan ®BY3 I u D
<4 403874, r. Kampiunn, yi. 22 Mapresesna, aom 10 , nomewenue 2 %/ 844(57) 9-41-15 , W/paxc 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

SAKJIIOYEHHE Ne 12561 OT 24 mas 2022 r

( yKasbiBaeTes Ne M aTa IpoTOKOJIA HCIBITAHHIA)

I10 PE3YJIbTATAM HCIIBITAHUM, UCCIETOBAHUIA

Hccnenopannas mpo6a (kox pa6oter ITK.1173.1) BOABI MOA3EMHOrO HCTOUHHKA
CHCTCMBI LEHTPATM30BaHHOIO  BojocHabkenus MBY « KoMMyHampHOE XO3SHCTBO »
Kotosckoro MyHuIunansHOro paifona  Bonmrorpaackoi 061acT ceno Kynmogo, ( xanrax),
Korosckoro mynnmumnansuoro paiiona Bonrorpaackoit o6nacty  Ha MHKPOOHOIOrHYeCKUi
noxazarens -- uujieke BI'KII — « ne o6Hapyxerno» npu HopMatuse «ie Gonee 3 KOE / vy |
9T0  COOTBETCTBYET TPeOOBAHHMAM 1-TO Kiacca IIOA3EMHOTO HCTOYHHKA IO STOMY
MHKPOOHONOTHYECKOMY IIOKa3aTelio  MeXrocyIapcTBEHHOIO craugapra ['OCT 2761-84
«HMcrounukun LEHTPATM30BAaHHOTO ~ XO3AMCTBEHHO - IUTBEBOTO  BOJOCHAGIKEHHSL.
I'uruennteckue, TeXHUIECKHE TPeGOBAHMS U IPABUIIA BRIGODAY.

Hccnenosannas npo6a (kox pa6oter ITK.1173.2) BoABI MOA3EMHOTO MCTOUHHKA
CHCTEMBI LEHTPAIU30BaHHOIO  BojocHabkenus MBY « KomMyHanbHOE XO3SHCTBO »
Kotosckoro mynumunanssoro paifona Bosrorpazckoii o6ractu ceno Kynmoso ( xamrax)
Korosckoro MynumumansHoro paifoma Bonrorpanckoii o6nactu Ha  CaHHTapHO-
THTHCHUYECKHE TOKA3ATENM - MYTHOCTb ( IO KaoJMHY), IIBETHOCTH, BeanduHa pH, obmas
MUHepajIH3alus (CyXoil 0CTaTok), xene3o oLuee, KeCTKOCTh, 0GHAPYKEHb B KOHIIEHTpaIuu
Hike gonyctumeix [IJIK, uro coorBercTByer TpeGOBaHMSAM IUIS MOJ3€MHOIO MCTOYHHKA 1
Kjracca [0 5TUM IIOKa3aTellsiM B COOTBETCTBHM ¢ MexrocynapcTBeHHsM cTanaaprom 'OCT
2761 — 84 « VICTOYHMKH LEHTPAIH30BAHHOTO XO3SHCTBEHHO - IIUTHEBOTO BOIOCHAOKEHILS.
I'nruennyeckue, TeXHWueckne TpeGOBaHWA M NpaBwia BeGopa», CanlluH 1.2.3685-21
«['Mruennyeckue HOPMAaTHBEI M TpeGOBaHHA K OOECICYCHUIO OE€30NMACHOCTH M (umm)
Ge3BpeHOCTH ISt JeoBeKa (hakTOPOB cpeIbl OOUTAHHUSY.

3aB. oTZeNeHHEM 110 00ECTIEYEHUIO

CaHHTApHOTO HaI30pa

Bpau 1o o61ueit ruruene Ckoprukos B.H. i’
/ / ]

JIOJDKHOCTh (5[0 MOATHCH y

O61uee Ko-BO CTp.___ CIP.




[image: image48.jpg]DegiepaibHas clyk6a [0 Haz30py B chepe 3aImThI IpaB MoTpeOuTeNei i OJIaronomy ns Yenopexa

@enepanbHoe GI0KETHOE YIPEKICHHE 3APABO0XPAHEHMUST

«IIenTp ruruensl u nuAeMHoI0OrMH B Bostrorpajackoii odaacrm»

(DBY3 «llenTp ruruensl u snugemMuoaorau B Boarorpaackoii o6mactu»)
Anpec MecTa HaxoxkaeHus IoprEdeckoro auna: 400049 r. Bonrorpaa yi. Axrapekas, 13 6

Ten./daxc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcnprTaTensHas 1a00paTopust

®BY3 «llenTp ruruensl 1 snuAeMuo oruy B Boarorpaackoii odsacriy
'V HUKAJIBHBIH HOMEP 3aMMCH 06 aKKPEIUTALMK B PEECTPE HALMOHAIBHON chcTeMbl akkpenutauuu: RA.RU.21BO03

Jlata BHECEHHUS B PEECTp cBeeHHii 06 akkpeanToBaHHOM juue 07.08.2015

DakTHecKuif a1pec MEecTa OCYIIEeCTBIeH s AesTenbHOCTH: 403874, Bonrorpaznckas o6nacts, r. Kamplums, yi. 22

f OB V&

«MIT»/(«Mecto neyaTiny) |
UiNe/ /
Vi1 /

1. HaumenoBanue
LEHTPAIM30BAHHOTO BOJOCHA0KEHUS

IMaprcwesna, a.10, nomeuenue 2
Ten./dakc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPXKIAIO
3apefyIonMi _ OTAENOM 10 00ecHeyeHHIo
CAHHUTAPHOTO u SIHMIEMHUOJIOTHIECKOTO

Han30pa, 3alUThl IPaB IoTpebuTenel - Bpay
110 o0IIIel THCHEHy -

Honmﬂo&{z% BEPIKIAIOLIETO JOKYMEHT
M.IO. TToropenko

TMOJIUCEH U. O. Gamuus

ALY, 252022

Jara

IPOTOKOJI MCIIHITAHUI
I SBS o1 LY. LS 2022

(obpasna):

Boxa 1moa3eMHOrO — MCTOYHHKA  CHCTEMbI

2. 3Bakazumk: MBY

(8 coorsercrauu ¢ HIT)
((KOMMVHaJ’ILHoe x03s11icTBO»  KOTOBCKOr0 ~MYHHIIUIAIBLHOIO paiioHa

Bonrorpazckoii obnacty; topumudeckuii ampec: 403805, Bonrorpanckas obnacts, Korockuit

paifon, 1. KoToBo, yi1. Mupa, 1.122, ob. 14; daxtwaeckuii axpec: 403805, Bonrorpasckas 001acTb,

KoroBckuii paiios, r. Koroso, yi. Mupa, 1.122, od. 14; THH 3453005700

(HaMMEHOBAHHE HAZ30PHOTO OPrana WK IOPUIMHECKOTO JHIA, FOPUAHYCCKHH 1 (paxruyecknit anpec, MHH;

Ju1st PM3NYECKOTO ML HHHUIIHATBI, (PaMHITHS, TIOUTOBLIH azpec)

3. OcHoBaHHE Ul HpPOBENEHUS HCUbITanuil: AKT oT60pa mpo6 k norosopy Ne 249-2022 ot

11.05.2022

(akT 0TGOpa MPo6 K NpeAnHcanuio, onpeaenenHio, npukasy YPITH, rorosopy u T. 1)
4. Hanvenopanue oprasusanuu (00BeKTa), HA TEPPUTOPHH KOTOPOTrO MPOBOAMICS OTOOp 1POd

(06pasuoB),  IOPHANYECKUI

«KommyHanpHOe  x03stiicTBOY  KOTOBCKOrO

MYHHIMTAIBLHOTO paifona Bonrorpanckoii o6mactu; 403805, Bonrorpasckas ob6macts. KoTosekuii

paiion., r. KoToso, yi. Mupa, 5.122, od.14

5. HamMeHoBaHue opranm3anum (00beKTa), HA TEPPATOPHH KOTOPOTO MPOBOAMIICS 0TGOP mPod
(o6pasuos), GaxTmueckuit anpec, Touka (w) orbopa: MBY «KomMyHanbHOe XO3AHCTBO»
KOTOBCKOTO MYHMIAIANLHOTO paifona Bonrorpanckoit o6nactu; 403826, Bonrorpajckas 06nactb

KoroBexmii paifon, xytop PomanoB (Touxa or6opa: 1-2. Cksaxuma No 7754 xam. No

34:14:110005:1133)

6. IlpoGer  (oGpa3mer)
MYHHIMIAIEHOr0 paiiona Bonrorpackoit o6nactu

«KoMmMmyHanmpHOE  X03s1#icTBOY  KOTOBCKOrO

HarpasJICHbI:

HacTosmuii POTOKOIN HE AOJKEH GBITh BOCIIPOM3BE/ICH HE B MOTHOM 0GbeMe €3 MICEMEHHOO PA3pelIeHHisl Py KOBOAUTES HcnbitarenbHoi
naGopatopuu ®BY3 «LleHTp rurnens! 1 snuzemuonoruu B Bonrorpaackoii ofnactiy. Ionyuentbie pesysibTaThl OTHOCATCS K NIPEIOCTABICHHOMY
3aKa3uMKoM 0OpA3ILy, MPH TOM OTBETCTBEHHOCTS MJT orpaniueHa, JaHbie 3y IBTATE OTHOCATCS TONLKO K npode (06pasity), mpouieuiemy

MCIIBITAHHS.

O6uuee kon-o ctp. __# ctp._ 7~




[image: image49.jpg](CTPYKTypHOE MOApa3aeneHue yupeskIeH s, HAMMEHOBAHHE OpraHM3aLnn)

7. ata u Bpems ot6opa npo6s1 (06pasma):_ 12.05.2022 15:10
8. Jlata u Bpems gocTaBku npoGsr (06pasia): 12.05.2022  16:00
9. Kox pa6orsr: [1K.1177.1-2
10. HJI, ycranamiBaiomue TpeGoBaHus K o0bexTy ucnbrrannii:_CanlluH 1.2.3685-21, TOCT
2761-84
11. H]I na Metoz 0T60pa: 0To6pano 3aKka3dnkoM
12. lononuurensupie cenenus:_IIpo6El 0TOGpAaHBL H_IOCTABIEHD 3aKA3IHKOM HauMEHOBaHHE
IpoGbL, MecTo, JaTa i BpeMs 0T60pa pob yKa3aHBI €O CIIOB 3aKA3UHKA
HUsroroBurens: -

(HanMeHOBaHue, I0pUAMIECKUit U GakTHUecKui Ipec (CTpaHa, PErHOH U T. 11., YKa3bIBACTCS NPH HEOGXOMMMOCTH)
JlaTa ¥3roToBJIeHHS: - Howmep naptuu: - O6bem mapruu:_ -

(yKaspIBaeTCst P HEOOXOIUMOCTH)

Tapa, ynakoska: CrepuiibHas 1a60paTopHas 10Cy 18, EMKOCTE H3 ITOTHMEDHBIX MaTepUaioB
VCIoBUS TPaHCIIOPTUPOBKH: JIOCTABIEHO 3aKA3IMKOM
VCnoBHS XpaHEHHUST:_COBNIOIEHBI
Jlpyrue cBepenus:_-
IIpo6s1 (06pasmer) oToGpansr: Inapabv nmkenepom Haraitnessm C.M.

(momxHoCTB, ®amu. uyao.)
Jluuo, oTBETCTBEHHOE 3a OQOPMITEHHE TIPOTOKOIA: e ﬁ? = il Depinii E.A.
TMOMNKCh Damunmus U.0.

Hacrosimuit npoTokoxn He 0MKeH GbITb BOCIPOM3BEACH HE B IONHOM 00BEME Ge3 THChMEHHOTO paspewenus pykosoantens Henbrrarensnoii
naboparopuu ®BY3 «LIeHTp rUrHeHbl M STUAEMHONOTHH B Bonrorpanckoit oGnactiy. [TonyueHHsIe pe3ynBTaThl OTHOCATCS K NPEN0CTaBICHHOMY
3aKa34HKOM 00pasLly, NpH 3TOM oTBeTCTBeHHOCTH MJI Orpanmuena, Jlankbie PE3Y/ILTATBl OTHOCSATCS TOJIBLKO K NpoGe (06pasity), npomeawemy
HCIBITAHHA.

OGee kon-Bo CTp. e cIp.. )




[image: image50.jpg]Kon padorer: _ TIK.1177.1
Jlata nocrynnenns B naboparopuio: 12.05.2022

PE3VJIBTATBI MCTIBITAHWIA |

Hanmenosanne npo6pr: Bojia MO3¢MHOr0 HCTOYHAKA CHCTEMBI LEHTPAIIM30BAHHOIO BOAOCHAGIKEHHE |
Perucrpauuonnsiit Homep 1podei B jraboparopuu: 55

OnpejessieMbIe Enunnie! u3Mepenus Pezy.m,Tai'u HJ1 na meTozmr
MOKa3aTerm WCTIBITaHHIt
) ) 1 ) 3 4 N 6
uraexe bIKIT KOE/mv’ He obmapyxens*  [TOCT 18963-73

* JIOMOTHUTENBHO K MeToauke nerbitanms: Mamexke BIKIT menee 3

Jlata Bbiiavm pesynbTata HCMBITaHMiA:.  16.05.2022

HceseoBanus npoBouIm:

JloskHoCTh ®.H.0. Mopnucy
3as. Gax. smaGoparopueit Jlepennos ALA.

. X
Jlabopanr ) Jleaennona JLU. o Q %’_» -

OKOHYAHUE Pe3yJIbTATOB MCHBITaHuil GaKTepHOIOrnaecKoii TabopaTopuu

Haciounuii npo1oKos HE 027KeH GbITh ROCHPOHIBCICH HE B H0JIHOM 00HEME (E3 HHCHMEHHOTO paspeticHis pykoro/utrens Mermiareannoii nadoparopin
DBY3 «lierrp ruruennt 1 dimjiemuosoring & Boarorpajckoit oduactiny. Toayuentnie pesyibtars 0THOCKICH K HIPEI0CTURICHHOMY 3AKa3 HKON OBPaLy.
1pu vtom orsercrsernocts M1 orparintena. JIannbic pesviabiathl OTHOCHICH TOALKO K 1POGE (00padity ). NPOUICAIENY HCHBITAHIS.

O6imee K0A-BO CTp. 4 e 2





[image: image51.jpg]Kon padotsr: 11K.1177.2

Hara nocrynnerus B naboparopuio: 12.05.2022
PESYJIBTATBI MCIIBITAHWIA

HamnmenoBanue npo6st (o6pasa): Bosa moxzeMHoOro I

BoslocHa0KeHus

CTOYHUKA CHCTEMBI LCHTPAIM30BAHHOTO

Perucrpanuonnsrit HOMep po6sI B 1aboparopuu: 315

Onpenensemsie Enuaume: Pesynprarst | Iorpemmocts Bemmauna | HJT ma MeTomst
MoKazaTesn HM3MEPEHHUS | HCIIBITAHMIA H3MEPEeHHs. ITAK)* HCIIBITAaHU M
(P=0,95)+A He Oostee
MyTHOCTE 3 I'oCTp
)
(1o KaosuHy) T MEHER,S X L3 57164-2016
T'OCT 31868-
LBeTrocTH rpajLyce! 5 X 20 2012
(1.4 meto A)
IMHI @
Benmnuuna pH en. 72 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)
Keneso obiee Mr/ov’ Mmenee 0,1 X 0,3 {HOzc)T 0112
Cyxolt octaTok mr/m’ 943.,0 +84,8 1000 520 S
I'OCT 31954-
Kecrkocts 0K 8,0 +1,2 7 2012
L (1.4 meToz A)
‘TOCT 2761-84
Harta BELIaYH pesybrata uembITaHuil: 23.05.2022
Hcnwrranus nposogu:
‘ JlomkuocTs D.1.0. Ioamuce ’

] Umsxenep-aGopant

Tpersxk M.A.

i

]

OKOHTAHHE PE3yIIbTATOB MCIBLITAHHA CAHUTAPHO-THUIHEHHIECKOM nabopaTtopuu

HacTosuwit npotokon ne zomken Guits Bocr
Y3 «LIeHTp rurHenst 1 snue:

nadoparopun OB

HCTIBITAHHS,

Muonorun B Bonrorpazckoit o6mactiy. Iom:
3aKA3UHKOM 0GPasity, mpH 5TOM OTBeTCTBeHHOCTS MJT OrpanuseHa, Jlaunsie pesynstatsi

POH3BCACH HE B NOIHOM 0GBEME G€3 MUCLMEHHOrO paspemeHus pykoBoautens McnsirarensHoi
YHEHHEIC PE3YIBTATEL OTHOCATCS K MPEAOCTABIEHHOMY
OTHOCATCA TOMbKO K npoGe (06pasity), npowemuemy

Obwee kon1-Bo c1p.: ¥ cp. £
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QEJIEPAJIBHASI CIIYIKBA 110 HA/I3OPY B COEPE 3ALIUTHI IIPAB
NOTPEBUTEJIEN M BJIATOIIOJIYYHS YEJOBEKA
(I)euepa.nbﬂoe 6IOIDKCTHOC YUupexaenue 3ApaBOOXpaHEeHUsI

«IEHTP TUI'MEHBI U SIIMTEMUOJIOT U B BOJIT'OT'PAJICKOM OBJIACTH»
400049 r. Bosrorpan yii. Anrapekas, 1.136, Te/(akc (8442) 37-26-74, 36-38-67

E-mail:_info@fguz-volgograd.ru
Kampimmancknii puanan ®BY3 I u D
< 403874, r. Kambiuun, yi. 22 Iaprebesna, aom 10, novemenne 2 %/ 844(57) 9-41-15 B/ paxc 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
ATtTecrar AKKpeAnTauy oprana nucnekimi Ne RA.RU. 710056 ot 02.06.2015 ¢
e e ———————————

SAKJIIOYEHHUE Ne 12565 OT 24 masi 2022 ¢

(ykasbiBaetcst Ne M 1aTa IPOTOKO/IA HCTIBITAHHIE)

IO PE3YJIBTATAM HMCIBITAHUI, UCCJIEJOBAHUIA

Wccnenosannas mnpo6a (xox pa6orsr I1K.1177.1) Bomsl MOA3EMHOTO HCTOUHHKA
CHCTEMBI LEHTPAIM30BaHHOrO BoxocHabxenus MBY « KommyHanbHoe X03sifcTBO »
Korosckoro MynunumaneHoro paifona Bonrorpazckoit obnactu cksaxura Ne 7754 XyTOp
Pomanos  KoTOBCKOro MyHHUMOAIBHOTO —paifoHa Bonrorpanckoit  o6nactu Ha
MHKPOOHOJIOTHYECKHH IoKa3arens -- uapekce BIKII — « me 00HapyXEHO» IIPH HOPMATUBE
«ue Gonee 3 KOE / nM?» , uto cooTBeTcTBYeT TpeGOBaHMSM 1-ro Kiacca TOI3EMHOIO
ACTOYHMKA IO JTOMY  MHKPOOHOJNIOrMYECKOMY IIOKA3aTelio  MeKrocynapCTBEHHOrO
crangapra ['OCT 2761-84 «MCTOYHHKM NEHTPATM30BAHHOIO XO3SHCTBEHHO - MUTHEBOrO
BOJI0CHAOKCHMS. [ HrHeHIYecK e, TeXHUUEeCKHe TPeGOBAHUS U IIPABHIIA BEIOOPAY.

Uccnenosannas mpoba (xox paGoter I1K.1177.2) Boasl HOA3EMHOrO HCTOYHHKA
CHCTEMbI NEHTPATM30BaHHOrO BojocHabxkenus MBY « KoMMyHambHOE XO3SHCTBO »
Kotosckoro MynunumansHoro paifora  Bonrorpackoit obiactu cksaxuna No 7754 XyTOp
Pomanos Korosckoro mynumumansHoro paitona Bonrorpaackoit o6ractd Ha CaHUTAPHO-
THTHEHHYECKHE MOKA3aTeM - MYTHOCTb ( IIO KAOJHHY), IBETHOCTH, BelnduHa pH, obmas
MHHepanu3aius (CyXoi 0cTaTok), xene3o ofliee, KeCTKOCTh 0GHAPYKEHBI B KOHIEHTPALUH
Hike fonyctuMsbX I1/IK, 4to cooTBercTBYeT TpeGOBaHHAM IS IIOJ3EMHOTO HCTOYHHKA 1
Kjacea 10 5TUM  TIOKa3aTelIsiM B COOTBETCTBHH ¢ MesxrocynapcTsennbiM crangaproM TOCT
2761 — 84 « VICTOMHMKH IEHTPATM30BAHHOTO XO3SHCTBEHHO - MHTHEBOTO BOJOCHAGIKEHILS.
I'nruenuyeckue, TexHMYECKHe TpeGOBaHWA W NpaBWia BeGopa», CanlluH 1.2.3685-21
«'MrueRnyeckne HOpPMAaTHBEI M TpeGOBaHHSA K OOCCICYCHHIO OE30MACHOCTH M ()
Ge3BpeTHOCTH I YeIoBeKa (HaKTOPOB Cpebl OOHTAHHUSY.

3aB. OTHeNICHHEM 10 00ECTIEYEHHIO

CaHUTapHOTrO HaI30pa

Bpau no o6mieit ruruene Ckopuxkos B.H. / ;
/ / y

JIOJDKHOCTh DUO TOANKCH V

O6uee Kon-BO ch._( ch/




[image: image53.jpg]OdenepanpHast cny»x0a 110 Ha30py B cepe 3aluTH IpaB notpeGuTenel u 6I1aronoyuns 4enoBeKa
denepajbHOE OI0/UKEeTHOE yIpeKICHEe 3paBOOXPaHEHH
«IleHTp rUruenpl 1 MUAEMHOJIOTHH B Bousrorpaackoi obJacT»
(PBY3 «leHTp rUTHEHBI U JMMAEMHOJIOTHH B Bousrorpaackoi 06acTH»)
Anpec MecTa HaXOX/EHHA JOPUANYECKOTO JIALLA: 400049 r. Bonrorpa yi1. AHrapckas, 136
ter./daxc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HMcnpiTaTeabHas Ja0opaTopHst
®BY3 «l[eHTp rHrHeHbl i HMHIeMHOI0T M B Boarorpazckoii 00aacTm»
VHUKaIbHbBIH HOMEp 3amucH 00 aKKpenTaluu B peectpe HALMOHAIBHOMN CHCTEMBI aKKpeUTaluu: RA.RU.21BO03
Jlata BHECEHNS B PEECTp cBeieHni 06 aKKPEIMTOBAHHOM JIHLS 07.08.2015
DaxTUdeCKuil apec MecTa OCyeCTBICHUA nestenpHOcTH: 403874, Bororpazckas o6macTh, r. Kambiums, yi. 22
IMaptcbesna, .10, moMelleHue 2
Ten./paxc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz—volgograd.ru

YTBEPXKJIAIO
3aBeyIONMil _OTACIOM M0 06eCIeYCHUIO
CaHUTAPHOIO )3 SIUIEMHUOJIOITIECKOTO

JIAIOIIEro IOKYMEHT
MLIO. [Toropeixo
noAmuch H. 0. Qamummst

LY L5 2022

\ Jjlara

[IPOTOKOJI MCIIBITAHMIT
Ne JASEE ot _dY 2L 2022

1. Hamvenosanue MpPOOBI (o6pasua): 1-2. Bonma [OJ36MHOTO _ MCTOYHMKA CHCTCMBbL
[(eHTPATH30BAHHOIO BOIOCHA0KEHNA

(B COOTBETCTBHH C HI)
7. 3Bakazunk: MBY «KommyHanbHOC x03siiicTBOY _KOTOBCKOTO MYHHIMNATHHOTO paifoHa
Bonrorpamckoi 0061acTH; JOPUIMYECKHUH apec: 403805, Boxrorpasckas 061acTh KoToBckuit
paiton, r. Kotoso. yi. Mupa, 1.122, od. 14: (haxTHUECKHH anpec: 403805, Bosrorpasckas 061acth,
Korosckuii paitod, r. KoToBo, yiL. Mupa, 1.122, od. 14; THH 3453005700

(HaMMEHOBAHME HAJIZ0PHOTO Oprasa WM IOpHMIECKOTO JIMLA, JOpHANYCCKHT 1 (akTHueCKHit apec, WHH;
st (PM3MUECKOrO JIHIA HHULHATBL, amusms, 04TOBBIH AIPEC)

3. OcHoBaHue Ui IPOBENCHUA ienbrranuit: Akt ot6opa Tpo0 K JOroBOPY No 249-2022 ot
11.05.2022

(akT 0T6Opa MPOG K MPEANHCAHHIO, ompeeNeHuIo, NpuKasy VPITH, 10roBopy H T. 1L.)
4. HauMmeHOBaHHE OpraHU3alAK (oGBeKTa), HA TEPPUTOPHU KOTOPOTO npoBoAwCs 0TOOP pod
(06pastos), JOpUAMYECKAR  anpec: MBY  «KoMMyHAIBHOE _ XO3SHCTBOY KoTOBCKOTO
MYHHILHIIAIBHOTO paiioHa Bonrorpaackoit 061acTi; 403805, Bonrorpajickas 001acTb, KoToBckuii
paito, r. Kotoso, yi1. Mupa, 1.122. 00.14
5. HauMmeHOBaHUE OpraHH3aIuI (oGBeKTa), HA TEPPUTOPHU KOTOPOIo mpoBofiIcs 0T00p pob
(06pasioB), daxTugeckuil anpec, TOUKA (u) orbopa: MBY «KoMMYHAILHOE _XO3IHCTBO»
KoToBCKOro MyHUIUIIALHOTO paifona Bosrorpaickoii obmactu; 403826, Boarorpajackai 00611aCTh,
KoTosckuii _paiton, Xyrop PoMaHOB (Touxa otbopa: 1-2. Cxpaxuna No 41 P xan Ne
34:14:110004:1131)
6. IIpoGsr (06pasiipr)  HANpPABJIECHBL MBY  «KomMyHATBHOE  XO3SHCTBOY KoToBCKOro
MYHHIHITATBHOTO pafoHa Bosrorpazckoit o6nacti

HacTosiuyii TPOTOKOJ HE J0JIKeH GbITh BOCTPOM3BE/CH HE B HHOHOM OGBEME 663 TIHCHMEHHOTO Pa3speliCHiisl PYKOBOMHTEIA HenbrratensHoit
naGopatopuy GBY3 «LleHTp rurHeHbL i SMIAEMHONIOTHH B BOrorpasckoi oGnacTiy. TIojydeHHbIE PE3YJIBTATI OTHOCATCA K NpeAoCTaBICHHOMY
3aKa39MKOM 0GPA3LLY, PH TOM OTBETCTBCHHOCTE W1 orpannuena. JIAHHbIC PE3yIbTaThl OTHOCATCS TOMBKO K TIpode (06pasiy), MpomIeAey
HCTIbITAHHA.

¥

O61ee KON-BO CTP. ' cIp.




[image: image54.jpg](cTpyKTypHOE NoApasenenye YUP©XKICHHUS, HAUMEHOBaHYE Opranmsaruu)
7. ata u Bpems ot6opa poGE! (obpasia);_ 12.05.2022 15:00
8. Ilata u Bpems nocraBku 1poGEr (06pasma): 12.05.2022 16:00
9. Kon paGorsr: [1K.1178.1-2
10. H]I, ycranasmmparomue TPeGOBAHHS K OBBEKTY HCIBITAHMIL: CanlluH 1.2.3685-21, TOCT
2761-84
11. H]T va metox otGopa: 0To6pano 3akazumKkom
12. Nonmonuurenpusie cBenenus:_I[1po6er oTo6pansr u ZIOCTaBJICHBI 3aKa3YuKoM, HaWMEHOBaHHe
TPOGEL, MECTO, NaTa U BpeMs 0T60pa IPo6 YKa3aHEI co cioB 3aKa3unKa

Hsrorosutens: -
(HaumeHoBauwue, lopuAKYeCKui M hakTuyeckuit ajpec (CTpaHa, pertoH u T. A, YKA3bIBAETCH Mpu Heo0XoaMMocTH)

Mata usroronenus: - Homep naprun: - O6bem maprun:_ -

(ykasbiBaeTcs mpu HEe0OX0ImMOoCTH)
Tapa, ynaxoska: Crepumpras 1a60paTopHas nocyna, eMKoCTE 13 MIOTMMEPHBIX MATEPHAIOB
Venosus TPaHCIIOPTHPOBKH: JIOCTABIEHO 3aKA3IMKOM
Yenosus xpanenus:_cobmonens
Hpyrue ceenenus: -
Hpo6e1 (0Gpasmsr) 0T0Opansr: I nasupm uHxeHepom Haratinessiv C.M.

(romxkHOCTS, Damym H.0.)
JIuno, otBeTcTREHHOE 32 oopmenne mporoxona: ] / f Depiuii E.A.
HOJMHUCH Damims U.0.

Hacrosumii nporokon He nomxen GBITb BOCIPOM3BEEH He B MONHOM 00Beme Ges mHCbMEHHOro Ppaspeienns pykopoauresns McnbitarensHoi
JnaGoparopin DBY3 «Llentp rurnens: u SMHAeMHonoruH B Boarorpaackoit o6nactiy, Tonyuenusie pesynstater otHOCATCH K TIPENI0CTABIICHHOMY
3AKA3YUKOM 06pasLLy, MPH ITOM OTBETCTBEHHOCTH WJT orpanuena. JlaHHbie PesyIbTaTh OTHOCATCS TONBKO K npoGe (o6pasuy), npowieumemy
HMCTIBITAHUA,

Obmee kon-po cp. _A\ crp._))
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Koz paoo s TK.1178. 1
Jlara mocTyTUICHN B na60pampmo 12.05.2022

PE3VJIBTAThBI HUCTILITAHKHI

Hammenosatie poosl: Boaa moj[3eMHOro HCTOUHAKA CUCTEMB! LCHTPAIN30BANHOTO BOAOCHAGKEHUE
PeructpalliOHHbIA HOMEP 1po6bt B HabopaTopum: 56

|

|

i Ornpejiesisienble T Eanuuibl U3MEpeHns | @yﬂﬁbﬁ 1 HJ na METOIBI
TIoKazaTes ! f | WCTIBITAHHH

o T T ! D 1W’frl”‘/( 5 -

unjexe BIKIT ‘ KOE/mv’ | we oGHapymKeHs* roct 1§26,,3i/,3,..4_41‘

*Llonofmn TCABHO K M STOJTHKE nenprtanus: Wageke BUKIT Menee 3

:‘ JlaTa BbIj1aun pe3y/bTaTa uenprTanmit.  16.05.2022

WccnepoBatust ITPOBOINIIIL |

J{0/KHOCTH D.N.0. TMoanugb
3as. 0ak. na6Q£a\@(>pmeﬁ ~ Jlenenuos AA. .

Tatopun | oemots. | &7 L

OKOHYAHUE PE3YIHTAaTOB HCLbITaHMH GAKTePHOJIOrAIeCKOH 1adopaTopui

HacTostii 1IPOTOKO He JIOJUKEH GbiTh BOCTIPOHAC/CH HE B HOIHONM 0OBEME 53 THCBMEHHOTO PASPEIICHIS PYKOBOLMTCHA HenpnareasHoi iabopaiopii
DBY3 «lleHtp IHIieHb! [ MLIEMHOIONITH B BOATOIPaACKOlt 004aCTHY, TloYHEHHBE PE3YHLTATH OTHOCHTCH K TPEAOCTARICHHOMY 3ARAIHKOM odpaziy.
nipn 310M orsercrennoctp T orpaniena. JlaHHbie Pe3V:ALTATH OTHOCHICH TOJIBKO K 1pode (0GPa3ILy), IPOUIC/UICNY HCTIbITATIA.

Obuiee koo c1p. __Z CTp. &





[image: image56.jpg]Kox paGotsr: T1K.1178.2

Jlara nocrynnenus B naboparopuio: 12.05.2022
PE3VJIbTATBI UCIIbITAHWI

HanmenoBanue mpo6st (obpasia): Boaa mo3eMHOro HeToumHM

BOIOCHAOKEHHUS

Ka CHCTEMBI IEHTPAIU30BAHHOIO

Perucrpanuonnsii Homep 1pobsI B maboparopuu: 316

Onpenensemeie Ennnuuer Pesympratsr | Ilorpemmocts | Benmunna HJI na metompr
IOKa3aTeNn M3MCPEHHUS | UCIBITAHUI | M3MepeHHs ATAK)* HCIIBITaHHUI
(P=0,95)+A He Gonee
MyTtHOCTE 3 rocrtp
(10 kaonwmy) S MeRge 0,5 X k3 57164-2016
I'OCT 31868-
Hgernocts rpagychl 5 X 20 2012
(1.4 meTox A)
IMHT ©
Bemuunna pH en. el +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (13.2018r.)
Keneso obmee mMr/me menee 0,1 % 0,3 TOCT 4011-72
(.2)
I'OCT 18164-
Cyxoit ocTaTok Mr/ e 941,0 +84,7 1000 7;) 6
I'OCT 31954-
Kecrrocts MK 6,9 £1,0 7 2012
(1.4 meTox A)
‘LOCT 2761-84
Jlara Betaun pesynsrata ucnbrranuit: 23.05.2022
McnbITanust ipoBouiT:
JIoIDKHOCTE ©.J1.0. Ilojnuce
HWnsxenep-naGopanr Tpersik MLA. Tyl —

OKOHYAaHHE PE3yILTATOB HCIILITAHUI CAHUTAPHO-THTHEHNYECKOT naboparopuu

Hacrosuwii npotokon ne somken GuiTh BoCIpOM3BENEH He B HOMHOM obbeme Be3 nu
naGoparopru ®BY3 «LleHTp ruruenst 1 duaeMuoIorHI B Bosrorpazckoit o6nactiy. T1
3aKasuukoM o6pasity, npu ToM OTBeTCTBeHHOCTH MJT orpaiyena. Jlanmsie pesynbTa

HCTIBITAHMS.

CbMCHHOIO paspelienns pykosoautens MenbrrarensHoit
ONTYHCHHBIE PE3YILTATEl OTHOCATCS K MPEAOCTABICHHOMY
bl OTHOCATCA TOABKO K npobe (06pasiy), npoweawemy

Oburee kon-Bo c1p.: 7 crp._#
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OEJEPAJIBHAS CJIY )KBVA 110 HAI30PY B COEPE 3AIIIUTHI IIPAB
IOTPEBUTEJIEH M BJIAI'OIIOJIYUYMS YEJIOBEKA
DenepabHoe GIOIIKETHOE YUPEKIeHHE 3APAB00XPAHEHHS
«IEHTP TUTMEHBI U SIIUJIEMUOJIOIAA B BOJT'OI'PAJICKOM OBJACTH»
400049 r. Bonrorpan yin. Anrapckasi, . 136, en/axc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Kampimuncknii pumnan ®BY3 1T u 3
B< 403874, r. Kamsums, yii. 22 Iapresesna, aom 10, nomewenue 2 @/ 844(57) 9-41-15 , ®/pakc 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
Atrecrar akkpemTaiyn oprasa urcnekimn Ne RA.RU. 710056 or 02.06.2015 r

3AKIIOYEHHUE Ne 12566 OT 24 mas 2022 r
( ykasbiBaeTcs Ne M J1aTa npOTOKOJ1a MCMIBITAHHIA)

IO PE3VJIbTATAM UCHBITAHUN, UCCJIENOBAHUN

UccnenoBannas mpoba (kox paborsr IIK.1178.1) BOABI MOJ3€MHOTO MCTOYHHKA
CHCTEMBl LEHTPAJM30BaHHOro BojocHaOxeHuss MBY « KomMmyHnanbHoe Xxo03sgicTBO »
KoTOBCKOr0 MyHHIMTIANBHOTO paifona Bomrorpaackoit obmactu ckeaxuaa Ne 41 P xyrop
Pomanoe KoToBckOro MyHHIMIAIBHOTO paiioHa Boirorpaackoif o6mactu Ha
MHKpoOHOJIOTHYeckril mokaszarens -- uaaeke BI'KII — « He oOHapy»KeHO» IIpH HOpPMAaTHBE
«ue 6onee 3 KOE / nM®» , uT0 cooTBeTcTBYeT TpeOoBaHHMSM 1-ro Kjacca IOA3EMHOIO
HCTOYHHKA 10 3TOMY  MHKPOOMOJIOTMYECKOMY IIOKa3aTelllo  MeXrocyaapcTBEHHOTO
craugapra 'OCT 2761-84 «VcTOYHHKH IEHTPaIM30BAHHOIO XO3SHCTBEHHO - IMHTHEBOIO
BOZOCHAOXeHHs. | UTHEHHYEeCKHe, TeXHIIECKHEe TPeOOBAHUS 1 IIpaBUIIa BEIOOPay.

UccnenoBarnas mpoba (xox paborsr IIK.1178.2) Boasl mOA3€MHOr0 MCTOYHHKA
CHCTEMBI LEHTPaJM30BaHHOrO BojocHaOxeHus MBY « KommyHanbsHOE X03sgHCTBO »
KOTOBCKOro MyHHIMIIAIBHOTO paifoHa Bonrorpanckoii obmactu cksaxunaa Ne 41 P y xyTop
PomanoB KotoBckoro MyHHIMIIAIBHOTO paiioHa Bonrorpanckoif o61acTd Ha CaHHTapHO-
THTHEHHYECKHe MOKA3aTed - MYTHOCTH ( II0 KaoJMHY), [BETHOCTH, BeluuuHa pH, obmas
MUHepaTu3anus (CyXoi 0CcTaTok), XKee3o obee, XKeCTKOCTh, 0OHAPYIKEHB B KOHIICHTPAIUH
nmwke pomyctumbix [IJIK, 4To cooTBeTcTBYeT TpeOOBAaHMAM JUIS MOJ3EMHOTO HCTOYHHKA 1
KJIacca II0 9TUM II0Ka3aTeJisiM B COOTBETCTBUE ¢ MexrocynapcrBeHHEM cTaHgaproM I'OCT
2761 — 84 « VICTOYHWKH LEHTPAIM30BAHHOTO XO3SHCTBEHHO - IHTHEBOTO BOJOCHAOKEHHS.
T'uruennyeckne, TeXHUYeCKHe TpeOoBaHWs W IpaBmia BeiOopay, CanlluH 1.2.3685-21
«urueHnyeckue HOPMATHBBL W TpeOOBaHMS K OOeCHedeHMIO Oe30macHOCTH M (MIIM)
6e3BpeIHOCTH JUIS YesIoBeKa paKTOpOB Cpeibl OOUTaHHA».

3aB. oTHENEHUEM 110 00eCIIeYEeHHIO

CaHHUTApPHOTO HAJ30pa
Bpau o o6meii ruruene Ckopuxkos B.H. W
/ /

JIOJDKHOCTh [)5(6) noamCH

O61iee Kon-Bo CTp. cTp.




[image: image58.jpg]OepepanpHast cayx0a 0 Hax30py B cdepe 3aIUTH IpaB MoTpeduTeNeil U 6Iaromoiyyns yenoBexa
DenepasibHOe GIOKETHOE YUPEKIEHHE 3APABOOXPAHEHH ST
«lIeHTp rUrHeHsl ¥ NHAeMuoJornn B Boarorpaackoii odaacrm»
(PBY3 «llenTp rurueHs! 1 snuxemMuonorud B Bosarorpaackoii o6xactu»)
Anpec MecTa HaxOXkaeHHs ropuaudeckoro auua: 400049 r. Bonrorpan yi. Anrapckas, 13 6
Ten./daxc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcnprTaTrensHas gadopaTopust

®BY3 «llentp rurnens! u dnugemuoornn B Boarorpaackoii o6macru»
VHuKabHBIM HOMEP 3amucH 00 aKKpeIUTalliy B PEECTpe HALMOHAJILHOM cucTeMbl akkpeautaunu: RA.RU.21BO03
Jlata BHECEHHS B peecTp cBeeHHH 00 akkpenuroBanHoM uue 07.08.2015
dakTH4eckuii afgpec MecTa ocyecTiaeHus aestensHocti: 403874, Bonrorpanckas o6nacts, r. Kambimus, yiu. 22
Maprenesna, a.10, nomewenue 2
Ten./hakc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPXJIAIO
3aBeayIouuii  OTHENOM 110 00ecHeueHuto
CaHUTAPHOIO " SIHJIEMHOJIOTHYECKOr0
HaJ30pa, 3alUTHl IpaB moTpeduresneit - Bpay
110 OOIIeH TUIHeHey

- JIoKHOCTB JIULY : IOLLEr0 AOKYMEHT
M.IO. [Toropenko
\ THOARACE H. O. amunus

2. L5 2022

Jara

IIPOTOKOJI UCIILITAHMIA
N FL5ES or 47. 252022

1. HaumenoBanme mpoGsl (oOpasma): 1-2. Boja I1OA3EMHOr0  MCTOYHHKA  CHCTEMBI
LEHTPAIM30BAHHOTO BOIOCHAGKEHUS!

(8 cooterctBuu ¢ HT)
2. 3akazumk: MBY «KomMyHampHOE X03s#CTBO» KOTOBCKOrO MYHHUIMIANBHOTO _paifoHa
Bouarorpaznckoii obnactu; ropummueckuii agpec: 403805, Bosrorpanckas o6nacts. KoToBckuit
paiion, r. KotoBo, yia. Mupa, 1.122, od. 14; dbaxriuueckuit angpec: 403805, Boarorpasickas 061acTs.
KotoBckwii paiioH, r. Koroso, yi. Mupa, 1.122, od. 14;: UHH 3453005700

(HaUMEHOBAHKE HAI30PHOTO OPraHa MIIK IOPUIAMYECKOT0 JINLIA, IOpUIHYecKkuii 1 BakTuieckuit anpec, MHH;
21t PU3MYECKOTO JINIIA MHHLMANBI, (haMHITHS, TOYTOBBIN aIpec)
3. OcHoBanue Ui IPOBENEHHS HCHBITaHUI: AKT oTOopa mpo6 K moroBopy Ne 249-2022 or
11.05.2022

(akT oTGopa npod K NpeANKCcaHuIo, ONpe/eeHHIo, pukasy Y PITH, norosopy u T. 11.)

4. HanmeHoBanue opraHuzanuu (00beKTa), Ha TEPPUTOPHH KOTOPOIO IIPOBOAMICS OTOOp mpob
(obpasuoB), ropummueckmii  ampec: MBY  «KommyHanmpHoe  xo3siicTBoy  KortoBckoro
MYHUIUIIAIBHOTO paifoHa Bosrorpanckoit o6nactu; 403805, Bonrorpanckas o6xacts, KoTosckuit
paiion, 1. KotoBo, yi. Mupa, 1.122, od.14

5. HaumenoBanne opraHu3anuu (00bexTa), Ha TEPPUTOPHH KOTOPOTO IPOBOIMICS OTOOP Ipod
(obpasuoB), ¢axTHyeckmit anpec, Touka (M) orbopa: MBY «KomMyHanbHOE XO3SHCTBOM
KoToBckoro MyHHIMIANBHOrO paiiona Bonrorpanckoit obnactu; 403826, Bonrorpazackas obnacth
Korosckwuii paiion, c. ITnemxo3 (Touka ot6opa: 1-2. CxkBakuna Ne 6528)

6. IlpoGer (obpasupr) Hampasiensl: MBY «KomMyHanbsHoe xoszsifctBo»  KoToBckoro

MYHHUIIUIIAJIBHOTO DaﬁOHa BOJ’IFOI‘DaI[CKOi;I obmacti
(CTPYKTYPHOE TIOJPA3EECHHE YUPEKACHHS, HAMMEHOBAHHE OPraHU3aLIMH)

Hacrosiuuii poTOKOJI HE 0/DKEH OBITh BOCIPOH3BE/ICH HE B NONHOM 0GheMe 63 MHCHMENHOT0 paspelienns pyKkosoauTeis McnpiratenbHoii
naboparopun GBY3 «LleHTp rurueHsl 1 snuaemMuonoruu B Bonrorpaackoii o6nactuy. ITonyyeHHbIE Pe3ybTaThl OTHOCATCA K NPEIOCTABIEHHOMY
3aKA34HKOM 00pasLly, IPH 3TOM OTBETCTBEHHOCTh WJT orpaunuena. JlaHHbIe pe3ysIbTaThl OTHOCATCS TONBKO K npoGe (o6pasity), npoweemy
HCTILITAHHSA.

OGuuee kon-Bo c1p. 7 cIp. o/




[image: image59.jpg]7. Jlata u BpeMst 0T60pa IpoGkI (06pasma):_12.05.2022 15:20

8. Jlata i BpeMs TOCTaBKU mpo6sI (o6pasia): 12.05.2022 16:00

9. Kon pa6orsr: [1K.1180.1-2

10. HJI, ycranapmupatommue TpeGoBanusi K o6bexry ucrprranuii: CanlluH 1.2.3685-21, I'OCT
2761-84

11. HJI na Metox otbopa: 0TO6paHo 3aKa3uMKOM

12. JomonuutenbHsle cBeneHus: IIpoObl 0ToOpaHbl ¥ JOCTABICHBI 3aKA3UMKOM. HAMMCHOBAHME
mpoOkl, MECTO, IaTa U BpeMs 0T0opa mpol YKa3aHBI cO CIIOB 3aKa3uuKa

H3roToBuTens: -
(HaMMeHOBaHHe, IOPUAMICCKHH 1 akTHUECKHH anpec (CTpaHa, PErHOH M T. JI., YKa3bIBACTCS NPH HEOOXOIMMOCTH)
JlaTa H3rOTOBIICHHS: - Howmep napTumn: - O0BeM napTum:_ -

(yka3sIBaeTcst U HEOOXOIMMOCTH)
Tapa, ynakoska: CrepuibHas 1a60paTopHas MOCYIa, EMKOCTD U3 MOJTMMEPHBIX MATEPUAIIOB
VenoBust TpaHCIOPTHPOBKH; JIOCTABJIEHO 3aKa3IHKOM
VenoBust XpaHeHUs:_COOMIOIEHBI
Jlpyrue cBeneHUS: _-
IIpo6si (o6pasier) oToGpans:: Lnapabiv nimxenepom Haratinessmv C.M.

(Honmﬂocw
JIuno, OTBETCTBEHHOE 32 0OPMIIEHHE IIPOTOKOJIA: . Depiuit E.A.
roammch Pamumst K.O.

Hacrosmuit NPOTOKOJI HE I0JDKCH OBITH BOCMPOM3BEACH HC B MOJIHOM o6beme 6e3 MHCbMEHHOTO pa3pelueHHsi pyKOBOAHTEA HcnbiTatensHoi
naGopatopun GBY3 «LIeHTp rurueHbi 1 SnuaemMHosornH B Boarorpajckoii o6nactiy. ITonyueHHbIE pe3yIbTaTbl OTHOCATCA K NPCAOCTABICHHOMY
3aKa34MKOM 00pasLLy, PH STOM OTBETCTBEHHOCTh MJT orpannvena. JIaHHBIE PE3yIbTaThl OTHOCATCS TOMIBKO K npoGe (0Gpasity), npoememy
HCTIBITAHHA.

O1uee Kon-Bo cTp. _ . c1p,_ P




[image: image60.jpg]Koy patdorsr: K.

)Ia'ra HOCTYIICHHS B

Hamnmenosanme npods
Perncrpainosnbli HO

1180.1
1aboparopmio: 12.05.2022

PE3VJIBTATBI UCTILITAHUI

11 Bo/ia MoA3eMHOr0 MCTOYHMKA CHCTEMBbI LIEHTPAIN30BAHHOIO BOJIOCHAOIKEHHE
Mep 1podbl B jadbopatopun: 58

Onpejesisiemble Ejunnisl u3mMepenus Pesynbrarst HJI na METOTR |
ToKaszarejin HCTIbITAHU I
L 1 3 4 6
aupaeke BIKIT ~ KOE/mr® ~ ue obuapyxensr*  [[OCT 18963-73
* JlononuuTeNBHO K MeTomuke uerbitanus: Mumgexe bIKIT menee 3
JlaTta BRIZAuW pe3yibTaTa ucpiTanmii:.  16.05.2022
i
HcecenenoBanust npoBOJMIN: ?
J1oAKHOCTD D.1.0. Moanyes,
3a. Oax. 1adoparTopueh Jlepenuon A.A. o
JlaGopaut Jlenenmona JLU. B - =

OK

Hacrosuuit 1poToko: He A0
DBY3 «llentp 1aiuennt 1 oMy
HPH HTOM OTBETCTBEHHOCTS )

HCH GhITH BOCHPOHIBE/IEH HE B HOJIHOM 00bene 563 IIHMCHISHHOTO PAIPEIIeHis pyKoBOAMTE M b raTebHoit naboparophn
JeMHONOTHH B Bosrorpaiekoit 06activy, TIONVHCHHbIC PE3yih Tathi OTHOCHTCH K HPCAOCTARICHHOMY JaKA3UHKOM 0Gpasity.
orpanuntena. JIaHHBIC Pe3vALTATH OTHOCHTCH TOALKO K 11poGe (0Gpasity ), IPOMC/IICMY HCHBITAHMS.

Obuiee k0A-BO CTP. 4 <1p. Z





[image: image61.jpg]Kon pa6otsr: [1K.1180.2

Jlara nocrymenus B naoparopuio: 12.05.2022
PE3VJIBTATBI MCIIBITAHUM

Haumenosanne HpO6I)I (o6pa3ua): BOJIAa IIOI3EMHOTO MCTOYHHMKA CUCTEMBI LIEHTPAJIM30BAHHOIO

BOJIOCHAOKEHUS

Perucrpanuonnsrit Homep npoGsl B nagoparopuu: 318

Omnpezersiemble Enuauner Pesynbrater | ITorpemnocts | Benmuumma | HJT Ha mMetozst
[IOKa3aTesIl HU3MEPEHHUS] | UCIIBITAHHUIM H3MEPEHUS ITAK)* HCIIBITaHU M
(P=0,95)+A He Ooiee
MyTHOCTB 3 I'oCTP
/

(110 KaoHHy) R Menge(l;s X e 571642016
I'OCT 31868-

Lsernocts rpagychbl 5 X 20 2012
(1.4 meTo A)
ITHT @

Bemuunna pH en. 7.5 +0.2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)

Keneso obiee mr/mv’ menee 0,1 X 0,3 TOCT401-722
(n.2)

Cyxoit ocTaTox M/’ 336,0 +30,2 1000 I;;)CT 18164-
I'OCT 31954-

KectrocTs K 43 +0,6 7 2012
(.4 meTox A)

TOCT 2761-84
Jlata BeIIauM pesysbTaTa MCnbITanuii: 23.05.2022
VcnbITaHus npoBoauIt:
JIoIDKHOCTE ©.1.0. Hoamucs
Hmkenep-naGopant Tpersik M.A. T [

OKOHYaHHE Pe3y/IbTATOB MCIBITAHUH CAHUTaPHO-THTHEHHYECKOH TaGopaTopuu

Hacrosuwuii npotokos He A0/uKeH GbITh BOCHPOM3BE/CH HE B MOMHOM OObEME Ge3 MUCLMEHHOTO PA3pElieHis PyKOBOAMTEN MenbiTarebHoii
nadoparopnn GEY3 «LleHTp rHrHCHBI i SMHAEMHONOTHH B Boarorpaackoi 06iactin. TonyuenHble pe3yabTaTEl OTHOCATCA K NPEAOCTABICHHOMY
3aKa34MKOM 0Gpasily, npu Tom oTBeTcTBeHHOCTh WJT Orpanmuena. JlaHHbIe Pe3ylbTaTsl OTHOCATCS TOMBKO K Mpobe (obpasuty), npowememy

HCTIBITAHHS.

OGee Kon-BO CTp.: ? cTp. 74
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OEIEPAJIBHAS CJIY')KFiA 110 HAJI30PY B COEPE 3AIIIUTHI ITPAB
NOTPEBUTEJIENA M BJIATOIIOJIY UM YEJIOBEKA
deepanbHoe GI0KETHOE YIPeKIeH e 31PaBO0XPAHEHHUST

«IEHTP TUTMEHBI U SIIMTEMHUOJIOTA B BOJIT'OT'PAJICKOU OBJIACTH»
400049 r. Bosrorpan yi. Anrapckasi, 1130, Ten/(akc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail:_info@fguz-volgograd.ru
Kampimunckuii guanan ®BY3 U u 9
< 403874, r. Kampiunn, yii. 22 Tlaprebesna, aom 10 , novemenue 2 %/ 844(57) 9-41-15, R/ paxc 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
ATTeCTaT aKKPC/IMTAIMY OPraHa HHCICKIH No RA.RU. 710056 ot 02.06.2015 r

3AKJIIOUEHUE Ne 12568 OT 24 mas 20221

( yxaseiBaetcsa Ne M iaTa IPOTOKONIA HCTIBITAHHH)

10 PE3YJIbTATAM MCIBITAHHI, UCCJIENOBAHUI

Uccnenosannas mpoba (xox paGorst ITK.1180.1) BOABI MOJ3EMHOr0 HCTOYHHKA
CHCTeMbI IEHTpaTu3oBaHHoro BomocHaOkenus MBY «  KommynaipHoe XO35HCTBO »
KOTOBCKOTO MYHHIMIATGHOrO paifoHa — Bomrorpasckoil o0nacT# CKBaXHHA Ne 6528 c.
Iremxo3 KOTOBCKOTO MyHHIMIATBHOrO paiiona Bomrorpajckofi —obmactu Ha
MuKpobuonoruueckuil mokasarens -- unpeke BIKII — « He 00HapyKeHO» IIpH HOpPMAaTHBE
«ue 6onee 3 KOE / mv®» , 4T0 cooTBeTeTBYeT TpeOOBaHMAM 1-ro Kiiacca IOJ3EMHOrO
HCTOYHMKA TIO DTOMY  MHKPOOHONOTHYECKOMY IOKa3aTemo — MexrocylapcTBEHHOIO
cranmapra TOCT 2761-84 «VICTOYHMKH TEHTPAIA30BAHHOTO XO3SHCTBEHHO - IIATHEBOIO
BONOCHAGXKeHHs. [ HIHeHIYeCKue, TeXHUUeCKne TpeGOBaHNs U PABHIIA BEIOOPAY.

WccnenosanHas 1po6a (kox paborsr ITK.1180.2) BoIpl MOJA3EMHOTO MCTOYHHAKA
CHCTeMbl LEHTPATH30BAaHHOrO BomocHabkeHus MBY « KomMMyHaIIBHOE XO3AUCTBO »
KOTOBCKOro MYHHITHIIAGHOrO paiioHa Bolrorpanckoii 061acT# CKBaXHHA 6528 c. ITnemxo3
KOTOBCKOTO MyHHMITMTIAIBHOTO paifona Bonrorpajgckoif obmactm — Ha  CaHMTApHO-
HIMCHHYECKHe TIOKA3aTel - MYTHOCTH ( TI0 KAOJMHY), IIBETHOCTh, BenuyrHa pH, obmas
MuHepau3anys (CyXoii 0CTATOK), XKele30 ofliee, KECTKOCTh, 0OHaPYIKEHbl B KOHLEHTpalH
mKe pomyctuMeix TIJIK, 9To cooTBeTeTBYET TPeOOBAHMAM JUIL MOA3EMHOIO HCTOUHHMKA 1
KIacca IO STHM TIOKA3aTeNiaM B COOTBETCTBHE ¢ MesrocynapersennbiM ctannaprom [OCT
2761 — 84 « VICTOYHMKH LIEHTPAIN30BAHHOTO XO3AHCTBEHHO - IMHTHEBOIO BOJOCHA0KEHHUS.
[HrHeHMYeCKHe, TeXHUYeCKHe TpeGoBaHus M npasuia BeiGopa», CanlluH 1.2.3685-21
«HTHeHIYeCKHEe HOPMATHBEL M TpeGoBaHHs K oOecredeHmio 0e30IacHOCTH H (wmu)
Ge3BpEIHOCTH JUlsl YenoBeKa (aKTopoB Cpebl OOUTAHHMS.

3aB. OT/EICHUEM 10 00eCIIEUEHHIO
CaHUTApHOTrO Hau30pa
Bpau o o6meit ruruese Cxopukos B.H.
/ /

TIOJKHOCTh DUO TIO/IUCH

¥

O61ee Kona-BO CTp. /4 crp. _L




[image: image63.jpg]depepanbHas CTyxk0a 110 Hax3opy B chepe 3amUTHI IIPaB norpebuTesnell 1 OIaronoTy i yeoBeKa
denepabHOE OI0KETHOE yupesKieHHne 3APaBooXPAHCHH
«IleHTp TUTHEHBI 1 HMHIEMHOJIOIIH B BoJrorpaackoii 061acTim»

(PBY3 «lleHTp rUrueHbl 1 IMUAEMHOJIOTUIH B BoJsrorpaackoi 06Js1acTH»)
Anpec MecTa HaXOXXACHUA JOPHANIECKOTO JIHIa: 400049 r. Bonrorpa yJ. AHrapckas, 136
ten./daxc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcnpITaTeabnast JadopaTopust
OBY3 «lenTp rUrHeHbl H MHUAEMHUOJIOTHH B Bourorpajackoii 06acTm»
VHUKaIbHBIN HOMEP 3anucu 06 aKKpeIuTalKu B peecTpe HAIMOHAIBHOM CHCTEMbI aKKPEUTALH: RA.RU.21BO03
Jlata BHECEHUS B PECCTP cBeIeHUil 00 aKKpeIMTOBAHHOM JIIIE 07.08.2015
DakTUdecKuil apec MecTa OCyIeCTBICHUA nestenpHocTi: 403874, Bonrorpaickas o6macth, r. KaMpIlIWH, YI1. 22
TTapTcbe3na, 1.10, momenienue 2
Ten./pake: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz—volgograd.ru

VTBEPKJIAIO
3aBeqyIOUHi __OTACIOM 1O 00ecreYeHnIo
CAHHUTApHOTO u HIIAIEMHUOIOTUIECKOTO
Ha/I30pa, 3alIMTHL IPaB norpebuTenei - Bpad

JIAIOIICTO JIOKYMEHT

M.IO. [Toropeiko

i:ﬁ/// \v TIOJIITHCh 1. O. Gavunmst
(25 mn 3 24252022
5]
\"l-«‘ «M}I!:) (gMﬁlfrbihe:?aT ) ;f/’,
>\ -’ [IPOTOKOJI HCIIBITAHUI

N ALSBY or L7 LF2022

1. HaumenoBauue HIPOOBL (obpasua): 1-2.  Bona [OJ3EMHOIO  MCTOYHHUKA CHCTEMBI
LleHTPATM30BAHHOTO BOJIOCHAOKEHHS

-t s

OTOKONOB

(B COOTBETCTBHH C HT)
7. Baxasumk: MBY «KoMMyHAIbHO® x03siicTBOY _KOTOBCKOrO MYHHUIUIMIAIBHOIO paiioHa
Bonrorpaackoi 00J1acTH; JOPUIMUYECKUN anapec: 403805. Bosrorpajckas 061acTh, KoTtoBckuit
paiion, r. KotoBo, yi1. Mupa, 1,122, od. 14; daxrudeckuid afpec: 403805, Bonrorpackast 001acTb,
Korosckuii paiton, r. KoToBO, YL Mupa, 1.122, od. 14; MTHH 3453005700

(HaMMEHOBAHHKE HA/[30PHOT0 OpraHa Uil JOPHIMYECKOTO JINLIA, JOPUIMYECKUH 1 (akTHIECKHH anpec, WHH;
Ju1st pU3MYECKOT0 JIMLA HHUIHKAJIBI, damuust, TIOYTOBBIH ajpec)

3. OcHOBaHME ISl TPOBENEHHS MCIIBITAHMH: Akt otOopa mpob K _moroBopy No 249-2022 ot
11.05.2022

(axt 0TGOpa NPOG K MPEATHCAHHUIO, OTPEICIICHUIO, npukasy YPITH, 1orosopy 1 T. I.)

4. Hamvenopanue oprausanuu (00beKTa), Ha TEPPUTOPHH KOTOPOTO TPOBOJMIICS 0TOOP pod
(06pas1oB), JOPUIMYECKUA  aJpec: MBY  «KOMMYHAIBHOE _ XO3SHCTBOY KoTOBCKOI0
MYHHUITUNAIBHOTO paioHa Bourorpanckoii obmactu; 403805, Bororpajackas 001acTh, KOTOBCKHI
paiion, r. Kotoso, yi. Mupa, 1.122, 0h.14

5. Haumenopanue opranuzauuy (00beKTa), Ha TEPPUTOPUH KOTOPOTO TIPOBOIHIICS OTOOP po0
(o6pasuos), daxTHUecKHH axpec, TOUKa (1) ot6opa: MBY «KomMyHaIbHOE XO3SIUCTBOY
KOTOBCKOr0 MYHMIIMIIAIEHOIO PaioHa Bourorpackoii o6nactu; 403826, Bonrorpazickas 00J1aCTh,
Kortopckuii paiton, xyrop Ilomku, yiI. Yurapena, 2A (Touka or6opa: 1-2. CKBaXXUHA Ne 2 xam. Ne
34:14:110004:1028)

HacTosui IpoToKos He 0JDKeH ObITh BOCIPOU3BEACH HE B [1OTHOM 00beMe 63 MMChMEHHOTO Pa3pellCHHsl PyKOBOANTEIA HcnbiTaTebHON
naGoparopun GBY3 (LIeHTp rHIrHEHbI ¥ SMUACMHUONIOTHH B Bonrorpanckoit o6nactiy. [ToyueHHbIC pe3yIbTaTbl OTHOCATCS K TPEA0CTABJICHHOMY
3aka3unKoM 06pasily, IpH STOM OTBETCTBEHHOCTH WJT orpasnueHa, JIaHHbIE PE3YJIBTATEI OTHOCATCSA TOIBKO K npoGe (0Opasily), MpoLIeaWeEMy
HCITBITAHUA.

O6uee kon-Bo c1p. __ £ ctp._7
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Jlara moctynineHus B

HaunmenoBauue mpoos
PeructpalitOHHBIA HC

naboparopuio: 12.05.2022

PE3VJITATHI UCTIBITAHUIA

51 BoJia mo3eMHOrO HCTOYHUKA CUCTEMbBI HEHTPAIM30BAHHOTO BO,ZIOCHaG)KeHI/Iﬁ

mep npobsl B taboparopuu: 54

OrnpenensiemMpie EuHuis u3MepeHust PesynprarTs! HJ1 n#a MeTo/bl
noKasarejyim WCTIBITAHM
i 3 4 6
unexe bI'KI KOE/nm” He oouapyxkeus*  [TOCT 18963-73 |
* JTomOMHUTENBHO K MeToauke nenbitanms: Mueke BIKIT menee 3
i
|
Jlata Beiauu pe3yibTaTa ucmbiTanmii:.  16.05.2022 |
Hcenegosanus npoBOAKIIN:
JIO/IKHOCTD D.H.O. ) Tloanuen

3as. Gak. sabopaTopy

el Jlepennos A.A.

JlaGopant

~Jleneunosa JLI.

Yy
Y by
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OKOHYAHHE Pe3yJILTATOB MCITBITAHI GaKTepHOIOruIeCKoi abopaTopun

Hacrosiuiii nporokost He 1

TIKCH OBITH BOCHPOH3BC/CH HC B TOJHOM oobeme H€3 MHCHMEHHOTO paspeticHis PYKOBOIMTC/A CHbIraTesibHOH moopampun

DBY3 «lleHrp rHiveHb 1 AMHIEMHOA0NIH B BOJITOrpajiekoii obactiy TT0AVHCHHBIE PE3YILTATHI OTHOCATCH K 1IPE/0CTABICHHOMY 3aKA34HKOM odpasiy.

TP ITOM OTBLIC FBCHHOCTH

Obuiee KO1-BO CTP.

T orpanmucna. JIaHHBIC PE3VABLTATE OTHOCHTCH TOIBKO K 11poGe (00pastly). HPOMICICNy HCHbITaHiHA,

I S
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Hara nocrynnenus s naboparopuio: 12.05.2022

PE3VIJIbTATBI UCIIBITAHUNA

HaI/IMeHOBaHPle HpO6I>I (06pa3ua): BOJia IIOI3EMHOI'0 MCTOYHHKA CHUCTEMBI HeHTDaJII/IBOBaHHOFO

BOJOCHAOKEHHUS

Perucrpanuonnmrii HOMEp MpobbI B 1aboparopum: 31

@pCHCHXCMHC Enunauner Pe3ynbraTer Horpemmnocts | Benuunna HJI Ha metopr
IIoKasartesu HU3MEpPEHHUs | UCIBITAHHIA H3MEpPEeHHS (ITK)* HCIIBITAaHUH
(P=0,95)+A He Ooree
MyrHOoCTE 3 I'oCcTPp
/
(110 Kaommy) N e X ks 57164-2016
I'OCT 31868-
[sernocts Ipaycel 5 X 20 2012
(1.4 MeTom A)
[TH]] @
Bennunna pH el 7,1 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (13.2018r.)
Keneszo obmee mr/mv’ Mmenee 0,1 X 0,3 (FHOzC)T 4011-72
I'OCT 18164-
Cyxoit ocrarox mr/mm’ 940,0 +84.,6 1000 7 ;) 8
I'OCT 31954-
XKecrkocts “K 9,0 +1,3 7 2012
(.4 meTom A)
‘T'OCT 2761-84
Jlara Beinaun pesynprara ucmbrranmii: 23.05.2022
Hcnbrranust mposogur:
JHomxHocTs ®.J1.0. [ogmuck

Umxenep-naGopant Tpersixk M.A.

AL

OKOHYaHHue PE3yIbTAaTOB UCTIBLITAHUN CaHUTAPHO-TUTUEHUYECKOH na6opaTopHH

Hacrosuwmit npotokon we nomxen 6oirs BOCHPOU3BEACH HEe B NOJHOM 0GbeMe 63 MUChMEHHOrO PA3peLICHus pyKoBOAHTEN MCnbITaTensHoif
naboparopun GBY?3 «LleHTp THrHEHBI 1 YMHAeMHONOr N B Bosrorpasckoii oGnactiy. Tonyuennsie pesynbrars oTHOCATCS K NPE0CTABIEHHOMY
3aKa3uuKkoM o0pasily, Npu STOM OTBETCTBEHHOCTH WU OrpannyeHa. JlanHble Pe3y/bTaThl OTHOCATCS TONLKO K 1npoGe (oGpasLy), npoLeimemy

O6uee kon-so ctp.: £ crp.

HCIIBITAHMSI.
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OEJEPAJIBHAS CJIYIKBA MO HAJI30PY B COEPE 3AIIIUTLI IIPAB
HNOTPEBUTEJIEN M BJIATOIIOJIYYUSI YEJIOBEKA
denepanbHoe GI0IKETHOE YUPEKIeHHEe 31PABO0XPAHEHMST

«IEHTP T'MT'MEHBI 1 SIIUAEMHAOJIOTN B BOJIT'OT'PAJICKOU OBJIACTH»
400049 t. Bonrorpan yii. Anrapckas, 1.136, rexn/(akc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Kambimuucknii puaunan @BY3 II'u D

< 403874, r. Kampiuus, yi. 22 Tlaprebesaa, tom 10 , nomemenue 2 &/ 844(57) 9-41-15, & /(paxc 844(57) 9-19-62
E-mail:_ kamyshin@fguz-volgograd.ru

ATTecrar akkpenuTanuu oprana unenekuu Ne RA.RU. 710056 ot 02.06.2015 ¢
________________—-———————___—L_-P-———————

3AKJJIOUEHUE Ne 12564 OT 24 mas 2022 r

('yxaspiBaetcst Ne v iata npoToKona UCTIBITAHUI)

IIO PE3YJILTATAM MCIBITAHUIA, UCCJIEJOBAHUMI

UccnenoBannas 1poba (kox paborsr IIK.1175.1) Bomel mOA3€MHOr0 HCTOYHUKA
CHCTEMBI LEHTpaam3oBaHHOro BomocHaOxenus MBY «  KommyHnanbHoe XO035UCTBO »
KOTOBCKOro MYHHIMIIAJIBHOIO paiioHa Bonrorpaackoit obmacti ckpaxuHa Ne 2 yiL.
Xwurapesa, 2A xyrop ITonku KOTOBCKOTO MyHHIHMIIAIBLHOTO PpaioHa Bounrorpaackoi
o6nacT Ha MHUKpOOHMOIOTHYecKHH mokasarens -- uHaeKe BIKII — « He 0OHapyKEHO» IIPH
nopmatuse «He Gomee 3 KOE / nv’» , 4To  €OOTBETCTBYET TpeboBaHusAM 1-ro Kiacca
[OJ3¢MHOTO  MCTOYHHKA 0  3TOMY MHKPOOHOJIOTHIECKOMY  [TOKA3aTelio
Mexrocymapcteennoro craggapra I'OCT 2761-84 «MCTOYHMKH — LEHTPATM30BAHHOIO
XO3SHCTBEHHO - MMTHEBOTO BOIOCHAOXKEHHMs. |MTMEHHUYECKHUe, TEXHHYECKHE TPeOOBaHUS U
IpaBHjIa BEIOOPay.

WUccnenosannas 1poba (xox paborsr IIK.1175.2) BOZIBI MOA3EMHOr0O MCTOYHHKA
CHCTEeMBI LEHTpAIM30BaHHOro BojocHaGxkenus MBY «  KommyHanbpHOE XO3SUCTBO »
KOTOBCKOr0 MYHHITMIIAIBHOIO paioHa Bosrorpaackoit obnmacti ckpaxkuna Ne 2 yiL.
YKurapesa, 2A xytop ITonku KoTOBCKOTo MyHUIMIANEHOTO paiioHa Bosrorpajckoii obnactu
HA CAHUTAPHO-THTHEHUYECKHUE MOKA3aTeNM - MyTHOCTD ( 110 KaOJIMHY), IIBETHOCTh, BEJIMYHUHA
pH, o6rmas MuHepaIH3anus (CyXoi 0CTaToK), Kene3o ob1iee, 0OHApYKEHbI B KOHIICHTPAIMH
Hike gornycTuMbIx TIJIK, 4to cooTBeTcTBYET TPEOOBAHMAM I MOI3EMHOIO MCTOUHHKA 1
KIIacca IIo STHM TOKa3aTeNlsM B COOTBETCTBMM ¢ MesxrocynapersennsM ctannaprom 'OCT
2761 — 84 « VCTOYHMKY IEHTPAIM30BAHHOIO XO3SHCTBEHHO - IHTHEBOT'O BOJIOCHAOKEHMSL.
[HrueHuYecKye, TeXHUYecKne TpeGopamusi W mpaBmima Beibopa», CanllnH 1.2.3685-21
«UrueHuYecKhe HOPMATHBBI M TpeGoBaHMS K OOECIEUeHHIO Oe30MacHOCTH | (nm)
Ge3BpeIHOCTH U1l YelioBeKa (pakTOpOB Cpezibl OOUTAHUAY.

O6Hapy:xeHa xecTkocTh Boabl 9,0°)K+1,3 npu HOpMaTHBE 7,0°0K, 1o xapakTepuCTHKE BOJA
«KECTKas.

3aB. OTIEIIEHUEM 10 00ecIeYeHuI0

CaHMTApPHOTO Ha/30pa
Bpau 1o o6mei ruruexe Cxopukos B.H. <’_‘%/
/ / ’

JIOJDKHOCTH OUO nonrmc{’

O06uiee KoJI-BO CTP. __C cw{__




[image: image67.jpg]DegepanbHas ci1yxba 10 HABOPY B chepe 3alluTh! IPaB notpebuTeNnei 1 61aromnoiydns JeI0BeKa
MdenepanbHOe GIOUKETHOE YUPEKACHHE 3APABOOXPAHCHHUS
«lleHTp THrHEHbI ¥ SNHAEMHOJIOT M B Boarorpazackoii 06aacTu»

(OPBY3 «IleHTp rHrHeHbl H SIHIEMHOJOTHH B Bosrorpaackoii 061acTm»)
AJpec MecTa HaXOXKAEHHs FOPHIHIECKOTO JIMLa: 400049 r. Bonrorpaa yii. Aurapckas, 13 6
Ten./dakc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcnpiTaTeasuas 1a00paTopust

®BY3 «llenTp ruruenbl ¥ SNUIeMHO0J0IHE B Boarorpaackoii 00aacTu»
VHUKaTbHBIM HOMEP 3amiucH 00 aKKpeAUTaLWHu B peecTpe HAUMOHANBHOM cucTeMBl akkpeauTaiin: RA.RU.21BO03
Jlata BHECEHHUS B PEECTP CBECHHIH 00 aKKPeAUTOBAHHOM JIHLE 07.08.2015
DakTHIECKUit apec MecTa OCYIUECTBICHHS NeATEIbHOCTH: 403874, Bonrorpazckas 061acTh, r. Kampluius, yi. 22
IMaprebesna, 1.10, momemenne 2
Ten./daxc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPKIAIO
3aBeIyiONUMi  OTJENIOM 110 OOECIeYeHHIO
CaHUTAPHOTO u SIIHIEMHOJIOTHYECKOTO
HAJ30pa, 3ALIUTHI IIpaB IoTpeduTene - Bpay
110 001Ieli TUTHEHE

ﬂOJ’I)KHOC b JIMLIA, IOILEro J0KYMEHT
M.IO. IToropenko
TOJMHUCE H. O. Gamunust
LY, 242022
aara
IIPOTOKOJI UCIBLITAHUI

Ne ZLSEL ot L4. 07 2022

1. Hawuvenosanme 1poOs (o6pasuma): 1-2. Boja 10[3eMHOIO VICTOYHUKA CHCTEMbI
L[EHTDPATN30BAHHOLO BOJOCHAGKEHUS

(B coorsercrauu ¢ HJI)
2. Bakasumk: MBY «KommyHanbHOe x03s#cTBO» KOTOBCKOrO —MYHMIMIATHHOTO paifona
BoJrorpaackoil 06nacTu; IOpHAMYECKUH agpec: 403805, Bonrorpaznckas o6nactb, Korosckuit
paiifo, r. KotoBo, yi. Mupa, 1.122, od. 14; gaxriueckuit apec: 403805, Bonrorpazckas 001acTh
KoTtosckuii paiion, r. Koroso, yi1. Mupa, 1.122, od. 14; UHH 3453005700

(HaMMEHOBAHHE HAZIBOPHOTO OPraHa MilM IOPUANUECKOrO JIMIA, opuadecKuii 1 QakTHyeckuii axpec, WHH;
st PUIMYECKOTO ML HHUIHAbL, pammins, TOYTOBBI a/pec)
3. OcHoBammke [si NPOBEIEHUs MCIBITAHHM: AKT 0TGopa npo6 K jorosopy Ne 249-2022 ot

11.05.2022

(axt 0TGOpa NPOG K MPEANKUCAHHUIO, ONIPE/IENEHHUIO, NPHKasy VPITH, norosopy H T. 1.)
4. Haumenopauue opranusauuy (06BEKTa), HA TEPPUTOPHH KOTOPOTO TPOBOIMICA orGop mpod
(o6pasuoB),  IopuAMYecKHii  ajpec: MBY  «KommyHanpHoe  xo3siicTBoy  KOTOBCKOTO
MYHMIAIIAIBHOTO paifona Bonrorpasckoi o6nacti; 403805, Bosrorpasckas o6nacts, KoToBekuit
paiton, r. KotoBo, yii. Mupa, 1.122, od.14
5. HauMeHoBaHHE opranu3anuu (00BeKTa), HA TEPPHUTOPHU KOTOPOrO MPOBOMMNCT ot6op mpod
(o6pasuos), daxTudeckuii ampec, TOUKA (1) or6opa: MBY «KommMyHalIpHOE XO34HCTBO»
KOTOBCKOr0 MYHHIIMIAIBHOTO paifona Bonrorpazickoit o6xacTu; 403826, Bonrorpajckas 001acThb,
KoToBcKuii pation, c. Kymoso (Touka or6opa: 1-2. Ckpaxnna Ne 02302 B 500 mMeTpax Ha ceBep 0T
ceBepHOI okpanHs! ¢. Kynioso)
6. TlpoGer (o6pasupr) Hampasnens: MBY «KommyHanpHoe  xo3siicrBoy  KoToBCKOro
MYHHIUIAIBHOrO paitona Boxnrorpaznckoit obnactu

HacTosmuii npOTOKOJ He 0JDKEH ObITh BOCTIPOM3BE/ICH HE B MOTHOM 0GBeMe Ge3 MHCHMEHHOTO paspelienns pykosoauTens HenbrratensHoit
naGoparopun ®BY3 «LIeHTp rUrHEHbI H AMHACMHOIOTHH B Bosrorpazckoit o6mactiy. [lojy4enHbIe pesyabTaTbl OTHOCATCA K NPeJIOCTABIEHHOMY
3aKa34MKOM 0Gpa3LLy, NPH 9TOM oTBETCTBEHHOCT, HJI Orpanutea. JlaHHbIC PE3YIHTATEL OTHOCSTCSA TONILKO K MPose (oGpasuy), npolueuemMy
HCIBITAHHSL.

Ob1mee KOJI-BO CTP. ¥ cIp. 7




[image: image68.jpg](cTpykTypHOE Nonpasaenenue Y4PEHKIEHUS, HAUMCHOBAHUE OPraHH3aIMH)

7. lata u Bpemst 0T60pa 11po6b1 (obpasma):_12.05.2022 14:30
8. Jlata u Bpems nocTaBku 1poGsI (06pasna):_12.05.2022  16:00
9. Kox pa6orsr: [IK.1174.1-2
10. HII, ycranapmmparomme TpeGoBanus K 00bekTy mcmbrrammit: CanlluH 1.2.3685-21, TOCT
2761-84
11. HII na MeTox 0160pa:_ 0T06paH0 3aKasankonm
12. JTomoNHUTENBHEIE CBENEHIS: ITpoGb! OTOGPAHEI M JOCTABIEHEI 3aKA3YHKOM HAaUMEHOBAHHE
IpOGBL, MeCTO, J1aTa M BpeMs 0T6Opa NPO6 YKA3AHE CO CIIOB 3aKa3unKa
Wsrotoeurens: -

(HanMEHOBaHNe, IOpUAMYECKUit 1 (axruueckuii anpec (crpana, PCTHOH M T. 1., yKa3bIBACTCS NPH HEOGXOAUMOCTH)
Hara usrorosnenus: - Howmep naprun: - ObsveM naprum:_ -

(yka3eiBaercs npu HEOOXOMMMOCTH)
Tapa, ynaxoska: Crepuisnas naGoparopras 110CY/1a. EMKOCTh U3 MOIMMEPHBIX MATEPHAJIOB
YCIOBHS TPAHCIIOPTHPOBKH: MOCTABIICHO 33aKa39HKOM
VcnoBus XpaHeHus:_co6IoIeHb
Jlpyrue ceenenus: -
IIpo6s (06pasuer) oToGpans:: InapubmM umxenepoM Haraiinessiv C.M.
(momkwocts, Gaymnys U.0.)
JIuno, orBeTcTBEHHOE 32 oopmienne npoToxona; ¥ ~‘q’£"‘ Deprmii E.A.
TMIOATHCH Gammms U.O.

HacToamuit npotokon He nomken Guits BOCNPOU3BE/ICH HC B MOJIHOM 06beMe Ge3 MHChMEHHOTO Ppaspewenus pykosoaurens MenerrarensHoii
naboparopun ®BY3 «LIeHTp rHrHEHbI H STHAESMHONOIHH B Boarorpanckoit o6nactu». [onyuenusie PE3Y/ILTATH OTHOCATCS K NPEAOCTABIIEHHOMY
3aKa34HKOM 06pasily, [IpH 3TOM OTBETCTBEHHOCTS MJT orpanmyena. JlanHbie pe3yIbTaTsl OTHOCATCS TONBKO K npoGe (06pasity), npoweamemy
HCTIBITAHH,

Obuee kos-8o cmp.__ "\ erp._ Y
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PE3YJIbTATHI UCTIBITAHNIA

Haumenosasue mpo0si: Bojia Mof3eMHoOro NCTOYHHKA CHCTEMbL ICHTPATM30BARHOIO BOJIOCHAOKEHHE
PerucTpaitMOHHLIH HoMEp 11pobLI B 1abopaTopu: 52 L

3 Onpejiengembie EJMHHIIBT H3MEPEHISL Pesynbrarhl HJ1 na Metoxsl |

OKa3aTes It WCIIBITAHNT |
! g 1 3 1 G —
unaeke BIKIT KOE/am’ ie obnapyxkens*  [OCT 18963-73 B

* JTOTIOTHHTEITBHO K MCTO/TUKE NCITBITAHMSL: Wupexc BIKIT menee 3
Jlata Bbijiauy pe3yJibTara uensranmii. 1 6.05.2022

HceneroBanus MpoBOANILIKAL

JIO/KHOCTD [ORZKOX Cﬂ}),aﬂm;b
3ap. Gax. gabopaTopueit Jlegenuos A.A. / 7 . _
Jlabopairr ) Jlepenuosa JI.M. cty — ‘
& z S—|

OKOHUAHUE PE3YIILTATOR HCITBITAHMIT GaKTePHOIOTIHECKOl 1abopaTopui

KOBOTENH HCBITATCbHON JadopatopiH

HacTostistii 1pOTOKOA HE A0KUKEH GHITH BOCHPOIBEAEH HC B IIONHOM OTHOME GE3 IIHCHMEHHOIO paspeiienia py’
1IPE/OCTABIEHHOMY 3aKATHHKOM 00pasily.

®BY3 «llentp ruricus u mmaemHosonm 8 Bom orpaackoii 061acTiy. TTONVHEHHBIC PE3YAbTATHE OTHOCHICH K
upw v1oum orsercreernocts HIT orpariiena. JIaHHBIC PEIVABTATLL OTHOCATES TOIIBKO K 11POGE (opasiry). HPOIICUICAMY HCHbICARNA.

Obuee KOI-BO CTP. 4 ¢Tp. J





[image: image70.jpg]Kon paGorsr: [1K.1174.2
Mata nocrynuenns s naboparopuio: 12.05.2022
PE3VIIbTATBI UCIIBITAHUMIA

HaHMCHOBaHI/Ie Hp06LI (06pa3ua): BOJIa IIOJI3EMHOT0 HCTOYHUKA CUCTEMBI [IECHTPATTU30BAHHOI'O

BOJIOCHAOXKEHUS

Perucrpanuonnsiit HOMEp 1poGbl B naGoparopuu: 311

@pez{enﬂeMme Enmvauner Pesynmbrater | Torpemmocrs Bemnunna | HJT na metoer
roKasareJm M3MEPCHHS | UCIIBLITAHHI HU3MEpEeHust (ITIK)* MCIIBITAaHUH
(P=0,95)+A He Oosee
Myapmocms mr/mv’ menee 0,5 L5 TOGTE
H
(10 xaommmy) A : X ’ 57164-2016
T'OCT 31868-
Userocts rpajaycel S5 X 20 2012
(.4 MeTox A)
I[MH ©
Bemnunna pH en. 8,0 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)
Keneso obmee M/’ Mmemnee 0,1 X 0,3 {HOZC)T 4011-72
Cyxoii ocTatok M/’ 366,0 +32,9 1000 17“20 G FGis
T'OCT 31954-
HKectrocts MK 5.0 £0,7 7 2012
L (.4 Meton A)
‘I'OCT 2761-84
Mara Bbiaun pesyiprara uenmbITagmii: 20.05.2022
Hcnerranus nposou:
JomxHocTh | D.1.0. l Hopmues ]
Huxenep-nrabopant I Tpersik M.A. ] Fler 1

KOHYaHUE Pe3yJIbTaTOB UCIIBITAHUIL CaHUTaAPHO-TUTMEHHYECKOH na6opaTopHH

HaCT()ﬂU.lHFI NPOTOKON HE A0KEH ObITh BOCIIPOM3BEICH HE B nojsHoM oGbeme 0e3 MHCBMEHHOTO paspeuicHus pyKoBoAUTENSA HCﬂLITﬂ'mﬂbHOH
nabopatopin OBY3 «LIeHTp rurueHs! 1 snuemMuonor 5 Bonrorpanckoii oGnactiy. Monyuennsie PE3YILTATLI OTHOCATCS K MPEAOCTABACHHOMY
3aKa3uMKOM 00pasLly, MpH 5TOM OTBETCTBEHHOCTH MJI OrpaHiyeHa. JlaHHble Pe3y/IbTaThl OTHOCTCA TOMBKO K 1poGe (oGpasity), npowewmenmy
HCIMbITAHUSA.

Obwee kos-Bo c1p.: __ 7 c1p. 7
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OEJNEPAJIBHASA CJIY)KB“A 1O HAA30PY B COEPE 3AIIIUTHI IIPAB
HOTPEBUTEJIENU M BJIATOIIOJIYYHMS YEJJOBEKA
DengepanbHoe GIOMKETHOE YUpesKIeHHe 3PAB00XPAHEHHSI
«IEHTP 'MI'MEHBI 1 QIIMJAEMUOJIOI'MA B BOJIFOFPAI[CKOﬁ OBJIACTH»
400049 r. Boxnrorpax yi. Aurapckas, 1.136, ren/akc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Kampinuackuii puman ®BY3 1T u 9

B4 403874, r. Kampiuun, yi1. 22 Iaprenesaa, nom 10, nomewenue 2 &/ 844(57) 9-41-15 , ®/daxc 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

ATTECTAT AKKPC/IMTALMH Oprana MHCTICK i No RA.RU. 710056 ot 02.06.2015

3AK/MIOYEHHME Ne 12562 OT 24 mas 2022 ¢

( ykassiBaeTcs Ne M aTa IPOTOKOJIA HCTIBITAHHIA)

110 PE3YJILTATAM HUCIBITAHUIA, MICCJIEJOBAHUIA

HWccnemoBannas mnpoba (kox padorer IIK.1174.1) BomBI mMOA3eMHOr0 MCTOYHHMKA
CHCTEMBI LEHTPAIM30BaHHOrO BojgocHaOxeHus MBY « KommyHanbHOe X034iCTBO »
KoToBCKOro MyHHMIMIIAILHOTO paifoHa Bosrorpanckoit obmactu ckaxkuna Ne 02302 B 500
MeTpax Ha ceBep OT ceBepHOM okpauHbl ceno Kymmoso, KoTOBCKOro MyHHIMNAIBHOIO
paitona Bonrorpazickoii o6nacTi Ha MHKpPOGHOIOrMYecKuil Imokasatens -- unjekc BIKIT —
« He oOHapyxeHo» npu HopmaruBe «He Oonmee 3 KOE / nM®» , 4ro coOTBETCTBYET
Tpe6oBanusM 1-T0O  Kiacca IOJ3EMHOrO HCTOYHHKA IO 3TOMY MHKPOOHOIOIHYECKOMY
[10Ka3aTeIro MesxrocynapctenHoro  craggapra I'OCT  2761-84  «Mcrounuku
MEHTPAIM30BAHHOTO ~ XO3SICTBEHHO - IHTHEBOrO BOJOCHAOXKeHHs. [ HrueHuyeckue,
TeXHHYECKUe TpeOOBaHUS U TIPaBHIIa BEIOOPay.

Uccnenosannas mpoba (kox paborer I1K.1174.2) Bojpl mOA3€MHOIO MCTOYHHKA
CHCTEMBI LEHTPAIM30BaHHOrO BomocHaOxeHuss MBY « KomMmyHansHOe XO034HCTBO »
KoTOBCKOrO MyHHLUIIAJIBHOIO paiioHa Bororpazckoit obnactu ckBaxkuna Ne 02302 B 500
MeTpax Ha ceBep OT ceBepHOi okpauubl ceno Kymmoso KoTOBCKOro MyHHIHMIAIBHOTO
paitona Bosrorpaackoilt 06JacTH Ha CaHHTapHO-THTHEHMYECKHE IOKA3aTeNd - MyTHOCTH (
0 KaoJIMHY), IBETHOCTh, BenuurHa pH, oOias MuHepamu3anus (CyXoi OCTaTok), JKene3o
obmee, JKECTKOCTh, OOHApY)XeHbI B KOHUeHTparmu Hmke pomyctumbix IIIK, uro
COOTBETCTBYET TPEOOBAHMSIM VIS IIOA3EMHOTO MCTOYHMKA | Kjacca Io 3THM II0Ka3aTesisM
B COOTBETCTBHH ¢ MexrocynapcreennbiM crannaprom I'OCT 2761 — 84 « Mcrounuku
MEHTPAIU30BAHHOTO  XO3SICTBEHHO - IHTHEBOrO BOJOCHAOXKEHHA. I Uruenudeckue,
TeXHHu4Yeckre TpeGoBaHWs W mpaBuna BblOopa», CanlluH 1.2.3685-21 «['uruennveckue
HOpMaTHBBI W TpeGoBaHWs K ofecmeyeHuio OesomacHOCTH M (uiu) Oe3BPeIHOCTH ISt
yesoBeka (haKTOpOB CPEeIbl OOHTAHHSA».

3aB. oT/eNeHuEM 110 00ECTIEUEHHUIO
CaHHTApHOTO HA/30pa
Bpau o obmieit ruruexe Cxopuxos B.H.
/ !

JIOJDKHOCTh [)5(6] nounu[./’b

/

O6uiee KoJI-BO CTP. cTp.
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GenepanbHasi Cry0a 0 HAIZ0PY B chepe 3aITUTH IpaB norpeburenel u Graronosyuns yesoBexa
DeepanbHoe GI0IKETHOE YUpesKIeHITe 3PaBOOXPAHEHMS
«llenTp rurHeHsbl 0 ANUAEMHOIOrHH B Bousrorpajgexoit 06aactm»
(PBY3 «lenTp ruruensl U 3MHAEMHOIOTHHA B Boarorpazckoii o6mactuy)
AJlpec MecTa HaXOXIeHHs FOpUIMUECcKOro uia: 400049 r. Bosrorpan yn. Aurapekas, 13 6
Ten./bakc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
Hcenbrrarensnasn na6opaTopus

D®BY3 «llenTp rUrHeHbl U SNUAEMHOIOTMH B Boarorpaackoii o6aacTmy
VHUKaNbHBIH HOMep 3amucK 06 akKpeanTaLuu B PeeCTpe HALMOHAILHOU cucTeMbl akkpeauTamun: RA.RU.21BO03
Mara BHeCeHI(i B peecTp cBeaeHuit 06 akkpexuToBaHHOM auue 07.08.2015
DakTHueCKHii AAPEC MECTA OCYIIECTBIEHNS IeATENLHOCTH: 403874, Bousrorpaickas o6nacts, r. Kambimus, yi. 22
Taprewesna, 1.10, nomemenwe 2

Ten./daxc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPXKIIAIO
3aBefyIomMi  OT/IeNOM 110 06eceueH o
CaHUTAPHOI0 u SIHMJIEMHOJIOTHYECKOTO
HaJ30pa, 3alIUTHI OpaB moTpeduTeneif - Bpay
1o obmieit ruprene )~

HOH)KH CTh JIHI @arouero JOKYMEHT

M.IO. IToropenko
I ) ‘a‘ NoATHCH H. O. Gavumst
Tins \S\\ AL, 252022

.
= v""“"‘j‘“;'. -
«{\Al\l?iggMé‘éfo fiegatiny)
X
T IPOTOKOJI UCTIBITAHUI

N /4FTEZ  or L% . 252022

1. Haumenosamme 1poGbl (o6pasua): 1-2. Bojma mom3eMHOro HMCTOYHHMKA  CHCTEMBI
LIEHTPAIM30BAHHOTO BOJIOCHAGKEHHUS

(B cootsercrauu ¢ HJI)
2. 3akasumk: MBY «KomMyHampHOe x03sHcTBO» KOTOBCKOrO MYHUIUNIATBEHOIO  paiioHa
Bosrorpanckoit _o6mactu; ropummueckmii ampec: 403805 Bonrorpazckas o6macts, Korosckmi
paiioH, r. Kotoso, yi1. Mupa, 1.122, od. 14; paxtaueckuii agpec: 403805 Boarorpajckas o61acTs
Korosckwuit paiton, r. Kotoso, yi. Mupa, 1.122. od. 14: THH 3453005700

(HaUMEHOBaHKE HAA30PHOTO OpraHa HIlH FOPHMIMYECKOTO JIMLIA, FOPHAMICCKUH M (akTiieckuii anpec, MHH;
AUt PU3MYECKOT0 JIHLIA HHULMABL, (PaMHIIHS, IOYTOBBIH azpec)
3. OcHoBanme IS IpPOBENEHHMSI HCIBITAHHHA: AKT 0T6Opa Impob K zorosopy Ne 249-2022 ot
11.05.2022

(axt 0160pa NPo6 K NPEAHCAHUIO, OTIPEICIICHHIO, npukasy YPITH, norosopy u . .)
4. Haumenopanue opranusammu (o6hexTa), Ha TEPPUTOPHH KOTOPOIO MPOBOAMICS OTOOp IMpod
(o6pasuos),  ropmmmueckuit  ampec: MBY  «KoMMYHATbHOE  XO3SHCTBOR Kotosckoro
MYHUUMNATLHOTO paifona Bosrorpanckoit obnactu; 403805, Bonrorpagckas o6macts, KoTopckuii
paiioH, r. KotoBo, yi. Mupa, 1.122, od.14
5. HaumenoBanmne opranusauuu (o6mexrta), Ha TEPPUTOPHE KOTOPOTO MPOBOIMICS OTOOp Mpob
(oOpasuos), Gaktiueckuit agpec, Touka (i) orbopa: MBY «KoMMyHAIEHOE XO3SHCTBOY
KoroBekoro Mynumumansaoro paiiona Bosrorpazckoit o6mactu: 403826 Boarorpasckas o6macts
Korosckwit paiion, xyrop Iomkwu, yir. XKurapesa, 2A (Touka orbopa: 1-2. Cksaxkura Ne 42 P xaj.
Ne 34:14:110004:1030)
6. Ilpober (o6pasusr) Hanpasnene:: MBY  «KoMMYHANTBEHOE  XO3MHCTEOY KoroBckoro
MYHHIUNATLHOTO pationa Boirorpaackoit obnacti

Hacrosumuit npotokosn He 20mikeH GbiTh BOCTIPOM3BE/CH HE B MOJIHOM 00beMe Ge3 IMCbMEHHOTO paspelueHus pykosoauTes MenbitatensHoii
naboparopnu ®BY3 «LICHTp MUrHeHE! 1 SMHAEMHOIOTHU B Bosrorpaackoit o6nactu». ITomyuennble pe3yibTaTsl OTHOCHTCS K TIPEIOCTABIICHHOMY
3aKa34HKOM 00pasiy, MpH 3TOM oTBETCTBeHHOCTH MJT orpannyena. JlanHble PE3YNBTATbL OTHOCATCS TONBKO K Mpobe (0Gpastiy), npowenmemy
HCTIBITAHMS.

Obuee kos-o c1p. _~ c1p,_ 7




[image: image73.jpg](CTpYKTYpHOE TOAPA3/IeNIeHHe YUPEKACHHS, HAUMEHOBAHNE OpraHu3aIin)
7. ata u BpeMs oT60pa npo6sl (06pasma):_12.05.2022 14:50
8. Jlata 1 Bpemst TocTaBKH npo6sl (0Gpasia): 12.05.2022 16:00
9. Ko pa6otsr: [1K.1175.1-2 .
10. HJI, ycranasiuBaromue TpeOOBaHHSA K o6bekry mcmprranuii:_CanlluH 1.2.3685-21, TOCT
2761-84 :
11. HJT na Metos 0TOOpa:_0TOOPaHO 3aKa3YnKOM
12. Jlononuurensable cBeenns: [1poGbl 0TOOPAHE! ¥ JOCTABICHBI 3aKA3UHKOM. HAMMCHOBAHHME
mpoGBL, MeCTO, 1aTa ¥ BpeMs 0T6opa npo0 yKaszaHbl €O CJIOB 3aKa3ynKa

W3rotoBuTeNs: -
(HaMMEHOBaHHE, IOPUANYECKHIT U (paKTHUECKHUit aZIpec (CTPaHa, PErHOH 1 T. X., yKa3bIBACTCs MpH He0OX0IMMOCTH)
Jlata U3rOTOBJICHHMS: - Howmep naptuu: - O0beM mapTu:_ -

(yKasbIBaeTCsl NP HEOOXOMMMOCTH)
Tapa, ynakoska: CTepuiipHas Ja00paTopHas HOCY/1d, EMKOCTD U3 ONMMEPHBIX MATCPHAIOB
VcnoBust TPAHCIIOPTHPOBKH; JIOCTABICHO 3aKAa34YMKOM
Y CII0BHS XPAHEHHUS:_COONIONEHBI
Jpyrue cBeieHus: _~
IIpo6si (06pasupr) oToGpans: Lnapubv uHxenepom HaraifneBbm C.M.

(IOIKHOCTD, LDaM%,O.)
JIu1o, OTBETCTBEHHOE 3a O(OPMIICHHE IPOTOKOJIA: /}) ] Oepnuii E.A.
TOANHCH Gammus 1.0,

Hacrtosumii IPOTOKOJ HE IOJKEH OBITh BOCIPOM3BEACH HE B MOIHOM 06Beme 663 MICHMEHHOTO PA3PCIICHHsA PYKOBOAMTES VICTbITaTebHON
na6oparopuit ®BY3 «LIeHTp rUrHeHbl ¥ SNMHACMHOJIOTHH B Bosrorpazckoii ofnactiy. [losysenHble pe3ybTaThi OTHOCATCA K MPEAOCTABICHHOMY
3aKa34MKOM 06pasLly, MU 9TOM oTBeTcTBEHHOCTS MJT Orpanuyena. JlanHbie pe3y/bTaThl OTHOCATCA TONBKO K npobe (o6pasiiy), npoweemy
HCMbITAHUA,

Ofiuee KojI-BO CTp. A cTp. 1Y




[image: image74.jpg]Kon pabotsr:
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Haumenosanue npo
Perucrpannonuptii 1
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B naGoparopuio: 12.05.2022

PE3YJIbTATBI MCTIBI TAHWIA

ObI: Boja 1mo/BeMHOro MeToYHUKa CHCTEMBbI LEHTPAIM30BAHHOTO BOjIocHAGKEHNE

10Mep npodbl B aboparopun; 53

Ornpeiensiemble Exununsr u3mepenus Pe3yJILTa}LI HJI 52 MeTo/sl
TioKasarenm WCTIBITAH W
- 1 ) 3 | 4 6

unsiexe BI'KIT ~ KOE/am’ | He obuapysens*  T'OCT 18963-73

* JIOTOTHUTENBHO K

Jlata BeI@YH pesyia

Meroauke ucensrranus: Munexe BIKIT menee 3

hTaTa UCTIBITAHIL:.

16.05.2022

Wceste0Batus IpOBO MMM
JLOKHOCTD 1 D.HM.0. Moanvicy
3as. Oax. saboparopueii Jlenennos A.A. -
JlaGopant Jlepennosa JL.U. S il -
] -

Hacrosugsii npo1okos He /1
DBY3 «lleHrp rurneHbt 1 o)
HPH 9TOM OTBCTCTBCHHOCTE

KOHYAHUE PE3YJILTATOB HCHbITAHMI GaKkTepHOIOrnYecKoil rabopatopuu

JUKEH GbiTh BOCHPOH3REACH HE B HOJIHOM 00beMe Ge3 MHCHMEHHOO PA3PeICHsn PYKOBOMTCs Meubnarensoi 1adopatopin
THAEMHOOTHH B BOrorpajickoit odaacriy. TTonyaeHHbe PE3y.IbTaTh OTHOCHICH K 1PCAOCTABICHHOMY 3aKa34HKOM 00pasity,
JT orpanutena. JlaHubie Pesy:n1atsl 0THOCHTER TOILKO K 1pode (00pasiy). upome;utesy nensianms,

O6mee kon-so c1p. _ 4 cp.J




[image: image75.jpg]Kox paboter: [TIK.1175.2
Jlara noctymienus B naboparopuio: 12.05.2022

PE3VJIbTATBHI UCIIBITAHUM

Haumenosanue HpO6I>I (06pa3ua): BOJia INOJA3EMHOI'0 UCTOYHUKA CHCTEMBI [IEHTPAJIU30BAHHOT'O

BOIOCHAOXKEHHS
Perucrpanuonnsif Homep mpo6sl B naGoparopuu: 31

Ompenensemsie Enuauns: Pesynprarer | Iorpemnocts | Bemwumna | HJT Ha MeTozst
IIOKa3aTesIn HU3MEPEHUS | UCIIBITAHHM HU3MEpPEeHUs ITAK)* HCIIBITaHU
(P=0,95)+A He Oostee
MyTHOCTE 3 ToCTP
/ 5

(10 KaoIHHY) AR Medee 0.3 X L 57164-2016
I'OCT 31868-

IserHoCTH IpajtyChl 5 X 20 2012
(1.4 MeTox A)
IHO @

Benmuuna pH el 7,2 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)

Kenezo obee Mr/LIM3 menee 0,1 X 0,3 {HOZC)T 4011492
T'OCT 18164-

Cyxoii ocTaTok mr/m’ 877,0 £78,9 1000 7? 8o
I'OCT 31954-

KectkocTs oK 9,5 +1.4 7 2012
(1.4 meTox A)

TOCT 2761-84
JlaTa BbInaun pesynbrara ucnsiranuit: 20.05.2022
VcnbITaHus mpoBOIMIL:
Jlo/kHOCTS ©.1.0. Tomucs
Nmxenep-nadopant Tpersixk MLA. c]? L0l =

KOHYAaHHUE pe3yIbTaTOB UCIIbITAHUN CaHUTAPHO-IUTMEHUYECKON na60paTopm/1

Hactostunii npotokon ne A0mken GBITh BOCHPOM3BEACH HE B NONHOM 00BeMe Ge3 MHCHMEHHOrO PA3peLICHMs PYKOBOZHTEN MCTBITaTe/bHOM
JsaGopatopii ®BY3 «llenTp rurnenst n snuxemuosnornn B Boarorpazckoii oGnacty. [ojtyueHHble pesybTaTsi OTHOCATCS K TPE/IOCTABIEHHOMY
3aKa34HKOM 06Pasily, MPH STOM OTBETCTBEHHOCTE MJI orpanmuena. Jlanmbie pesynbTaTsi OTHOCTCS TONBKO K 1pode (06pasity), npoteamemy

MCTIBITAHHS.

Obmee kon-8q cp.: 7 ctp. ¥
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OEJEPAJIBHASL CJIY)KBUA 110 HA/I30PY B COEPE 3AIIATHI IIPAB
IOTPEBUTEJEN M BJIATOMOJIYYMS UEJOBEKA
MepepabHOE OIOUKETHOR YIPEAKICHIC 31PaBOOXPAHEHHS]

WIEHTP TUT'MEHBI SMUAEMUOJIOTMN B BOJITOI'PAJCKOM OBJIACTH»
400049 r. Bosrorpan yii. Aurapekas, 1,136, Ten/daxc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail:_info@fguz-volgograd.ru
Kampumaucxuii guanan @BY3 1T n 9
5 403874, r. Kambiuus, yit. 22 Tlaprenesaa, 10M 10, nomemenue 2 B/ 844(57) 9-41-15 , ®/axc 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
eCTaT AKKPEAUTALIMHE OpraHa MHCTICKIMHT Ne RA.RU. 710056 ot 02.06.2015 ©

ATT D p

3AKJIIOYEHHUE Ne 12563 OT 24 mas 2022 ¢

(‘ykaspiBaeTcs Ne 1 JiaTa poTOKO/Id McnbITaHuit)

10 PE3VJIBTATAM HMCIIBITAHMM, HCCJIEJOBAHMIA

WccnenosanHas 1poba (KOX paboTeI TIK.1175.1) BOABI MOJ3EMHOrO MCTOTHHKA
CHCTEMBL IEHTPATM30BAHHOTO ponocHabxennst MBY « KoMMyHaIbHOE XO3SHCTBO »
KOTOBCKOTO MyHHIIIATBHOTO paifoHa Bonrorpajckoif 001acTH CKBaXHHA Ne 42P yn.
urapesa. 2A  xyrop Ilomku KOTOBCKOTO MYHHIUIJIEHOTO paioHa Bonrorpajckoi
o6acT¥ Ha MHKPOOHONOTHYECKH MOKasareib -- mmnexe BIKIT — « He 00HapyXKEHO» IpH
HopMaTHBe «HE Gonee 3 KOE / nM®» , 9TO  COOTBETCTBYET TpeGoBanusaM 1-ro  Kjacca
MOJ3EMHOr0 ~ MCTOYHHKA mo  3ToMy MHKPOOGUOJIOTHYECKOMY  TIOKa3aTellio
MeXrocyIapcTBEHHOr0  CTaH/apTa TOCT 2761-84 «VCTOYHMKHM — LEHTPAIM30BAHHOTO
XO3SHCTBEHHO - IHTHEBOTO BOJOCHACHKEHUS. [MrEeHMYecKre, TEXHUYECKHEe TPEOOBAHMS
TpaBHIia BEIOOPa».

Vcenenosannas 1poba (Kox paboTsl T1K.1175.2) BoABI TOJ3EMHOIO MCTOYHHKA
CHCTEMBI I[EHTPaIM30BaHHOTO ponocHaGxkennst MBY « KoMMyHaJIEHOE XO3SHCTBO »
KOTOBCKOTO MYHHIMIAIHHOTO paioHa Bourorpa/ckoii 06acTi CKBaXUHA Ne 42P ym.
JKurapesa. 2A xytop Homku KOTOBCKOr0o MYHHIUIIATHHOTO PaifoHa Bourorpajickoii o6nacti
HA CAHUTAPHO-THTHEHUYICCKHE M10Ka3aTeIH - MyTHOCTB ( TIO KAOJIHHY), [{BETHOCTE, BEMHHA
pH, oOmas MUHEpATH3ALHII (CyXOit OCTATOK), XKeIe3o obmee, JKECTKOCTh, OOHAPYKEHBI B
KOHIIGHTpAlMH ~ HIDKE JOMyCTHMbIX [IJIK, 4T0 COOTBETCTBYET TpeboBaHUAM AN
[IO[3EMHOr0 WCTOYHMKA 1 Kjmacca 1o STHM mokasarelqsiM B COOTBETCTBHHM C
MeKrocy/IapCTBEHHBIM CTaHAapPTOM TOCT 2761 — 84 « VICTOYHMKH LEHTPAIA30BAHHOTO
XO3SHCTBEHHO - [HTHEBOTO BOJIOCHAOKCHUS. [ HrHeHHuecKUe, TeXHuYecKue TpeGoBaHus 1
mpaBmiia BEIOOPA», CanlIuH 1.2.3685-21 «MrueHudecKue HOPMATHBLL ¥ TpeboBanusl K
obecredeHHIO 0e30TacHOCTH 1 (umu) Ge3BPENHOCTH JUISL HEIOBEKa (haxTopoB  CpENIBI
OoOHTAHUSA».

3aB. OT/IEIEHHEM 110 00ECTICUCHHUIO
CAHMTAPHOTO Ha/30pa
Bpau 1o obuieil rurnene Cxopuxos B.H.
/ / =

JIOJDKHOCTh OUO noaniigh

OGmee Kom-BO crp._i crp[_
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®enepanbHoe GIOKETHOE YIPeKIeHHE 3PABOOXPAHEHU S
«IleHTp rUrHeHsl 1 YNHAEMUOIOrHE B Boarorpaackoii odactm»

(®BY3 «llenTp ruruenst 1 snuxemuosorun B Boarorpaackoii 06aacrm»)

Anpec MecTa HaXOXIeHUs Fopuandeckoro nuia: 400049 r. Bonrorpan yn. Axrapckas, 13 6

ten./dakc (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru
HcnpiTaTensHas 1adopaTopust

®BY3 «llenTp rurueHsl 1 3nuaeMuoaoruu B Boarorpaxckoii o6aactmy

VHUKabHbI HOMEP 3amucy 06 aKKpeJUTal|uy B PeecTpe HalMOHANBHOM cucTeMbl akkpeautauuu: RA.RU.21BO03

Jlata BHECEHUs B peecTp cBeleHni 06 akkpeauToBanHOM Juue 07.08.2015

DakTHUECKHUI aipec MeCTa OCYLIeCTBIeHUs nesitenbHocTh: 403874, Bonrorpaackas o0macte, r. Kamplus, yi. 22

TMaprcwesna, 1.10, momemenue 2
Ten./daxc: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

YTBEPXIAIO
3aBeyromuif  oTaeNnoM 110 00eceyeHunIo
CAHHTAPHOTO u SMUIEMHOJIOTUYECKOTO

HaJ130pa, 3alIUTHl NpaB moTpebutenell - Bpaq
% 7
1o o6mel rUruene )

2, IIOH)KHOY{L JTALGS @IoLLEr0 JOKYMCHT
N M.IO. TToropenko
~ \ nounﬁ H. O. Pamunus
\ L7 L1 2022

Jlara

/4 IIPOTOKOJI UCIILITAHUIA
N JLIEE or L4 052022

1. Hammenosanwe mpoOsr (0Opasma): 1-2. Boja MOA3EMHOrO HCTOYHMKA  CHCTEMBI
LEHTPAITH30BaHHOTO BOJIOCHAGKEHHS

2. 3axa3umk:

(B coorsercruy ¢ HIT)
MBY  «KomMmyHanbpHoe X03sicTBO» KOTOBCKOrO —MYHMIMNAIBHOIO _paiioHa

Bounrorpazckoii obmactu; 1opumudecknit ampec: 403805, Bosrorpaackas o6aacts, KoToBckuid

paiio, r. KoToBo, yi. Mupa, 1.122. od. 14; dbaxtuueckuii anpec: 403805, Bosrorpajickas o61acts

KoToBckuii paiion, r. Kotopo, yi. Mupa, 1.122, od. 14; THH 3453005700

(HAMMEHOBAHHE HAA30PHOTO OPraHa MM IOPHANYECKOTO JIHNA, opuanucckui u Bpakrnueckuit anpec, MHH;

U1t (PU3MYECKOTrO JIHIIA MHHLMATEL, (haMHITHS, TOYTOBBIN aIpec)

3. OcHOBaHMe [UIs NPOBENEHHs HWCHbITaHWi: AKT orGopa mpo® K jgorosopy Ne 249-2022 ot

11.05.2022

(akT oT60pa Npo6 K NpenucaHiio, onpeAeaeHuio, npukasy YPITH, norosopy u T. 11.)

4, HauMeHOBaHME opraHm3amuy (OOBEKTA), HA TEPPUTOPHH KOTOPOIO MPOBOTMICA OTGOpP Mpod

(o6pasuos),

fopumauecknii  agpec:  MBY  «KommynanbHoe  Xo3saiictso»  KoToBekoro

MYHHIMIAILHOro paifona Bonrorpaackoii o6nactu; 403805, Bosrorpanackast obmacts, Koropekuit

paiion, r. KotoBo, yi. Mupa, 1.122. od.14

5. Haumenopanue opranmsaimyu (00BEKTa), HA TEPPUTOPHH KOTOPOTO HPOBOIMICA OTGOP mpod
(o6pasuos), dakruueckuii ampec, Touka (¥) ot6opa: MBY «KomMyHambHOE XO3AHCTBO»
KOTOBCKOro MYHHIMIIANEHOTO paiiona Bororpaackoit obnacru; 403826, Bonrorpaackas 061acts,

Koroscknii paiion, c¢. CocHoBka yi. Jlenwna, 64A (Touka or6opa: 1-2. Cxsaxkwna, Kam. No

34:14:010002:213)

6. IlpoGer

(obpasuer) Hampasiens:: MBY  «KommynanpHoe  xosaicrtBo» KoTOBCKOro

MYHHIUIIAIBHOrO pakiona Bonrorpackoit 06macTiy

HacTosimuii IPOTOKOJ He JIOMuKeH GbITb BOCIPOM3BE/CH HE B MOMHOM 00beMe Ge3 MHChMCHHOTO paspeLleris pyKoBonTens MenbrrareibHoii
naGoparopun ®BY3 «L{eHTp rurueHs! 1 dnuaeMuonornu B Bosrorpazckoii o6mactiy. IoyueHHbie pe3ybTaThl OTHOCATCA K NPE/IOCTABICHHOMY
3AKA3UMKOM 0GPasLLy, NPH STOM OTBETCTBEHHOCTH HJT orpanuuena. JlaHHbie PE3y/IbTATH OTHOCATCS TOMLKO K npode (00pasuy), npoueauemy

HCTIBITAHHSA.

Ob1ee Ko-BO CTP. /crp. L




[image: image78.jpg](CTPYKTypHOE MOIpas/ie/ieHue yupeskAeHUs, HANMEHOBAHHE OPraHHM3aLIHH)
7. lata u Bpems ot60pa npo6s! (06pasma):_ 12.05.2022 15:10
8. Jlara u Bpems ocTaBKu Ipo6eI (06pasua): 12.05.2022  16:00
9. Koz pa6orsr: [1K.1179.1-2
10. HJ, ycranasnuBaromue TpeGoBanus k obbekTy mcmbitanmii: CaulluH 1.2.3685-21, TOCT
2761-84
11. H] Ha MmeTox 0TGOpa: 0TO6PaHO 3aKa3UNKOM
12. lononuurenshele cBeneHus:_IIpo6bl OTOGPAHEI M IOCTABICHB! 3aKA3YAKOM, HAMMEHOBAHUE
npo6EkL, MecTo, aTa i Bpems 0T60pa mpo6 YKa3aHbl CO CIIOB 3aKa3UnKa

HsroroButens: -
(HauMeHOBanKe, IOPUIMIECKHH 1 PakTHUeCKuil anpec (CTpaHa, PErHOH M T. 1., YKa3bIBACTCs MPU HEOOXOAMMOCTH)

Jlara H3roTOBICHHUS: - Howmep napruu: - O6weM maprum:_-
(yKa3bIBaeTCS PH HEOOXOAMMOCTH)

Tapa, ynakoska: CrepuibHas 1a6opaTopHas Iocy/1a, eMKOCTh M3 MOMMMEPHBIX MATEPHATIOB
VCroBHs TPaHCIOPTHPOBKH: IOCTABJIEHO 3aKa34MKOM

VcnoBus XpaHeHHUsI:_COOIIOIEHE

Jlpyrue cBeneHus:_-
ITpoGs1 (06pasmsr) oroGpans:: Iauemv umkenepom Haraitiesom C.M.

(OIDKHOCTS, ¢amw.0.)
Jluno, oTBETCTBEHHOE 3a O()OPMIIEHHE MPOTOKOIA: Depmuii E.A.
MOZNHCh Damumus K.O.

Hacrosimuii npotokon He o/wkeH GbITh BOCIPOM3BE/ICH HE B NIONHOM 00beMe 03 NHCHMEHHOT0 paspelienns pykoBoauTens MenbrrarenbHoit
naGopatopuu ®BY3 «LleHTp rHrHEHB! 1 SnuIEMHONIOrHK B Boarorpanckoii o6nactu». [ToyueHHbie PesyIbTaThi OTHOCATCA K NPEJOCTABICHHOMY
3aKa3uMKoM 00pasily, pu 3TOM oTBeTcTBeHHOCTS MJT orpannyena. JIaHHbIC pe3yJIbTaThl OTHOCATCS TOIBKO K NpoGe (06pasity), npowe/memy
HCIBITAHUSA.

Obee kon-so c1p. ™ cp. »
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Kon padorsr: _ IK.1179.1

Jara noctymienns B adopatopuio: 12.05.2022

PE3VJIbTATBI UCTIBI TAHUI

Haumernosanue HpOGbl: Bosa mo/13eMHOTO MCTOYHUKA CHCTEMb! EHTPAJIM30BAHHOIO BOJIOCHADKEHNE

Peructpaionnbiii Homep npobst B nabopatopuu: 57

OnpesienseMeie E(uHHLE] H3MEPEeHNs Pesyibrate HJ1 na MeTostE!
ToKasaTenn WCTIBITAHNIT
Il 3 4 i 6

nuzexe BIKIT - KOE/nw’ e obHapyxems*  TOCT 18963-73
* JlononHuTeNbHO K MeTouke nerbitanms: Muzexe bIKIT menee 3
JlaTa BEIAUM pesysbTata UCrbeTaHmit:.  16.05.2022
Hccnenosanus npoBTmymn:

JlonkHocTh d.1.0. | Hoanwes
3ap. Oak. sadopaTopueit Jlepenuos ALA. )

JlaGopant

Jlenenmona JI.W.

)

OKOHUAHUE Pe3yJIbTaToB WCIbITanuil faKTepHoNIornIeckoil jabopaTopun

Hactosuil HpoToKko: He 00KeH ObiTh BOCUPOMIBEACH HC it TI0HOM 06HEME 663 MHCHMEHHOTO PASPEIICHIA PYKOBOITE/ MCHbIIATenHOH nabopatopin

DBY3 «llenp rurncHs 1 ammaemnoioriy 8 Boarorpaiekoit odsacri. Tl

VUCHHBIE PE3YIBTATE OTHOCHTCA K TIPE/IOCTARICHHOMY JaKA3HHKOM 0Opasiy.

up oM ovaercrseitocth MIT orpannueHa, Jlassnie pesy: i iathl OTHOCKTSR TORKO K 1pode (a6pasity). HpOmS/emy HenbiTani

Obmiee K0A-BO CTP. l __cTp. S




[image: image80.jpg]Kox pa6otsr: [1K.1179.2

Jlata mocTtymuienus B tabopatopuio: 12.05.2022

PE3VJIBTATBI UCITLITAHUA

Haumenosanue HpO6I>I (06pa311a): BOJIA TMOA3EMHOI'0 UCTOUYHHKA CHCTEMbI IICHTPATU30BaAHHOI'0

BOJOCHA0XKEHHUS

PerucrpanronHblii HomMep npo6s B naGoparopuu: 31

Omnpenensemsie Enununne: Pesynpratel | [Torpermnocts | Benumumna | HJI Ha meTos!
IOKa3aTeNIn U3MEpPEeHUs | UCHBITAHUH U3MEpEeHHs (ILOK)* UCTIBITaHUH
(P=0,95)+A He Gonee
MyTHOCTb 3 TOCTP
/ 1 +

(110 KAOJMHY) M 3 02 4s 57164-2016
T'OCT 31868-

IBeTHOCTH rpajycel 5 X 20 2012
(.4 metox A)
[HO @

Bennuwuna pH el 71 +0,2 6-9 14.1:2:3:4.121-
97 (u3.2018r.)

Kernezo obiee Mr/m’ 0,13 +0,03 0,3 TOLE L2
(.2)

Cyxoii ocTaTok Mr/mv’ 491,0 +44,1 1000 I;SCT KEtoA:
I'OCT 31954-

HKectkocTs MK 5.0 £0,7 7 2012
(1.4 meTon A)

TOCT 2761-84
Jlata Beiiaun pesyJiibTaTa ucnbitanuii: 23.05.2022
VicnibITaHust IPOBOIMIL:
JIOIDKHOCTD $.J1.0. [Nognuce
Wmxenep-nabopanT Tpersak M.A. <//// {~

OKOHYAHUE Pe3yIbTaTOB HCIIBITAaHU] CaHPITapHO-FPII‘PIeHH‘{eCKOﬁ na60paT0pHH

HacToswuii npoTokosn He J0/keH GbiTh BOCTIPOM3BEACH HE B MOTHOM 00beMe 063 MMChMEHHOTO paspelieHns pykoBoauTens HensrraresHoi
naGoparopun GBY3 «LleHTp ruruensl u snuaemuonornn B Bojrorpanckoit o6actiy. TonyueHHbIC pesyibTaThl OTHOCATCA K MPEIOCTABICHHOMY
3aKa34MKOM 06pasly, U TOM OTBETCTBEHHOCT, MJI orpannyena. Jlanmbie pesybTaThi OTHOCATCS TOAbKO K npoGe (oGpasiy), npoweuesy

HCTIBITAHMS.

O6uuee kon-Bo c1p. % cip. £
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DEJEPAJIBHAS CJIVIKBA 110 HAZI3OPY B C®EPE 3AIIIUTHI ITPAB
HOTPEBUTEJIENU M BJIATOIIOJIYUMSI YEJIOBEKA
@enepaiabHoe GI0KETHOE YIPEAIeHHE 3APaBOOXPaHEHH

JIEHTP T'MTUEHBI U SIIMJAEMIOJIOTMHA B BOJIT'OIPAICKOU OBJACTW»
400049 r. Bonrorpax yi1. Anrapekas, 1136, ren/dakc (8442) 37-26-74, 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Kambimnucknii ¢puman ®BY3 I u 3
541 403874, r. Kambiuun, yor. 22 Iaprebesna, aom 10 , novemenue 2 &/ 844(57) 9-41-15, 7 /paxc 844(57) 9-19-62
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru
ATTeCTaT aKKpEMTALMM OPraHa HHCICKLUH Ne RA.RU. 710056 ot 02.06.2015 r

3AKJIIOYEHUE Ne 12567 OT 24 mas 2022 r

( ykasbiBaeTes Ne 1 1aTa IPOTOKO/IA HCMIBITAM)

10 PE3YJIbTATAM MCHBITAHUI, UCCJEIOBAHUI

WccnenoBanHas mpoba (kox pa6orsr I1K.1179.1) BoabI MOA3EMHOr0 HCTOYHHKA
CHCTEMBI LEHTPaNTM30BaHHOro BojocHaGxkenus MBY «  KommyHaisHOe XO3SHCTBO »
KOTOBCKOTO MYHHIIMNIAJILHOTO paiiona — Bonrorpauckodl 06nacTi CKBaXHHA Ka/IaCTPOBBI
Homep 34:14:010002:213 yn. Jlennna,64A c. CocroBka KoToBCKOTO MyHHIMIAIBHOTO
paifona Bonrorpazckoii obmactu  Ha64A MHKpPOOHMOJIOTHYECKUM IOKa3aTelb -- HHICKC
BI'KII — « He oGHapyKeHO» npu HopMatuse «He Gonee 3 KOE / M , 4T €OOTBETCTBYeET
TpeGoBanmaM 1-r0  Kjacca MOA3EMHOTO MCTOYHHKA IO ITOMY MHKPOOHOJIOTHYECKOMY
TIOKa3aTE0 Mexrocyaapctentoro  crangapra I'OCT  2761-84  «Mcrounuku
HEHTPAJIM30BaHHOTO  XO3SMCTBEHHO -  IHTHEBOTO BOJOCHAOXKEHUS. [ 'MrueHuYecKue,
TeXHUYECKHE TpeOOBaHMS M IPaBHUIa BEIGOpay.

Wccnenosannas 1po6a (koj paGorst ITK.1179.2) Bombl MOA3EMHOrO MCTOYHHKA
CHCTeMBbl IEHTPATM30BAHHOrO BOJOCHaGkeHns MBY «  KommyHanbHoe XO34HCTBO »
KOTOBCKOTO MYHHIIMIIAIIBHOTO paiiona — Bonrorpajickoil 06macTi CKBXHHA KaJ{aCTPOBBIH
HoMep 34:14:010002:213 yu. Jlennna. 64A c. Cocnoska KoTOBCKOro — MyHHIHIANILHOTO
paifona Bonrorpanckoi o61acTd Ha CaHATapHO-TMTHEHHIECKUE NOKA3aTel - MYTHOCTH (
[0 KAoJIHHY), IBETHOCTh, BenuumHa pH, oOImas MUHEpaIu3anusi (cyxoif 0CTaToK), JKENIE30
obuiee, KECTKOCTh, OOHApY)KEHBl B KOHLEHTpAaIMd  HWKE JOMYCTHMBIX TIJIK, uro
€OOTBETCTBYET TPeGOBAHMAM UL ITOJ3EMHOTO HCTOYHHKA 1 Kilacca 1o 5THM IOKasaTeliM
B cootBercTBHE ¢ Mexrocynapcreennbiv crammaprom 'OCT 2761 — 84 « Mcroumuku
HEHTPAIM30BaHHOTO  XO3SHCTBEHHO -  IHTHEBOIO BojocHa0XeHUsI. [ HrueHHYecKue,
TexHUUecKne TpeGoBaHMS WM IpaBuia BbiOopa», CanllnH 1.2.3685-21 «I'urueHu4ecKue
HOpPMATHBEl ¥ TPEOOBAHHS K OOECTIEUCHHIO GesomacHocTd W (W) Oe3BPEIHOCTH ISt
yesoBeka (JakTOPOB CPeJIbl OOMTAHMA».

3aB. OTAEICHUEM 10 00eCIeyeHUIo

CaHHTApPHOTo HaJ30pa
Bpad o o61elt ruruese Cxopukos B.H. @ /
/ /

JIOJDKHOCTh [5(6) TIOJTINC

O6mee KoJI-BO CTP. cTp.




ПРОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМ   КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА  ПЕРИОД  ДО 2033 ГОДА
ТОМ II

(ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ)

1. Характеристика Котовского муниципального района

Котовский муниципальный район (административный центр - г. Котово) образован в 1935 году. Занимает площадь 2444 кв. км. 

На территории района расположено 25 сел. Численность населения – 30,6 тыс. человек. Городское население составляет 71,8% от всего населения, сельское -28,2%. Район находится в центральной части области. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Лапшинская - 16 км, до областного центра -229 км. В районе 1 городское поселение (г. Котово), и 8 сельских поселений в которые входят 26 населенных пунктов. Более 270 лет назад поселились на берегу речки Малой Казанки приехавшие сюда по своей воле украинские крестьяне и по распоряжению правительства приступили к разработке солевых запасов озера Эльтон. В 1706 году в России была введена государственная монополия на торговлю солью. Называли поселение слободой Котово - по фамилии переселенцев Котенко, приехавших из Харьковской губернии раньше других. Эта фамилия и сейчас одна из самых распространенных в городе. Основным занятием жителей слободы была перевозка соли с озера Эльтон в Николаевскую слободу. В 1797 году в слободе Котово была построена церковь, а в 1842 году открыли школу. В 1864 году был открыт фельдшерский пункт. В 1850 году в этих краях происходили стихийные волнения государственных крестьян. В Котово и в другие села были введены царские войска. В 1886 году село Котово принадлежало к Камышинскому уезду Саратовской губернии. Основными занятиями крестьян были земледелие, скотоводство и извоз. К 1890 году в слободе Котово было 7 маслобоек, 13 ветряных мельниц. В марте 1918 года в слободе была установлена советская власть. 

В 1927 году создается товарищество по совместной обработке земли "Красный луч". В 1939 году в МТС были уже более 70 тракторов, десятки комбайнов, сеялок и другой техники, построили элеватор. Начались страшные годы Великой Отечественной войны. Почти три с половиной тысячи котовчан ушли в огонь сражений. Треть из них не вернулась с поля боя. В 1949 году было открыто Коробковское месторождение нефти, а в середине 50-х годов началось строительство нефтяного промысла. 28 октября 1958 года из скважины № 12 пошла первая нефть. За самоотверженный труд при освоении Коробковского месторождения 126 нефтяников были награждены орденами и медалями Родины. С 1958 года Котово становится рабочим поселком. А 1 января 1961 года поселок был преобразован в город. С 1969-го по 1970 год население в нем увеличилось почти вдвое и достигло 18 тысяч человек.30 сентября 1966 года был сдан в эксплуатацию Коробковский газоперерабатывающий завод, в это же время был построен завод буровой техники, производивший более 200 наименований изделий. В городе были построены кинотеатр, Дом культуры, 5 общеобразовательных школ, музыкальная школа, широкая сеть библиотек и спортивных сооружений. В городе и селах района достаточно развитая коммунальная инфраструктура. Район полностью газифицирован. Все поселения соединены с городом Котово дорогами с твердым покрытием savod.jpg

На сегодняшний день в общем объеме выпуска товаров и услуг удельный вес промышленности составляет 52,9%, сельского хозяйства – 18,2 %, розничная торговля - 22,7%. Промышленность района специализируется на нефтегазодобыче, переработке данного сырья, производстве сельскохозяйственной продукции.

Основными бюджетообразующими предприятиями Котовского муниципального района являются: ООО «ЛУКОЙЛ – Коробковский газоперерабатывающий завод», ТПП «Волгограднефтегаз» АО «РИТЭК».

Агропромышленный комплекс района представлен 13 сельскохозяйственными организациями 43 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 7713 личными подсобными хозяйствами. Производство продукции с/хозяйства во всех категориях хозяйства составляет 1468,0 тыс. рублей.  В 2018 году общая площадь пашни в районе составила 139,4 тыс. га, обрабатываемая пашня – 71,44 тыс. га или 51,2% от общей площади.

Система здравоохранения района представлена, ГАУЗ «Котовская стоматологическая поликлиника, ГБУЗ «ЦРБ Котовского муниципального района» в состав, которого входят детская поликлиника, поликлиника,5 участковых больниц,14 фельдшерско-акушерских пункта. Культурно-досуговую деятельность района осуществляют 118 клубных формирований, в которых занимаются 1404 участника. В структуру системы образования входят 27 образовательных учреждений. В школах района обучается 3354 человек.

С целью оздоровления населения района, развития массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом в районе работают 24 спортивных зала,1 плавательный бассейн, стадион «Нефтяник» с трибунами на 5000 человек. На этих объектах занимаются спортом 9850 человек. В районе активно ведется работа по внедрению Всероссийского комплекса ГТО среди всех групп населения.

Административный центр — город Котово. Входит в Камышинский территориальный округ области.

География:
На севере район граничит с Жирновским и Руднянским районами; на востоке — Камышинским; на юге — с Ольховским; на западе — с Даниловским районом.

Географическое положение:
Котовский район расположен в северной части Волгоградской области. В случае железистой подстилающей поверхности почвы например железистые песчаники, глины, или грунтовые воду, чересчур сильно насыщенных железом в теплое время железо «подымаются», «выпариваться» в почвенный, верхний слой почвы. В книге Почвы Волгоградской области 1970 года выпуска описываться красноцветные почвы Волгоградской области на примере почв такого типа Тетеревятского Кряжа. Профиль А Красновато-Коричневый, или Серо-Красновато-Коричневый, не прочно комковатый, легко суглинистый (бывает и суглинистый и глинистый и тяжело-суглинистый). Глубина слоя 0-24 см. Профиль В С Коричневый с небольшими и неярко выражеными узкими полосками железистых суглинков с подтеками и красноцветного гумустного слоя. Глубина профиля – слоя 24-37 см. Профиль С Плотный Красно-Бурый Железистый плотный песчаник. Глубина профиля-слоя 37-47 см. Профиль Д Красно-Бурый железистый суглинок рыхлый. Глубина профиля-слоя 47-100 см. Красноцветные почвы в Волгоградской области представлены как полно развитыми красноцветными почвами, так и не полно развитыми красноцветными почвами, как они представлены в Гусельско-Тетеревятском Кряже имеют локальное расположение разных размеров.

Рельеф:
Территория района расположена на юго-восточных отрогах Приволжской возвышенности, Донско-Медведицкой гряды, которая занимает обширное Медведицко-Иловлинское междуречье, изрезанное степными речками, оврагами и балками. В случае железистой подстилающей поверхности почвы например железистые песчаники, глины, или грунтовые воду, чересчур сильно насыщенных железом в теплое время железо «подымаются», «выпариваться» в почвенный, верхний слой почвы. В книге Почвы Волгоградской области 1970 года выпуска описываться красноцветные почвы Волгоградской области на примере почв такого типа Тетеревятского Кряжа. Профиль А Красновато-Коричневый, или Серо-Красновато-Коричневый, не прочно комковатый, легко суглинистый (бывает и суглинистый и глинистый и 
тяжело-суглинистый) Глубина слоя 0-24 см. Профиль В С Коричневый с небольшими и неярко выражеными узкими полосками железистых суглинков с подтеками и красноцветного гумустного слоя. Глубина профиля – слоя 24-37 см. Профиль С Плотный Красно-Бурый Железистый плотный песчаник. Глубина профиля-слоя 37-47 см. Профиль Д Красно-Бурый железистый суглинок рыхлый. Глубина профиля-слоя 47-100 см. Красноцветные почвы в Волгоградской области представлены как полно развитыми красноцветными почвами, так и не полно развитыми красноцветными почвами, как они представлены в Гусельско-Тетеревятском Кряже имеют локальное расположение разных размеров.

Полезные ископаемые:
Котовский район являлся нефте- и газодобывающим районом.

Климат:
Климат Котовского района характеризуется резкой континентальностью. По многолетним наблюдениям Камышинской метеостанции, среднегодовая температура воздуха 20°С[источник не указан 3122 дня], наиболее теплым является июль +32°С, самым холодным — февраль −19-27°С. Абсолютный МИНИМУМ −37°С, максимальная температура летом +41°С. Продолжительность безморозного периода — 128 день.

Среднегодовое количество осадков равно 492 мм, выпадение которых по месяцам весьма неравномерно. Большая часть осадков, выпадающих в летнее время, под влиянием высоких температур воздуха и сильных ветров в значительной степени испаряется. Запасы влаги в почве пополняются, в основном, за счёт осадков, выпадающих в осенне — зимний период. Высота снежного покрова превышает 60-70 см. Сильные ветры сдувают значительную часть снега в балки и овраги. В условиях, какого засушливого климата основные агротехнические мероприятия по возделыванию сельскохозяйственных культур должны быть направлены на борьбу за сохранение влаги в почве.

Гидрография:
По территории района протекает 11 рек. По северной части района протекает река Медведица, речки Бурлук, Бурлучек, Солодовка, Тарасовка, Мокрая Ольховка, Смородинка. В центральной части — Большая и Малая Казанка, Прялица. В Южной части — Чертолейка, Ольховка. Весной после таяния снегов и летом после ливневых дождей речки несут много воды, но летом они значительно высыхают. Из других водных источников имеются пруды. Грунтовые воды на водораздельных плато находятся на глубине 15-20 м. В поймах рек, балках они залегают на глубине 2-4 м; а в Перещепном, Новомлиново имеются криницы — артезианские родники.

Наиболее значительные реки:

Медведица

Большая казанка

Речка, протекает в юго-западной части Камышанского уезда, правый приток р. Иловля. Берёт своё начало в балке Парница, что в 5 верстах к западу от с. Серино на границе Области Войска Донского, течёт она с небольшим уклонением с северо-запада на юго-восток через хутор Ломовка, село Моисеево и спадает в реку Иловля на 2 версты выше село Костарева. Длина Большой Казанки, не считая извилин, около 49 верст.

Малая казанка

Речка, берёт своё начало в 5 км севернее с. Серино, протекает по Серино, через г. Котово, с. Коростино и ниже села на 5-6 км впадает в Большую Казанку. Весной от прибытия паводковых вод часто выходит из берегов, затопляет луга и подтапливает сёла. Летом высыхает, оставляя мелкие озёра. Крестьяне села Серино и Котово на Казанке разводили большие плантации овощей и махорки.

Ольховка мокрая

Река (Елховка Мокрая) берёт своё начало около ст. Неткачево, обходит дугой с севера её вершины, течёт с северо-запада на юго-восток с небольшим уклоном на протяжении 50 верст по прямому направлению, проходит по селениям Камышинского уезда: Новониколаевке, Волково, Мокрой Ольховке, Алексеевке; немецким колониям: Обердорф (Купцово), Эрленбах (Ременники), Визенфельд (Авилово), Мариенфельд (Николаевка), впадая с правой стороны в реку Иловлю, между х. Кукушкиным и с. Барановским. В реку Мокрая Ольховка слева впадает река Сухая Ольховка. Своё название речка получила от растущей по ней ольхи. На всем протяжении на р. Мокрая Ольховка стояли мукомольные мельницы.

По левому берегу пролегла в 1893—1894 гг. железнодорожная линия Рязано-Уральской железной дороги Тамбов — Камышин и три железнодорожные станции: Неткачево, Лапшинская, Авилово.

Речка Ольховка под названием Елховки известна по документам 1770 года. Уже тогда по ней были хутора бобылей и мещан г. Камышина. По речке Мокрая Ольховка росли крупные деревья мягкой породы: ольха, липа, осокорь, верба и другие, а также многие кустарниковые породы и разнообразные травы.

История

Образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об укрупнении сельских районов и изменении подчинённости районов и городов Волгоградской области» от 01 февраля 1963 года. В состав Котовского района были включены:

· Берёзовский район - без Большелычакского и Малодельского сельсоветов.

· Даниловский район – без Октябрьского, Сенновского и Сергиевского сельсоветов.

· Ждановский район - полностью.

· Бурлукский, Мирошниковский, Мокро-Ольховский, Неткачевский, Перещепновский и Слюсаревский сельсоветы Красноярского района. хутора Бурово и Новая Ольховка Киреевского сельсовета Ольховского района, вошедшие в состав Попковского сельсовета.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 02-04 марта 1964 года в Волгоградской области был вновь образован Руднянский район, в административно-территориальное подчинение которого были переданы Даниловский, Лобойковский, Миусовский, Ореховский, Олейниковский, Плотниковский сельсоветы Котовского района. Решением исполкома облсовета от 17 марта 1964 года № 9/119 §8 Плотниковский сельсовет, переданный в Руднянский район, был оставлен в Котовском районе, впоследствии решением от 18 мая 1964 года № 16/236 был передан со всеми населёнными пунктами в административное подчинение Михайловского района. Решением облисполкома от 12 октября 1964 года № 29/430 §2 хутор Грязный Буерак Купцовского сельсовета Котовского района передан в состав Камышинского района.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года № 741/14 «Об образовании Алексеевского, Даниловского и Ольховского районов в Волгоградской области» было принято решение облисполкома от 31 декабря 1966 года № 30/775 о выделении Атамановского, Березовского, Островского сельсоветов в состав Даниловского района и населённых пунктов Гуров и Новоольховка Попковского сельсовета Котовского района – в состав Киреевского сельсовета Ольховского района[5]. Впоследствии границы района не изменялись.

22 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 974-ОД район наделён статусом муниципального района. В его составе образованы 9 муниципальных образований: 1 городское и 8 сельских поселений.

Котовский район — был один из ведущих промышленных центров региона в советское время, обладающий весьма весомым потенциалом. В структуре валового производства Котовского района удельный вес промышленности составляет 89,8 %, а сельского хозяйства — 4 %. Промышленность района специализируется на добыче нефти и газа, переработке данного сырья и производстве сельскохозяйственной продукции. 

Основными предприятиями Котовского района являются: ОАО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз», ООО СП «Волгодеминойл», ООО «ЛУКОЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод», ООО «НУРС», Котовский филиал ООО «Буровой инструмент», ООО «Котовомежрайгаз».

Археология:
В Котовском районе недалеко от села Мокрая Ольховка были обнаружены округлые окаменелости — несколько гигантских шаров яйцевидной формы диаметром 1-1,2 метра, которые находятся на глубине примерно 10-12 метров. Шары яйцевидной формы оказались на поверхности и были замечены после половодья, которое обрушило грунт. Специалист из Москвы, прибывший на место обнаружения находки, выдвинул предположение, что это яйца динозавров. Однако волгоградские ученые сомневаются в правильности выводов коллеги. Как известно, на территории Волгоградской области плескалось теплое доисторическое море, поэтому здесь чаще обнаруживают останки морских рептилий, вроде ихтиозавров. К тому же самое крупное найденное яйцо динозавра не превышает 30 см в длину. Вылупившийся из него малыш был лишь ненамного больше и должен был очень быстро расти, чтобы достигнуть размеров взрослой особи.

2. Прогноз численности населения и трудовых ресурсов 
Котовского муниципального района Волгоградской области

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура, являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории.

Основными целями регулирования демографического развития Котовского муниципального района должны являться:

-
увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой (активной) жизни жителей Котовского муниципального района,

-
повышение рождаемости, а также оптимизация миграционного движения населения с учетом интересов социального и экономического развития поселения.

Задачами регулирования демографического развития должны быть:

-
создание системы формирования, активного сохранения, укрепления или восстановления здоровья людей, реализации потенциала здоровья людей для ведения активной профессиональной, социальной и личной жизни;

-
снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста.

-
повышение социального престижа материнства и отцовства, полноценной супружеской семьи с детьми;

-
создание социально-экономических условий, при которых родители могли бы полностью реализовать свою потребность в детях и успешно воспитать двоих и более детей;

-
развитие государственной помощи семьям, имеющим детей, в том числе в решении жилищных проблем;

-
обеспечение потребностей семей в медико-социальных и других услугах, связанных с рождением и воспитанием детей;

-
улучшение репродуктивного здоровья населения, в том числе снижения уровня бесплодия с учетом применения современных медицинских технологий;

-
формирование единой демографической, семейной и информационной политики в интересах семьи с детьми.

-
обеспечение соответствия количественных и качественных характеристик миграционных потоков целям социального и экономического развития Котовского муниципального района;

-
более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста;

-
создание условий, обеспечивающих продолжительную, активную жизнь лиц пожилого возраста.
Таблица 13. Прогноз численности населения

	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021
год
	2022
год
	2033
год

	1.1
	Численность населения, всего
	чел.
	29453
	28611
	29450


3. Прогноз развития  социальной инфраструктуры Котовского муниципального района Волгоградской области

Таблица 14.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2022
	2026
	2033

	
	
	год
	год
	год

	Объекты детских дошкольных учреждений
	ед
	7
	7
	7

	Школы общеобразовательные
	ед
	14
	14
	14

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	ед
	5 больниц, 4 поликлиники в составе больниц
	5
	5

	Учреждения культурно-досугового типа
	ед
	32
	32
	32

	Количество библиотек
	ед
	21
	21
	21


В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт.

Следует отметить, что качество застройки в населённых пунктах Котовского муниципального района, как жилой, так и общественной, а также степень благоустройства территории, должны компенсировать специфику сурового северного климата, уровень и комфортность проживания, должны обеспечить достойные условия жизни для людей, занимающихся деятельностью государственной важности.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития Котовского муниципального района. Основной целью развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей при минимальных затратах времени.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения Котовского муниципального района по основным сферам: здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Решение проблемы социального развития муниципального образования является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния населения.
Программный подход к решению проблем, имеет особое значение. Определение направлений и объемов государственной поддержки на долгосрочный период позволяет планировать и определять приоритеты развития социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

4. Характеристики состояния коммунальной инфраструктуры Котовского муниципального района

4.1 Теплоснабжение

Теплоснабжение Котовского муниципального района осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются многоквартирная жилая, общественно-деловая застройка населенного пункта х. Попки.

Централизованное теплоснабжение коммунально-бытовых потребителей х. Попки осуществляется от котельной. Котельная введена в эксплуатацию в 1963 году.

На котельной установлено всего два котлоагрегата марки Ellprex 760. Вид топлива – природный газ. Мощность котельной 1,28 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,5 Гкал/час.

Износ оборудования котельной по состоянию на август 2022 г. достиг более 70%, износ тепловых сетей по х. Попки – 55%.

ТЦ-302 УМТЭП имеет резерв для подключения новых потребителей – 0,764 Гкал/час.

Жилые дома имеют, в основном, печное отопление.

Установленная и располагаемая мощность котельной представлены в таблице 3.
Таблица 15.
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Установленная мощность источника, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч

	МУП ЖКХ «Попковское»
	котельная х. Попки
	1,28
	1,28
	0,002
	1,278



	Итого по поселению
	1,28
	1,28
	0,002
	1,278


4.1.2. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В соответствии с генеральным планом х. Попки перспективные тепловые нагрузки в зоне действия существующего источника тепловой энергии не предполагаются, поэтому необходимости в строительстве новых источников теплоснабжения нет, реконструкция существующего источника и его техническое перевооружение не требуется.

Все тепловые нагрузки существующей застройки (за исключением индивидуальной) Муниципального образования "Попковское" предполагается подключить к действующему источнику тепловой энергии.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепловой энергии, год вывода из эксплуатации и демонтажа котлов, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно представлены в таблице 4.

Так как системы отопления потребителей Муниципального образования "Попковское" подключены к тепловым сетям непосредственно (без смешения), то целесообразно использовать температурный график изменения температуры сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на источнике – 95-70 °С.


Преимущества температурного графика 95-75 °С:

· уменьшение расхода теплоносителя в тепловой сети за счет компенсации расхода температурой;

· снижение затрат электроэнергии на перекачивание теплоносителя сетевыми насосами;

· снижение удельных потерь на трение в трубопроводах.

Таблица 16.
	Наименование источника тепловой энергии
	Котельная х. Попки

	Номер котла
	Котел №1
	Котел №2

	Тип котла
	Ellprex 760
	Ellprex 760

	Год ввода в эксплуатацию
	2012
	2012

	Расчетный ресурс котла, час
	–
	–

	Расчетный срок службы, лет
	25
	25

	Фактический срок эксплуатации, лет
	10
	0

	Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	–
	–

	Год продления ресурса
	–
	–

	Мероприятия по продлению ресурса
	–
	–

	Год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы, когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно
	-
	-


4.1.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, на расчетный срок до 2033 года не планируется.

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей от источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 5.
Таблица 17.
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Ориентировочные затраты инвестиций в 2023, руб.
	Этапы

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029 - 2030
	2031 - 2033

	Котельная х. Попки

	1
	Проектирование на реконструкцию теплотрассы длиной 457 м в 2-х тр. исп.
	В связи с высоким износом
	-
	-
	-
	-
	-
	250 000
	-
	-

	2
	Реконструкция теплотрассы длиной 457 м в 2-х тр. исп.
	В связи с высоким износом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3427500
	-

	Итого по реконструкции теплотрассы:
	-
	-
	-
	-
	-
	250 000
	3 427 500
	-


Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)» Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении» решение об установлении для теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

4.2.  Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения
4.2.1. Система централизованного водоснабжения и водоотведения Котовского муниципального района

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения Котовского муниципального района осуществляет МБУ «Коммунальное хозяйство». 

МБУ «Коммунальное хозяйство» осуществляет реализацию холодной воды бюджетным и коммерческим потребителям.

МБУ «Коммунальное хозяйство» оказывает услуги холодного водоснабжения потребителям Бурлукского сельского поселения, Коростинского сельского поселения, Купцовского сельского поселения, Мирошниковского сельского поселения, Мокроольховского сельского поселения, Попковского сельского поселения, Лапшинского сельского поселения и Моисеевского сельского поселения.  

Горячее водоснабжение не осуществляется.


Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации осуществляет уполномоченный орган – Управление  тарифного регулирования Волгоградской области. Федеральная служба по тарифам по решению Правительства Российской Федерации устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организации коммунального комплекса (в среднем по субъектам Российской Федерации).

ЦСВ Бурлукского сельского поселения
На территории сельского поселения находятся 5 артезианских скважины на 2-х водозаборах поселения. В каждом селе водоснабжение осуществляется от самостоятельных систем водоснабжения.

В селе Бурлук находиться 4 скважины, оборудованные, погружными насосами, регулирующими емкостями (водонапорными башнями), разводящей сетью с водоразборными колонками.

В селе Сосновка находиться 1 скважина, оборудованная погружным насосом, регулирующей емкостью (водонапорной башней), разводящей сетью с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

В Бурлукском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и надворные уборные.

Общая протяженность водопроводной сети — 11710 м. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, составляет более 90 %.

Установленная мощность водопровода — 967,2 м³/сут.

ЦСВ Коростинского сельского поселения
На территории муниципального образования находится 1 артезианская скважина. В каждом селе водоснабжение осуществляется от самостоятельных систем водоснабжения.

В селе Племхоз находится одна скважина, оборудованная погружным насосом, регулирующей емкостью (водонапорной башней), разводящей сетью с водоразборными колонками.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

В Коростинском муниципальном образовании централизованная система водоотведения отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и надворные уборные.

Канализационные стоки Коростинском муниципальном образовании сбрасываются в негерметичные выгребные ямы.

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя одну артезианскую скважину, одну водонапорную башню и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Водопровод проложен в с. Племхоз с водоразборными колонками. 

Централизованные системы водоснабжения муниципального образования обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных.

Общая протяженность водопроводной сети водоводов — 7,416 км;

· Установленная мощность водопровода — 240 м³/сут.
ЦСВ Купцовского сельского поселения

На территории Купцовского сельского поселения находятся две технологические зона с централизованным водоснабжением расположенные в с. Купцово, сети водоснабжения которого эксплуатируются организацией Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - МБУ «Коммунальное хозяйство»).

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения и водоотведения.

Муниципальное образование Купцовское эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина № 02302 расположена Волгоградская область, Котовский район, 500 метров на север от северной окраины с Купцово;

2.
Водозабор «Каптаж» расположен Волгоградская область, Котовский район, 1000 метров на северо-западе от северной окраины с Купцово;

3.
Сети водоснабжения 12409 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Купцовском сельском поселении является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя одну артезианскую скважину, каптаж, 1 водонапорную башню и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Водопровод проложен в с. Купцово с водоразборными колонками. Все нормы соблюдены и имеются паспорта на скважины.


Централизованные системы водоснабжения поселков обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных сетей;

-        собственные нужды котельной и подпитку тепловых сетей.

Общая протяженность водопроводной сети водоводов — 12,409 км;

–
Установленная мощность водопровода — 86,4 м³/сут.

ЦСВ Мирошниковского сельского поселения

На территории Мирошниковского муниципального образования находятся пять зон с централизованным водоснабжением: в селе Мирошники 2 зоны централизованного водоснабжения, в селе Слюсарево 2 зоны централизованного водоснабжения и в селе Гордиенки одна зона централизованного водоснабжения. Сети водоснабжения, которых эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями теплоснабжения, холодного водоснабжения.

Муниципальное образование Мирошниковское муниципальное образование эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина «Школа» №1 (66-Ф) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 150 метрах восточнее здания администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Школьная, 13;

2.
Артезианская скважина «Новостройка» №2 (2207) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 1,5 км. северо-восточнее здания администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Школьная, 13;

3.
Артезианская скважина «ПТО» №4 (103-р) расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Слюсарево, в 1,6 км. юго-западнее администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Советская 2 в с. Слюсарево;

4.
Артезианская скважина «Школа» №3 (34Р) расположена Волгоградская область, Котовский район, в 600 м. северо-западнее администрации Мирошниковского сельского поселения по ул. Советская 2 в с. Слюсарево;

5.
Сети водоснабжения 9277 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Мирошниковском муниципальном образовании является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно, частично наземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя 4 артезианские скважины, 4 водонапорные башни и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Сети централизованного водоснабжения расположены в с. Мирошники, с. Слюсарево и с. Гордиенки. Все нормы соблюдены и имеются паспорта на скважины.

Централизованные системы водоснабжения обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных,

-
Установленная мощность водопровода — 494,4 м³/сут.

ЦСВ Моисеевского сельского поселения

На территории Моисеевского муниципального образования находится одна зона с централизованным водоснабжением: в селе Ефимовка одна зона централизованного водоснабжения. Сети водоснабжения, которые эксплуатируются организацией МБУ «Коммунальное хозяйство».

Инженерная инфраструктура поселения представлена холодного водоснабжения.

Муниципальное образование Моисеевское эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Сети водоснабжения 2372 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Моисеевском муниципальном образовании является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды, подающиеся от магистрального водопровода, находящегося на балансе г. Котово Волгоградской области. Система водоснабжения включает в себя разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Сети централизованного водоснабжения расположены в с. Ефимовка. 


Централизованные системы водоснабжения обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных трубопроводов.

ЦСВ Мокро-Ольховского сельского поселения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в настоящий момент являются подземные артезианские скважины и колодцы. 


Централизованная система водоснабжения в Мокро-Ольховском муниципальном образовании разделена на четыре зоны: с. Мокрая-Ольховка две зоны, с. Крячки одна зона, в с. Неткачево одна зона.

В с. Перещепное система централизованного водоснабжения отсутствует.

Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения.

Муниципальное образование Мокро-Ольховское муниципальное образование эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.   Артезианская скважина «ст. Неткачево 1» № 1646 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 14,51 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

2.   Артезианская скважина «ст. Неткачево 2» № 1596 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 14,51 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

3.   Артезианская скважина «НПС» № 6687 расположена Волгоградская область, Котовский район, в 4,0 км. севернее здания почты по ул. Куйбышева 26 в с. Мокро-Ольховка;

4.   Артезианская скважина № 7772 расположена Волгоградская область, Котовский район, с. Крячки, ул. Молодежная 23;

5.    Артезианская скважина № 5941 расположена Волгоградская область, Котовский район, в с. Неткачево;

6.    Сети водоснабжения 36589 м.

Единственным поставщиком питьевой воды в Мокро-Ольховском муниципальном образовании является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения муниципального образования являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя 5 артезианских скважин, 1 водонапорной башни и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Централизованные системы водоснабжения обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных.

-
Установленная мощность водопровода —   979 м3/сут.

ЦСВ Попковского сельского поселения


На территории Попковского сельского поселения находятся три технологические зона с централизованным водоснабжением расположенные в х. Попки, х. Романов и х. Нижние Коробки, сети водоснабжения которых эксплуатируются организацией Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунальное хозяйство» Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - МБУ «Коммунальное хозяйство»).


Инженерная инфраструктура поселения представлена сетями холодного водоснабжения и водоотведения.


Муниципальное образование Попковское эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры в следующем объёме:

1.
Артезианская скважина «Лосиновка» № 3 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, пер. Горный, д. №9 А;

2.
Артезианская скважина «Жигарева 1» № 42Р расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, ул. Жигарева, д. 2А;

3.    Артезианская скважина «Жигарева 2» № 2 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки, ул. Жигарева, д. 2Б;

4.    Артезианская скважина «Центральная» № 41Р расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов;

5.      Артезианская скважина «Овцекомплекс» № 7754 расположена: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов;

6.
Сети водоснабжения 14497 м.

7.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки.

8.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Попки.  

9.       башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов.

10.    башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Романов.

11.    башня Рожновского, расположена по адресу: Волгоградская область, Котовский район, х. Нижние Коробки.

Единственным поставщиком питьевой воды в Попковском сельском поселении является МБУ «Коммунальное хозяйство».

Сети холодного водоснабжения находятся на обслуживании МБУ «Коммунальное хозяйство», проложены подземно. Рациональная трассировка сети в плане имеет большое значение, с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Этот вопрос решается с учетом планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и источников водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка являются подземные воды. Система водоснабжения включает в себя пять артезианских скважины, 5 водонапорных башен и разводящие сети. Подача воды в разводящую сеть ведется без очистки и обеззараживания. В основной части домовладений частного сектора имеются собственные скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Водопровод проложен с водоразборными колонками. Все нормы соблюдены и имеются паспорта на скважины.


Централизованные системы водоснабжения поселков обеспечивают:

-
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

-
тушение пожаров;

-
собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных сетей;

-           собственные нужды котельной и подпитку тепловых сетей.

ЦСВ Лапшинского сельского поселения


Централизованное водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин, расположенных ст. Лашинская.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Котовского муниципального района. 

Все водозаборные комплексы находятся в неудовлетворительном состоянии. По данным полученным от Администрации Котовского муниципального района износ скважин составляет 100 %.

Население обеспечивается водой от двух артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос.

Оборудование скважин было введено в эксплуатацию в 2019 и 2022 году.

Для создания запаса воды и напора в сетях на территории сельского поселения имеется одна подземная накопительная емкость объемом 50 м3.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах составляет 13,599 км. Материал трубопровода асбестоцемент, металл и ПВХ диаметром 32-124 мм. Износ стальных и асбестоцементных водопроводных сетей составляет около 100%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.


4.2.2.  Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения
Перечень технических и технологических проблем централизованной системы канализирования (ЦСК) Купцовского сельского поселения:

–
отсутствие канализационных очистных сооружений полной биологической очистки;

–
высокий физический износ канализационных коллекторов и сетей;

–
отсутствие приборов коммерческого учета стоков.
4.2.3. Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения

Для применения технологической схемы очистки сточных вод, соответствующей требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, необходимо новое строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки в централизованных системах водоотведения.

МУП ЖКХ "Попковское"
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Рисунок � SEQ Рисунок \* ARABIC �2�.  Зона действия котельной х. Попки











� Столбец "Межбюджетные трансферты из федерального бюджета" органом местного самоуправления не заполняется.


� Столбец "Бюджет субъекта Российской Федерации" органом местного самоуправления не заполняется.
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